[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.77
nan=INSTALACJE SANITARNE
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1	0
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=1626416.59
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=INSTALACJE SANITARNE	PRZEDMIAR
ab=PRZEBUDOWA I REMONT  BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZINA 6 ? KINO TĘCZA
ni=CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM.ANDRZEJA WAJDY UL.SZPITALNA 18,00-031 WARSZAWA
dt=2024-04-18	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	0	0	PRZEBUDOWA I REMONT  BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZINA 6 ? KINO TĘCZA - INSTALACJE SANITARNE131013101.09Wentylacja mechaniczna.13101.1.09Dane wyjściowe.13101.2.09Ogólna charakterystyka instalacji.13101.3.09Instalacja wentylacji mechanicznej ? system NW1, NW2.13101.4.09Instalacja wentylacji mechanicznej ? system WEN i WEW.13101.5.09Instalacja wentylacji mechanicznej ? system CN, CW.13101.6.09Instalacja wentylacji mechanicznej ? system SW1, TW1.13101.7.09Sterowanie wentylacja mechaniczna.13101.8.09Wykonanie instalacja wentylacji mechanicznej13101.9.09Zabezpieczenia przeciwpożarowe.13101.10.09Regulacja przepływu powietrza.13101.11.09Rewizje kanałów13101.12.09Zestawienie urządzeń wentylacyjnych.13101.13.09Bilans powietrza wentylacji mechanicznej.13101.14.09Karty doborowe central.13102.09Instalacja klimatyzacji.13102.1.09Instalacja klimatyzacji pomieszczeń.13102.1.09Instalacja chłodnicza.13102.2.09Instalacja chłodzenia  do central.13102.2.09Instalacja skroplin.13102.4.09Mocowanie urządzeń.13102.3.09Schematy klimatyzacji.13103.09Instalacja ogrzewania.13103.1.09Założenia ogólne i wyniki.13103.2.09Źródło ciepła.13103.3.09Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego.13103.4.09Przejście ppoż.13103.5.09Ruraż w instalacji ogrzewania.13103.6.09Izolacja rurociągów.13104.09Woda i kanalizacja.13104.1.09Instalacja wody.13104.2.09Wykorzystanie wód deszczowych.13104.3.09Przejścia ppoż.13104.4.09Ruraż instalacji.13104.5.09Hydranty13104.6.09Instalacja kanalizacji sanitarnej.13104.7.09Przejścia p.poż. instalacji kanalizacji.13104.8.09Instalacja kanalizacji deszczowej.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.4	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 382]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2017851283	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV	0
id=1716068694	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=Izolarze grupa II	0
id=437253964	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=1133439356	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 113]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	0
id=1220941256	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	0
id=1499906947	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=Monter instalacji technologicznych grupa II	0
id=728063150	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I	0
id=1203881550	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
id=349167821	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	0
id=1763517676	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV	0
id=1264117080	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=R
na=Robotnicy budowlani	0
id=1532177029	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=30.34
cw=30.34	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
wa=163741.82
kn=0	0	0
id=315
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wa=148442.91
kn=0	0	0
id=316
nu=1.1
cpv=45232410-9
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 40 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=134.48		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=134.48	PLN

[POZYCJA]
id=2
pd=						0
na=Przejście szczelne Dn160
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=339.39		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=339.39	PLN

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	1 0209-06	1	0209-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=238.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=12.08		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=15.1	PLN
krn=0.8	

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych w gruntach suchych, głębokości do 3,0ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=238.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=34.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=170.95	PLN
krn=0.2	

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych, głębokość do 3ˇm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=398
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=43.78		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=43.78	PLN

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=8.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=262.21		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=262.21	PLN

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ160ˇmm - typ SN8 z kształtkami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=71.07
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=55.3		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=55.3	PLN

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	4 1417-0101	4	1417-01	01	1
na=Studzienka tworzywowa DN600 z włazem żeliwnym typ D400
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=2832.01		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2832.01	PLN
nsn=ST.02.02.00

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	9-26 0101-03	9-26	0101-03		1
na=Odwodnienie liniowe betonowe z rusztem żeliwnym klasy D400
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=15.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=721.47		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=721.47	PLN

[POZYCJA]
id=10
pd=						0
na=Zbiornik retencyjny wód deszczowych 16m31310(2 x zbiornik wód deszczowych rurowy z tworzywaŘ1200x7200  13108 m3/ - retencja13108 m3/ - zbiornik do wykorzystania wody
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=28706.61		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=28706.61	PLN

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 1420-04	4	1420-04		1
na=Regulator przepływu wody deszczowej 10l/s
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=12609.59		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=12609.59	PLN

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=25.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=235.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=235.17	PLN

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=188.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=16.53		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=82.65	PLN
krn=0.2	

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	1 0214-0501	1	0214-05	01	1
na=Zasypanie wykopów wykopów, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25ˇcm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=188.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=18.8		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=23.5	PLN
krn=0.8	

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=188.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=19.93		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=19.93	PLN

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=50.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=224.4		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=224.4	PLN

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1ˇkm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=50.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=150.45		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=7.92	PLN
krn=19	

[POZYCJA]
id=18
pd=						0
na=Opłata za utylizację ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=50.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=45		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=45	PLN

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY
wa=12330.07
kn=0	0	0
id=317
nu=1.2
cpv=45231300-8
wn=	

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 40 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=134.48		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=134.48	PLN

[POZYCJA]
id=20
pd=						0
na=Przejście szczelne Dn50
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=149.39		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=149.39	PLN

[POZYCJA]
id=21
pd=						0
na=Przejście szczelne Dn32
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=142.39		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=142.39	PLN

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	1 0209-06	1	0209-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=14.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=12.08		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=15.1	PLN
krn=0.8	

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głębokości do 1,5ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=14.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=24.51		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=122.55	PLN
krn=0.2	

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3ˇm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=23.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=43.78		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=43.78	PLN

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=0.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=262.21		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=262.21	PLN

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 1009-0101	4	1009-01	01	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fiˇ32ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1.76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=22.55		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=22.55	PLN

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	4 1009-0101	4	1009-01	01	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fiˇ50ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=5.54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=34.25		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=34.25	PLN

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 1010-0101	4	1010-01	01	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 32ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=69.62		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=69.62	PLN

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 1010-0101	4	1010-01	01	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 50ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=69.62		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=69.62	PLN

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	4 1417-0101	4	1417-01	01	1
na=Studzienka tworzywowa DN600 z włazem żeliwnym typ D400 z zaworem spustowym Dn20
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=2852.13		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2852.13	PLN
nsn=ST.02.02.00

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	4 0135-03	4	0135-03		1
na=Skrzynka żeliwna z zaworem czerpalnym Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=301.6		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=301.6	PLN

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=2.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=235.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=235.17	PLN

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=7.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=1.08		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1.08	PLN

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	1 0318-02	1	0318-02		1
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych, głębokość do 1,5ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=10.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=13.11		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=65.55	PLN
krn=0.2	

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	1 0214-0102	1	0214-01	02	1
na=Zasypanie wykopów podłużnych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30ˇcm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=10.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=8.49		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=10.61	PLN
krn=0.8	

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=10.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=19.93		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=19.93	PLN

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=3.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=224.4		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=224.4	PLN

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1ˇkm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=3.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=150.45		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=7.92	PLN
krn=19	

[POZYCJA]
id=39
pd=						0
na=Opłata za utylizację ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=3.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=45		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=45	PLN

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=1301.48		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1301.48	PLN

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=115.23		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=57.62	PLN
krn=2	

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=485.43		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=485.43	PLN

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=2968.84
kn=0	0	0
id=318
nu=1.3
cpv=45232410-9
wn=	

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 40 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=134.48		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=134.48	PLN

[POZYCJA]
id=44
pd=						0
na=Przejście szczelne Dn110
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=269.75		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=269.75	PLN

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	1 0209-06	1	0209-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=3.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=12.08		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=15.1	PLN
krn=0.8	

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych w gruntach suchych, głębokości do 3,0ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=3.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=34.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=170.95	PLN
krn=0.2	

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych, głębokość do 3ˇm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=5.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=43.78		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=43.78	PLN

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=262.21		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=262.21	PLN

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	4 1308-01	4	1308-01		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fiˇ110ˇmm - typ SN8 z kształtkami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1.01
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=41.89		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=41.89	PLN

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	4 1417-0201	4	1417-02	01	1
na=Studzienka tworzywowa DN315 z włazem żeliwnym typ D400
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1590.76		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1590.76	PLN

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	4 0203-02	4	0203-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fiˇ75ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=22.33		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=22.33	PLN

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=0.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=235.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=235.17	PLN

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=2.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=16.53		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=82.65	PLN
krn=0.2	

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	1 0214-0501	1	0214-05	01	1
na=Zasypanie wykopów wykopów, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25ˇcm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=2.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=18.8		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=23.5	PLN
krn=0.8	

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=2.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=19.93		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=19.93	PLN

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=0.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=224.4		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=224.4	PLN

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1ˇkm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=0.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=150.45		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=7.92	PLN
krn=19	

[POZYCJA]
id=58
pd=						0
na=Opłata za utylizację ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=0.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=45		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=45	PLN

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KLIMATYZACJI
wa=397769.49
kn=0	0	0
id=319
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KLIMATYZACJI
wa=397769.49
kn=0	0	0
id=320
nu=2.1
cpv=45331220-4
wn=	

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Qch/Qg 6,16/4,33 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=9272.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=9272.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Qch/Qg 9,52/6,94 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=12058.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=12058.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Qch/Qg 13,67/10,41 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=18054.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=18054.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Qch/Qg 13,81/10,68 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=18467.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=18467.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Qch/Qg 14,24/10,71 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=21029.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=21029.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Qch/Qg 23,00/12,76 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=29772.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=29772.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Qch/Qg 28,46/15,66 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=37128.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=37128.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna Qch/Qg 1,48/1,11 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=3835.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3835.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna Qch/Qg 6,16/4,33 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=4310.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=4310.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna Qch/Qg 6,83/5,21 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=4443.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=4443.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna Qch/Qg 9,52/6,94 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=5814.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5814.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji kasetonowa Qch/Qg 1,48/1,11 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=5965.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5965.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji kanałowa Qch/Qg 2,45/1,86 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=6462.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=6462.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji kanałowa Qch/Qg 4,60/3,56 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=7155.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=7155.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji kanałowa Qch/Qg 4,89/3,67 kW
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=7239.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=7239.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	2-15 0604-03	2-15	0604-03		1
na=Rozgałęźnik freonowy
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=641.31		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=641.31	PLN

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	7-08 0301-02	7-08	0301-02		1
na=Sterownik naścienny
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=13
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=707.11		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=707.11	PLN

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05ˇm2, beton żwirowy, grubość do 20ˇcm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=41.02		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=41.02	PLN

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
na=Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=0.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=2400.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2400.19	PLN

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=0.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=8282.21		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=8282.21	PLN

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	0-35 0201-01	0-35	0201-01		1
na=Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 6,4ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=41.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=40.39		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=40.39	PLN

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNR	0-35 0201-01	0-35	0201-01		1
na=Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 9,5ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=135.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=44.35		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=44.35	PLN

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNR	0-35 0201-02	0-35	0201-02		1
na=Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 12,7ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=66.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=49.72		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=49.72	PLN

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	0-35 0201-03	0-35	0201-03		1
na=Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 15,9ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=135.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=56.2		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=56.2	PLN

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	0-35 0201-06	0-35	0201-06		1
na=Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 25,4ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=25.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=90.35		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=90.35	PLN

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina z pianki kauczukowej grubość 9 mm Dn6
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=41.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=10.95		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=10.95	PLN

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina z pianki kauczukowej grubość 9 mm Dn9
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=135.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=11.06		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=11.06	PLN

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina z pianki kauczukowej grubość 9 mm Dn12
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=66.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=11.29		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=11.29	PLN

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina z pianki kauczukowej grubość 9 mm Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=135.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=11.75		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=11.75	PLN

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina z pianki kauczukowej grubość 9 mm Dn25
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=25.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=12.89		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=12.89	PLN

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	0-35 0231-01	0-35	0231-01		1
na=Próba szczelności instalacji, płukanie instalacji
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=1521
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=2.51		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2.51	PLN

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	7-24 0515-09	7-24	0515-09		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym i rozruch
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=9
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=3941.68		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3941.68	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	7-24 0516-04	7-24	0516-04		1
na=Uruchomienie systemu klimatyzacji
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=9
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=1632.63		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1632.63	PLN

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
wa=146483.77
kn=0	0	0
id=321
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
wa=146483.77
kn=0	0	0
id=322
nu=3.1
cpv=45331100-7
wn=	

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/400
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=515.32		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=515.32	PLN

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/500
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=525.42		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=525.42	PLN

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/700
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=560.77		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=560.77	PLN

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/800
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=574.91		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=574.91	PLN

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/1000
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=664		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=664	PLN

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/1100
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=827.41		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=827.41	PLN

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/1200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=683.99		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=683.99	PLN

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Grzejnik stalowy 1-płytowy VK11/600/1300
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=856.7		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=856.7	PLN

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy FSN22-1600/800
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=2998.11		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2998.11	PLN

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/200/1400
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=5805.55		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5805.55	PLN

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/200/2000
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=6444.88		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=6444.88	PLN

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/200/4000
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=9239.55		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=9239.55	PLN

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/200/5000
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=10089.97		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=10089.97	PLN

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/92/1200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=4694.55		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=4694.55	PLN

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/92/1600
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=5421.75		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5421.75	PLN

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/92/2000
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=6123.7		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=6123.7	PLN

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/92/3000
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=6431.75		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=6431.75	PLN

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/92/4400
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=8170.97		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=8170.97	PLN

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy NK 380/92/5000
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=8464.88		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=8464.88	PLN

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNNR	4 0429-0102	4	0429-01	02	1
na=Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fiˇ16ˇmm z tarczkami ochronnymi
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=34
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=122.03		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=61.02	PLN
krn=2	

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Zawór TS-90-V kątowy Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=59.23		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=59.23	PLN

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Zawór TS-90-V kątowy specjalny Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=64.31		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=64.31	PLN

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Zawór 3000 kątowy 2-r Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=60.84		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=60.84	PLN

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowica termostatyczna o zakresie pracy 8-28 st. C
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=71.36		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=71.36	PLN

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05ˇm2, beton żwirowy, grubość do 20ˇcm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=41.02		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=41.02	PLN

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
na=Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=0.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=2400.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2400.19	PLN

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	3 0304-01	3	0304-01		1
na=Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=0.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=3964.1		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3964.1	PLN

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=0.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=8282.21		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=8282.21	PLN

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	4 0403-01	4	0403-01		1
na=Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ15ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=30.03		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=30.03	PLN

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNNR	4 0403-02	4	0403-02		1
na=Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ20ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=36.35		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=36.35	PLN

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fiˇdo 200ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=1.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=38.86		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=38.86	PLN

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie, rurociągi
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=1.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=2.86		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2.86	PLN

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNR	7-12 0206-0401	7-12	0206-04	01	1
na=Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociągi, Fiˇdo 200ˇmm, farba ogólnego stosowania
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=1.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=15.96		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=15.96	PLN

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNR	7-12 0214-0401	7-12	0214-04	01	1
na=Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, Fiˇdo 200ˇmm, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=1.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=13.82		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=13.82	PLN

[POZYCJA]
id=126
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i płaszczem PCV 25 mm Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=13.61		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=13.61	PLN

[POZYCJA]
id=127
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i płaszczem PCV 25 mm Dn20
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=15.48		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=15.48	PLN

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn26 z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=62.16		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=62.16	PLN

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn20 z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=45.99		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=45.99	PLN

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16 z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=311
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=35.82		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=35.82	PLN

[POZYCJA]
id=131
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 30 mm Dn25
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=15.77		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=15.77	PLN

[POZYCJA]
id=132
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn20
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=13.9		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=13.9	PLN

[POZYCJA]
id=133
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn16
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=311
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=13.15		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=13.15	PLN

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	4 0406-0201	4	0406-02	01	1
na=Próby szczelności instalacji w budynkach, rura stalowa
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=5.93		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5.93	PLN

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		1
na=Próby szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=346
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=5.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5.17	PLN

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
na=Płukanie - napełnienie - oznakowanie instalacji
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=376
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=10.26		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5.13	PLN
krn=2	

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
na=Próby instalacji z dokonaniem regulacji
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=34
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=20.34		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=20.34	PLN

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
wa=529354.28
kn=0	0	0
id=323
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
wa=529354.28
kn=0	0	0
id=324
nu=4.1
cpv=45331210-1
wn=	

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNR-W	2-17 0321-09	2-17	0321-09		1
na=Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła N/W 12000/12000 m3/h kompletna z automatyką
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=115195.7		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=115195.7	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNR-W	2-17 0321-09	2-17	0321-09		1
na=Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła N/W 3100/2100 m3/h kompletna z automatyką
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=67621.84		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=67621.84	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNR-W	2-17 0321-05	2-17	0321-05		1
na=Centrala nawiewna N 250 m3/h kompletna z automatyką
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=23512.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=23512.74	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR-W	2-17 0321-05	2-17	0321-05		1
na=Centrala nawiewna N 200 m3/h kompletna z automatyką
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=21306.37		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=21306.37	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	7-08 0201-03	7-08	0201-03		1
na=Układ blokowy systemu elektrycznej regulacji ciągłej - dopłata za montaż automatyki - automatyka w dostawie z centralą
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=2040.64		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2040.64	PLN

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNR-W	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator z wyrzutem pionowym 499 m3/h
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=2480.52		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2480.52	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNR-W	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator wyciągowy 250 m3/h
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1567.28		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1567.28	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNR-W	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator wyciągowy 200 m3/h
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1175.53		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1175.53	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNR-W	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 200ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=90.26		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=90.26	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR-W	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 160ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=85.22		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=85.22	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR-W	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, Tłumiki akustyczne 900x800x1500
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=2941.41		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2941.41	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, Tłumiki akustyczne 500x500x1500
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1620.34		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1620.34	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, Tłumiki akustyczne kołowe Dn200x500
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=465.79		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=465.79	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, Tłumiki akustyczne kołowe Dn160x500
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=400.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=400.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNR-W	2-17 0134-0201	2-17	0134-02	01	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 700x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=398.72		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=398.72	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR-W	2-17 0134-0201	2-17	0134-02	01	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 650x450
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=442.94		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=442.94	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR-W	2-17 0134-0201	2-17	0134-02	01	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x300
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=298.22		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=298.22	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR-W	2-17 0134-0101	2-17	0134-01	01	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 450x350
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=269.29		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=269.29	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR-W	2-17 0134-0101	2-17	0134-01	01	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x300
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=260.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=260.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNR-W	2-17 0134-0101	2-17	0134-01	01	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=222.06		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=222.06	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNR-W	2-17 0134-0101	2-17	0134-01	01	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=222.06		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=222.06	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typˇB, do przewodów o średnicach do 200ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=89.73		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=89.73	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typˇB, do przewodów o średnicach do 160ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=78.24		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=78.24	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typˇB, do przewodów o średnicach do 125ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=73.14		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=73.14	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typˇB, do przewodów o średnicach do 100ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=60.5		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=60.5	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNR-W	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typˇB/II, w układach kanałowych, o średnicy do 125ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=312.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=312.17	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNR-W	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typˇB/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=351.99		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=351.99	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR-W	2-17 0149-02	2-17	0149-02		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typˇB/II, w układach kanałowych, o średnicy do 200ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=486.18		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=486.18	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNR-W	2-17 0144-0102	2-17	0144-01	02	1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typˇC, do przewodów o średnicach do 200ˇmm, wyrzutnie
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=272.07		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=272.07	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR-W	2-17 0144-0102	2-17	0144-01	02	1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typˇC, do przewodów o średnicach do 160ˇmm, wyrzutnie
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=256.46		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=256.46	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNR-W	2-17 0144-0102	2-17	0144-01	02	1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typˇC, do przewodów o średnicach do 125ˇmm, wyrzutnie
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=239.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=239.17	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNR-W	2-17 0148-06	2-17	0148-06		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, Podstawa dachowa 650x450
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1051.57		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1051.57	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNR-W	2-17 0148-06	2-17	0148-06		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, Podstawa dachowa 500x300
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=904.84		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=904.84	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNR-W	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, Podstawa dachowa 450x350
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=732.69		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=732.69	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNR-W	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, Podstawa dachowa 300x300
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=572.89		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=572.89	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNR-W	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, Podstawa dachowa 300x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=543.75		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=543.75	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNR-W	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, Podstawa dachowa 300x160
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=556.81		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=556.81	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNR-W	2-17 0143-0202	2-17	0143-02	02	1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A 250x250
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=404.15		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=404.15	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNR-W	2-17 0147-0101	2-17	0147-01	01	1
na=Czerpnie powietrza ścienne typ B kołowe Fi doˇ200ˇmm osiatkowana
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=182.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=182.17	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Klapa zwrotna Fi 160
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=78.13		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=78.13	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNR-W	2-17 0130-06	2-17	0130-06		1
na=Klapa przeciwpożarowa, EI120, 230V, 300x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1427.95		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1427.95	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=179
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Klapa przeciwpożarowa, EI120, 230V, Dn100
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=889.71		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=889.71	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=180
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Klapa przeciwpożarowa, EI120, 230V, Dn125
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=949		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=949	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Klapa przeciwpożarowa, EI120, 230V, Dn160
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=993.22		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=993.22	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Klapa przeciwpożarowa, EI120, 230V, Dn200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1083.41		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1083.41	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=183
pd=	KNR-W	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
na=Zawór wentylacyjny Dn200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=120.72		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=120.72	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny Dn160
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=104.15		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=104.15	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny Dn125
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=85.9		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=85.9	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny Dn100
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=84.05		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=84.05	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=187
pd=	KNR-W	2-17 0138-0501	2-17	0138-05	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, Kratka wentylacyjna 1200x300
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=416.23		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=416.23	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=188
pd=	KNR-W	2-17 0138-0501	2-17	0138-05	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, Kratka wentylacyjna 850x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=328.15		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=328.15	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=189
pd=	KNR-W	2-17 0138-0501	2-17	0138-05	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, Kratka wentylacyjna 700x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=271.51		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=271.51	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=190
pd=	KNR-W	2-17 0138-0401	2-17	0138-04	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, Kratka wentylacyjna 450x350
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=252.81		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=252.81	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=191
pd=	KNR-W	2-17 0138-0201	2-17	0138-02	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, Kratka wentylacyjna 300x200
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=189.37		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=189.37	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNR-W	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
na=Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną 1000x500
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=1384.44		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1384.44	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=193
pd=	KNR-W	2-17 0140-04	2-17	0140-04		1
na=Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną Dn500
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=56
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=839.15		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=839.15	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=194
pd=	KNR-W	2-17 0138-0201	2-17	0138-02	01	1
na=Rewizja na kanał prostokatny RR 30x20
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=165.25		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=165.25	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=195
pd=	KNR-W	2-17 0138-0201	2-17	0138-02	01	1
na=Rewizja na kanał prostokatny RR 20x10
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=53
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=89.17		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=89.17	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=196
pd=	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05ˇm2, beton żwirowy, grubość do 20ˇcm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=38
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=41.02		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=41.02	PLN

[POZYCJA]
id=197
pd=	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10ˇm2, grubość do 20ˇcm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=60
ob=5.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=681.55		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=681.55	PLN

[POZYCJA]
id=198
pd=	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
na=Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=61
ob=2.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=2400.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2400.19	PLN

[POZYCJA]
id=199
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=62
ob=1.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=8282.21		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=8282.21	PLN

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNNR	3 0304-01	3	0304-01		1
na=Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=0.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=3964.1		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3964.1	PLN

[POZYCJA]
id=201
pd=	KNR-W	2-17 0119-02	2-17	0119-02		1
na=Przewody wentylacyjne aluminiowe kołowe Fiˇdo 160ˇmm FLEX izolowany
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=64
ob=4.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=221.81		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=221.81	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNR-W	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 80ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=1.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=221.73		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=221.73	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=203
pd=	KNR-W	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=10.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=190.4		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=190.4	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=204
pd=	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 125ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=67
ob=33.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=148.55		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=148.55	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=205
pd=	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 160ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=68
ob=108.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=151.26		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=151.26	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=206
pd=	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=28.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=171.12		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=171.12	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=207
pd=	KNR-W	2-17 0122-05	2-17	0122-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 500ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=39.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=120.99		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=120.99	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=208
pd=	KNR-W	2-17 0122-05	2-17	0122-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typˇ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 630ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=71
ob=3.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=127.14		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=127.14	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=209
pd=	KNR-W	2-17 0101-0601	2-17	0101-06	01	1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400ˇmm, ocynkowane
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=72
ob=88.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=143.66		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=143.66	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=210
pd=	KNR-W	2-17 0101-0501	2-17	0101-05	01	1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800ˇmm, ocynkowane
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=76.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=163.31		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=163.31	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=211
pd=	KNR-W	2-17 0101-0401	2-17	0101-04	01	1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400ˇmm, ocynkowane
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=74
ob=28.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=159.27		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=159.27	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=212
pd=	KNR-W	2-17 0101-0301	2-17	0101-03	01	1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000ˇmm, ocynkowane
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=80.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=202.34		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=202.34	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=213
pd=	KNR	0-34 0304-06	0-34	0304-06		1
na=Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych płytami - Mata z wełny mineralnej 40mm z folią Al
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=76
ob=555.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=59.24		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=59.24	PLN

[POZYCJA]
id=214
pd=	KNR	0-34 0304-06	0-34	0304-06		1
na=Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych płytami - Mata z wełny mineralnej 80mm z folią Al
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=42.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=75.85		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=75.85	PLN

[POZYCJA]
id=215
pd=	KNR	0-34 0304-06	0-34	0304-06		1
na=Izolacja przewodów wentylacyjnych ppoż - Mata z wełny skalnej odporność ogniowa EIS120
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=18.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=221.1		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=221.1	PLN

[POZYCJA]
id=216
pd=	KNR-W	2-16 0601-0402	2-16	0601-04	02	1
na=Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=42.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=129.14		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=129.14	PLN

[POZYCJA]
id=217
pd=						0
na=Regulacja wydatków powietrza, oznakowanie, uruchomienie systemów wentylacyjnych
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=12536.63		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=12536.63	PLN

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE WEWNĘTRZNE
wa=389067.23
kn=0	0	0
id=325
nu=5
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI
wa=131480.85
kn=0	0	0
id=326
nu=5.1
cpv=45332300-6
wn=	

[POZYCJA]
id=218
pd=	KNR	4-01 0210-02	4-01	0210-02		1
na=Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040 m2
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=52.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=303.16		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=303.16	PLN

[POZYCJA]
id=219
pd=	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych z ręcznym, głębokości do 1,5ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=28.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=122.52		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=122.52	PLN

[POZYCJA]
id=220
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=3.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=243.76		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=243.76	PLN

[POZYCJA]
id=221
pd=	KNRG	215 0301-02	215	0301-02		1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 160 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=38.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=101.49		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=101.49	PLN

[POZYCJA]
id=222
pd=	KNRG	215 0301-01	215	0301-01		1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 110 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=6.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=65.91		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=65.91	PLN

[POZYCJA]
id=223
pd=	KNRG	215 0301-01	215	0301-01		1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 50 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=7.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=33.66		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=33.66	PLN

[POZYCJA]
id=224
pd=	KNRG	215 0305-0202	215	0305-02	02	1
na=Czyszczaki polietylenowe HDPE, Fi 110 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=122.5		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=122.5	PLN

[POZYCJA]
id=225
pd=	KNRG	215 0305-0302	215	0305-03	02	1
na=Czyszczaki polietylenowe HDPE, Fi 160 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=224.59		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=224.59	PLN

[POZYCJA]
id=226
pd=	KNR	7-07 0101-06	7-07	0101-06		1
na=Pompownia kanalizacji max. V= 2.48 l/s max. H=8.5m
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=6630.14		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=6630.14	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=227
pd=	KNR	7-07 0101-06	7-07	0101-06		1
na=Pompownia kanalizacji max. V= 3.40 l/s max. H=8.5m
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=6863.5		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=6863.5	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=228
pd=	KNR	7-07 0101-06	7-07	0101-06		1
na=Wpust podłogowy z pompą max. V= 10 m3/h max. H=8m
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=12410.14		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=12410.14	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=229
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=9.47
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=219.59		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=219.59	PLN

[POZYCJA]
id=230
pd=	KNNR	1 0318-02	1	0318-02		1
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5ˇm o ścianach pionowych, głębokość do 1,5ˇm, kategoria gruntu III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=15.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=65.53		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=65.53	PLN

[POZYCJA]
id=231
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=15.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=19.53		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=19.53	PLN

[POZYCJA]
id=232
pd=	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii III
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=12.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=183.84		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=183.84	PLN

[POZYCJA]
id=233
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1ˇkm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=12.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=113.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=5.99	PLN
krn=19	

[POZYCJA]
id=234
pd=						0
na=Opłata za utylizację ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=12.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=45		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=45	PLN

[POZYCJA]
id=235
pd=	KNR	4-01 0207-02	4-01	0207-02		1
na=Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030 m2
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=52.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=29.37		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=29.37	PLN

[POZYCJA]
id=236
pd=	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=27
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=41.02		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=41.02	PLN

[POZYCJA]
id=237
pd=	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
na=Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=0.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=2400.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2400.19	PLN

[POZYCJA]
id=238
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=0.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=8255.41		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=8255.41	PLN

[POZYCJA]
id=239
pd=	KNNR	3 0304-01	3	0304-01		1
na=Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=0.27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=3965.64		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3965.64	PLN

[POZYCJA]
id=240
pd=						0
na=Przejścia ppoż na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji kanalizacji sanitarnej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=6002.6		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=6002.6	PLN

[POZYCJA]
id=241
pd=	KNNR	4 0207-03	4	0207-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 110 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=42.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=45.3		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=45.3	PLN

[POZYCJA]
id=242
pd=	KNNR	4 0207-02	4	0207-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 75 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=68.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=29.71		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=29.71	PLN

[POZYCJA]
id=243
pd=	KNNR	4 0207-01	4	0207-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 50 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=73.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=24.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=24.19	PLN

[POZYCJA]
id=244
pd=	KNRG	215 0303-0103	215	0303-01	03	1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 40 mm z kształtkami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=26.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=74.79		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=74.79	PLN

[POZYCJA]
id=245
pd=	KNNR	4 0207-05	4	0207-05		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w budynkach klejone, Fi 32 mm, skropliny
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=146.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=87.53		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=87.53	PLN

[POZYCJA]
id=246
pd=	KNNR	4 0218-0201	4	0218-02	01	1
na=Syfon skroplinowy Dn32 z blokadą antyzapachową
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=181.16		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=181.16	PLN

[POZYCJA]
id=247
pd=	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=104.74		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=104.74	PLN

[POZYCJA]
id=248
pd=	KNNR	4 0211-02	4	0211-02		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=76.65		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=76.65	PLN

[POZYCJA]
id=249
pd=	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=51.39		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=51.39	PLN

[POZYCJA]
id=250
pd=	KNNR	4 0213-04	4	0213-04		1
na=Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=35.67		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=35.67	PLN

[POZYCJA]
id=251
pd=	KNNR	4 0213-04	4	0213-04		1
na=Zawór napowietrzający Dn 75
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=44.58		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=44.58	PLN

[POZYCJA]
id=252
pd=	KNNR	4 0213-04	4	0213-04		1
na=Zawór napowietrzający Dn 50
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=36.34		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=36.34	PLN

[POZYCJA]
id=253
pd=	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=43.89		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=43.89	PLN

[POZYCJA]
id=254
pd=	KNNR	4 0222-01	4	0222-01		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=33.5		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=33.5	PLN

[POZYCJA]
id=255
pd=	KNNR	4 0216-0202	4	0216-02	02	1
na=Wpust ściekowy podłogowy Dn100 z kratką nierdzewną
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=138.62		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=138.62	PLN
nsn=ST 3.01

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODY i HYDRANTOWA
wa=225421.58
kn=0	0	0
id=327
nu=5.2
cpv=45332200-5
wn=	

[POZYCJA]
id=256
pd=	KNR	7-07 0102-12	7-07	0102-12		1
na=Zestaw hydroforowy ppoż
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=88860.84		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=88860.84	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=257
pd=	KNNR	4 1106-01	4	1106-01		1
na=Zawór pierwszeństwa dn 25
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=3660.06		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3660.06	PLN

[POZYCJA]
id=258
pd=	KNNR	4 0130-0302	4	0130-03	02	1
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 25 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=39.22		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=39.22	PLN

[POZYCJA]
id=259
pd=	KNR	7-07 0102-06	7-07	0102-06		1
na=Stacja deszczowa z filtrami, pompą oraz przerwą powietrzną
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=26101.42		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=26101.42	PLN

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=260
pd=	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Pompa ciepła c.w.u. ze zbiornikiem o pojemności 110l i grzałką elektryczną
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=7906.22		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=7906.22	PLN

[POZYCJA]
id=261
pd=	KNNR	4 0130-0602	4	0130-06	02	1
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 50 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=71.93		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=71.93	PLN

[POZYCJA]
id=262
pd=	KNNR	4 0130-0603	4	0130-06	03	1
na=Zawór antyskażeniowy EA Dn50
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=1316.68		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1316.68	PLN

[POZYCJA]
id=263
pd=	KNNR	4 0130-0501	4	0130-05	01	1
na=Zawór antyskażeniowy BA Dn50
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=3915.03		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3915.03	PLN

[POZYCJA]
id=264
pd=	KNNR	4 0531-04	4	0531-04		1
na=Manometr 0-0,6MPa
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=154.01		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=154.01	PLN

[POZYCJA]
id=265
pd=	KNNR	4 0123-06	4	0123-06		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=163.82		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=163.82	PLN

[POZYCJA]
id=266
pd=	KNNR	4 0140-0201	4	0140-02	01	1
na=Wodomierze skrzydełkowe Dn 20 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=124.06		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=124.06	PLN

[POZYCJA]
id=267
pd=	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=41.02		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=41.02	PLN

[POZYCJA]
id=268
pd=	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
na=Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=0.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=2400.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2400.19	PLN

[POZYCJA]
id=269
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=8255.41		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=8255.41	PLN

[POZYCJA]
id=270
pd=	KNNR	3 0304-01	3	0304-01		1
na=Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=0.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=3965.64		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=3965.64	PLN

[POZYCJA]
id=271
pd=						0
na=Przejścia ppoż na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji wodnej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=4461.05		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=4461.05	PLN

[POZYCJA]
id=272
pd=	KNNR	4 0115-06	4	0115-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów o połączeniu sztywnym, Dn 50 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=127.68		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=127.68	PLN

[POZYCJA]
id=273
pd=	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		1
na=Hydrant p.poż. HP 25 z wężem półsztywnym 30m i prądownicą
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=1571.43		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1571.43	PLN

[POZYCJA]
id=274
pd=	KNNR	4 0106-06	4	0106-06		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w budynkach, Dn 50 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=162
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=64.8		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=64.8	PLN

[POZYCJA]
id=275
pd=	KNNR	4 0106-05	4	0106-05		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w budynkach, Dn 40 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=50.54		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=50.54	PLN

[POZYCJA]
id=276
pd=	KNNR	4 0106-04	4	0106-04		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w budynkach, Dn 32 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=53.81		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=53.81	PLN

[POZYCJA]
id=277
pd=	KNNR	4 0106-03	4	0106-03		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w budynkach, Dn 25 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=35.37		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=35.37	PLN

[POZYCJA]
id=278
pd=	KNNR	4 0106-02	4	0106-02		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w budynkach, Dn 20 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=33.72		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=33.72	PLN

[POZYCJA]
id=279
pd=	KNR	0-35 0128-32	0-35	0128-32		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 25 mm, rurociąg Fi 50 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=162
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=20.95		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=20.95	PLN

[POZYCJA]
id=280
pd=	KNR	0-35 0128-31	0-35	0128-31		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 40 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=21.71		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=21.71	PLN

[POZYCJA]
id=281
pd=	KNR	0-35 0128-30	0-35	0128-30		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 32 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=21.03		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=21.03	PLN

[POZYCJA]
id=282
pd=	KNR	0-35 0128-29	0-35	0128-29		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 25 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=16.35		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=16.35	PLN

[POZYCJA]
id=283
pd=	KNR	0-35 0128-28	0-35	0128-28		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 20 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=13.8		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=13.8	PLN

[POZYCJA]
id=284
pd=	KNNR	4 0402-05	4	0402-05		1
na=Rura ze stali węglowej, ocynkowana 42 x 1,5 połączona zaciskowo z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=92.75		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=92.75	PLN

[POZYCJA]
id=285
pd=	KNNR	4 0402-04	4	0402-04		1
na=Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x 1,5 połączona zaciskowo z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=70.57		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=70.57	PLN

[POZYCJA]
id=286
pd=	KNNR	4 0402-02	4	0402-02		1
na=Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22 x 1,5 połączona zaciskowo z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=46.08		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=46.08	PLN

[POZYCJA]
id=287
pd=	KNNR	4 0402-01	4	0402-01		1
na=Rura ze stali węglowej, ocynkowana 18 x 1,2 połączona zaciskowo z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=79
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=38.65		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=38.65	PLN

[POZYCJA]
id=288
pd=	KNNR	4 0402-01	4	0402-01		1
na=Rura ze stali węglowej, ocynkowana 15 x 1,2 połączona zaciskowo z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=37.49		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=37.49	PLN

[POZYCJA]
id=289
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 40 mm Dn42
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=35.19		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=35.19	PLN

[POZYCJA]
id=290
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 30 mm Dn35
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=28.53		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=28.53	PLN

[POZYCJA]
id=291
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn22
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=14.96		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=14.96	PLN

[POZYCJA]
id=292
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn18
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=79
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=13.8		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=13.8	PLN

[POZYCJA]
id=293
pd=						0
na=Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=12.98		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=12.98	PLN

[POZYCJA]
id=294
pd=	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn26 z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=62.16		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=62.16	PLN

[POZYCJA]
id=295
pd=	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn20 z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=146
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=45.99		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=45.99	PLN

[POZYCJA]
id=296
pd=	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16 z kształtkami i mocowaniami
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=387
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=35.41		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=35.41	PLN

[POZYCJA]
id=297
pd=	KNR	0-35 0128-29	0-35	0128-29		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 26 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=16.38		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=16.38	PLN

[POZYCJA]
id=298
pd=	KNR	0-35 0128-28	0-35	0128-28		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 20 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=146
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=13.8		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=13.8	PLN

[POZYCJA]
id=299
pd=	KNR	0-35 0128-27	0-35	0128-27		1
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki/wełny polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 16 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=387
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=12.98		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=12.98	PLN

[POZYCJA]
id=300
pd=	KNNR	4 0411-0205	4	0411-02	05	1
na=Zawór zwrotny mosiężny, Fiˇ20ˇmm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=36.9		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=36.9	PLN

[POZYCJA]
id=301
pd=	KNNR	4 0116-0103	4	0116-01	03	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu sztywnym, Fi 16 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=39.61		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=39.61	PLN

[POZYCJA]
id=302
pd=	KNNR	4 0116-0703	4	0116-07	03	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu giętkim, Fi 16 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=43
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=60.95		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=60.95	PLN

[POZYCJA]
id=303
pd=	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
na=Zawór kątowy Dn15--3/8''
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=43
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=35.58		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=35.58	PLN

[POZYCJA]
id=304
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawór czerpalny ze złączką do węża Dn 15 mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=26.01		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=26.01	PLN

[ELEMENT 2]
na=ARMATURA I CERAMIKA - "biały montaż"
wa=32164.8
kn=0	0	0
id=328
nu=5.3
cpv=45332400-7
wn=	

[POZYCJA]
id=305
pd=	KNRG	215 0102-01	215	0102-01		1
na=Element montażowy do miski ustępowej
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=9
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=793.16		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=793.16	PLN

[POZYCJA]
id=306
pd=	KNRG	215 0104-01	215	0104-01		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Miski ustępowe porcelanowe zawieszane + Sedes z tworzywa sztucznego
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=9
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=845.29		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=845.29	PLN

[POZYCJA]
id=307
pd=	KNRG	215 0105-02	215	0105-02		1
na=Przyciski do spłuczek, podtynkowych publicznych
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=290.88		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=290.88	PLN

[POZYCJA]
id=308
pd=	KNNR	4 0230-0202	4	0230-02	02	1
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=367.36		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=367.36	PLN

[POZYCJA]
id=309
pd=	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Bateria umywalkowa stojąca Dn15
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=239.75		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=239.75	PLN

[POZYCJA]
id=310
pd=	KNRG	215 0102-02	215	0102-02		1
na=Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do pisuaru
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=627.54		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=627.54	PLN

[POZYCJA]
id=311
pd=	KNRG	215 0104-02	215	0104-02		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=510.36		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=510.36	PLN

[POZYCJA]
id=312
pd=	KNRG	215 0203-03	215	0203-03		1
na=Armatura spłukująca pisuary, elektroniczna sterowana temperaturą
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=1028.35		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=1028.35	PLN

[POZYCJA]
id=313
pd=	KNRG	215 0204-01	215	0204-01		1
na=Ścianki międzypisuarowe ceramiczne
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=206.05		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=206.05	PLN

[POZYCJA]
id=314
pd=	KNNR	4 0135-02	4	0135-02		1
na=Poidełko - stojąca fontanna wody pitnej z dodatkowym kranikiem
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=2976.96		0	0	0
wn=	
prn=2
cjw=2976.96	PLN

[SUMA KONTROLNA]
78fb37c9859df212788b64c41076a360
