**Data: 07.06.2022**

**Strona: 1 / 5**

OFERTA

nr **2238205/KACZMARC/001 / 1**

dla **BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK S.C.**

**ul. Adama Mickiewicza 9A 34-200 Sucha Beskidzka**

nazwa obiektu **Teatr Żydowski**

miasto obiektu **Warszawa**

nr obiektu **2225725**

## PRZEDMIOT OFERTY

Zakres oferty i parametry techniczne zostały określone w dalszej części oferty

## CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY

**221 993,81 PLN**

Szczegółowa kalkulacja cenowa znajduje się w dalszej części oferty

# plus VAT

# 23 %

## TERMIN REALIZACJI

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY**

Do uzgodnienia na etapie negocjacji. 21 czerwca 2022

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

Do uzgodnienia

## OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

* Potwierdzenie pisemne niniejszej oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego lub składania zamówienia w jego imieniu;
* Przesłanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do składania zamówień w imieniu zamawiającego;
* Przesłanie aktualnych dokumentów firmy: KRS, NIP, Regon;
* Podpisanie umowy;
* Akceptacja dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne) określającej warunki zabudowy i wymogi montażowe.

**POZYCJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p. Typ produktu Opis produktu Oznaczenie Ilość Cena Wartość netto**  **wg. projektu** | | | | | | | | |
| 1 | Marc-O | Brama Marc-O1 10000X5000 EI60 z drzwiami |  | 1 | | 153 938,75 PLN | | 153 938,75 PLN |
| 1.3 |  | Montaż w zakresie ślusarskim | 1 | | 64 935,06 PLN | | 64 935,06 PLN |
|  | | | | | **Razem pozycja:** | | | 218 873,81 PLN |
| 2 |  | Transport |  | 1 | | 3 120,00 PLN | | 3 120,00 PLN |
|  | | | | | **Razem pozycja:** | | | 3 120,00 PLN |
|  | | | **Razem wartość netto:** | | | | **221 993,81 PLN** | |

Montaż bram jest możliwy pod warunkiem spełnienia wymogów dot. zabudowy bram podanych przez producenta, dostępnych na: [www.malkowski.pl.](http://www.malkowski.pl/) Założono montaż do ściany wykonanej z cegły pełnej lub żelbetowej o odpowiedniej nośności. W innym przypadku, prosimy o informację celem doboru właściwych elementów montażowych.

**WAŻNE!**

**W przypadku zabudowania bram konieczne jest wykonanie otworów rewizyjnych - po stronie zamawiającego. Cena podana w ofercie nie obejmuje zabudowy nadproża w przypadku mocowania do stropu - do uzgodnienia.**

**Przyjęto lokalizację central w pobliżu bramy. Maksymalna długość przewodu między centralą a bramą wynosi 10 m.**

**DODATKOWE UWAGI DO OFERTY**

Oferta wstępna, opracowana jako rozwiązanie w standardzie Małkowski Martech - po dokonaniu wizji na miejscu montażu oraz uzgodnieniu warunków technicznych może ulec zmianie.

Bramy przeciwpożarowe - utrzymywane w pozycji otwartej, zamykane w przypadku pożaru. Zmiana ilości, wymiarów, wyposażenia lub sposobu montażu spowoduje zmianę ceny.

Integralnym załącznikiem do oferty jest wzór karty gwarancyjnej oraz rysunek: „Teatr Żydowski.dwg”.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o określenie kolorystyki elementów produktu. Kolorystyka:

- dowolny kolor z palety RAL za dopłatą - standard: ocynk, RAL 7035, 9002, 9010 bez dopłaty. Do wyceny przyjęto kolorystykę standardową.

Bramy opuszczane - otwierane przy pomocy napędu elektrycznego, zamykane w sposób grawitacyjny. Wymagane zasilanie 400VAC.

Przygotowanie/dostosowanie otworów pod wytyczne Małkowski Martech (węgarki, nadproża, podkonstrukcje, próg ppoż ew. usunięcia kolizji, itp.) – w gestii Zamawiającego.

Oferta zakłada montaż bezpośrednio do elementów żelbetowych lub do podkonstrukcji przygotowanej po stronie Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Małkowski Martech.

Przygotowanie jednolitej powierzchni o gładkim licu w miejscach montażu płaszczyzny bramy – po stronie Zamawiającego.

Otwory rewizyjne i rewizje w przypadku zabudowy wyrobów należy wykonać zgodnie z wytycznymi Małkowski-Martech - otwory rewizyjne, rewizje i zabudowy poza zakresem oferty, w gestii Zamawiającego. Oferta zakłada bezkolizyjną pracę bram względem wyposażenia obiektu.

Oferta zakłada podłączenie do SAP obiektu.

Lokalizacja centralek w odległości nie większej niż 10 m od miejsca montażu napędu – po stronie montażu bram.

Ewentualne przejścia instalacyjne kablowe oraz zabezpieczenie ppoż przejść - poza zakresem oferty, po stronie Zamawiającego.

Doprowadzenie zasilania i sterowania do miejsca montażu centralki zgodnie z wytycznymi Małkowski Martech – po stronie Zamawiającego.

Założony w ofercie zestaw osprzętu elektrycznego składa się z: centralki, przełącznika kluczykowego i sygnalizatora akustycznego.

Transport: LOCO budowa.

Założono dostawę jednym transportem. Oferta została sporządzona przy założeniu udostępnienia pełnego frontu robót i ciągłości w prowadzeniu prac.

Transport wewnętrzny i rozładunek (z miejsca rozładunku do miejsca montażu) – po stronie Zamawiającego

- do uzgodnienia na etapie ustaleń technicznych i po dokonaniu wizji na miejscu montażu. Rusztowania / podnośniki – po stronie Zamawiającego.

W ofercie założono montaż z poziomu danej kondygnacji – do weryfikacji na etapie wizji lokalnej i uzgodnień technicznych. Zmiana założenia może skutkować zmianą wartości oferty.

Zapewnienie możliwości wykonania prac montażowych, w szczególności usunięcia kolizji oraz

udostepnienie niezbędnej przestrzeni roboczej – po stronie Zamawiającego – do uzgodnienia na etapie ustaleń technicznych i po dokonaniu wizji na miejscu montażu.

Oferta uwzględnia jednorazowy przyjazd brygady montażowej podczas którego nastąpi montaż, podłączenie, uruchomienie i odbiór.

Ewentualne prace demontażowe - poza zakresem oferty, w gestii Zamawiającego. W przypadku zmiany założeń zastrzegamy możliwość zmiany ceny.

**Data: 07.06.2022**

**Strona: 4 / 5**

**Zastrzegamy możliwość występowania różnic w odcieniach barw elementów bram zgodnie z normą PN-ENISO 7724-2:2003 i PN-ENISO 7724-3:2003:**

„Elementy bram wykonywanych z blachy powlekanej (RAL 7035, 9010, 9002) mogą posiadać różnice w odcieniach barw, na poziomie ΔE= 3 wg normy PN-ENISO 7724-2:2003 i PN-ENISO 7724-3:2003.

Elementy bram wykonywanych z blachy lakierowanej proszkowo (dotyczy dostępnych kolorów z palety RAL, w tym 7035, 9010, 9002), mogą posiadać różnice w odcieniach barw na poziomie ΔE= 2 wg normy PN

-ENISO 7724-2:2003 i PN-ENISO 7724-3:2003.

## WARUNKI DOSTAWY

* W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru na budowę w umówionym terminie z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wystawić fakturę na kwotę równą wartości zamówionych wyrobów.
* Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością MARTECH
* Zastrzegamy sobie prawo wystawienia faktury tytułem kosztów magazynowania wyrobów w wysokości równej 0,2% wartości wyrobów za każdy dzień powyżej ustalonego dnia odbioru wyrobów z magazynu Producenta.

## GWARANCJA

* Standardowy okres gwarancji - 12-miesięcy (warunki gwarancji zostały zawarte w Karcie Gwarancyjnej)
* Możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 5 lat (po podpisaniu umowy serwisowej). Szczegóły na [www.malkowski.pl/serwis.](http://www.malkowski.pl/serwis)

## WARUNKI TECHNICZNE LEŻĄCE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

* Doprowadzenie zasilania: 230V do miejsca montażu centralki lub 24V i natężeniu prądu 100mA w przypadku montażu bram z elektrotrzymaczem;
* W przypadku montażu bram segmentowych i rolowanych dodatkowo - doprowadzenie napięciu 400V (przewód 4-żyłowy) do miejsca montażu napędu elektrycznego;
* Doprowadzenie w pobliże bramy okablowania 2x2x0,8 od centrali sygnalizacji pożaru SAP;
* Zapewnienie sprzętu do rozładowania produktu i miejsca w pobliżu otworu do jego kompletacji przed montażem.

## SERWIS

* Możliwość skorzystania z bogatej oferty pakietów serwisowych dostosowanych do warunków eksploatacyjnych.
* Pakiet serwisowy:
* podstawowy,
* pełny,
* zindywidualizowany.

Szczegóły na [www.malkowski.pl/serwis.](http://www.malkowski.pl/serwis)

Potwierdzenie Zamawiającego:

Wykonał:

Wiktor Wysk

+48 600 436 345

+48 61 222 75 21

[w.wysk@malkowski.pl](mailto:w.wysk@malkowski.pl)