[INFO]
Program=RODOS
Wersja=8.0.0.35
WersjaPliku=21
DataModyf=22.07.2024
CzasModyf=15:24:31
RozmiarPliku=104208
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\Kosman\Documents\Rodos 8\Kosztorysy\2024\Kaczmarczyk Andrzej\ZOL_Krosno.rdsx
Wartość=1138608,57
ID_KS={9216E2C8-E9AC-4278-99A9-1F31669AECA5}

[DAN_OG]
Obiekt=Remont i przebudowa pomieszczeń budynku przy ul.Grodzkiej - część Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Kod CPV=45400000-1
Budowa=Działka ewidencyjna nr 2968/20;jednostka ewidencyjna 186101_1 MIASTO KROSNO;obręb 0005;POZIOM +3
Inwestor=Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie;ul.Korczyńska 57;38-400 Krosno
Wykonawca= 
Biuro kosztorysowe=BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul.Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka
Poziom cen=SEKOCENBUD II kwartał 2024
Sporządził=Jacek Kosman
Miejscowość=Sucha Beskidzka
Data=22 lipca 2024 r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=1
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=2
DP_CJ=2
ZaokrObm=2
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=-1
opcZer_CJ=-1
opcZer_Obm=-1
OpcDP=0
OpcPosred=0
RodzZaokr=0
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=0
StawkaR=30,81
Kp=68,7|0|68,7
Zysk=11,8|0|11,8|11,8|0|11,8
ZrodloStR=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx		ETO	921	921	r-g
ZrodloStKz=
ZrodloStKp=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx				Roboty ogólnobudowlane - remontowe	
ZrodloStZy=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx				Roboty ogólnobudowlane - remontowe	
VAT=23
ListaStawekVAT=23
RozliczenieVAT=0
RV_0_opis=
RV_0=23	
RV_1_opis=
RV_1=23	100	
RV_2_opis=
Waluta=zł
OpcMnoGrpR=0
OpcMnoGrpM=0
OpcMnoGrpS=0

[INDEKSY]
R=ETO,ROD
M=ETO,KMB,ROD
S=ETO,ROD

[IDX]
R=ETO
M=ETO
S=ETO

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=470,22
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9201332

[ROB]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=73,7
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9870951

[ROB]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=109,31
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5846047

[ROB]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=335,34
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	2657074

[ROB]
Nazwa=Malarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=125,31
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9705362

[ROB]
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=336,75
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1343936

[ROB]
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=666,7
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5531624

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=12,98
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1542919

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=82,27
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	7169641

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=30,09
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	2212095

[ROB]
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=247,46
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1907820

[ROB]
Nazwa=Murarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,96
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	4543709

[ROB]
Nazwa=Operatorzy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,56
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1889900

[ROB]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=373,15
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	7887610

[ROB]
Nazwa=Posadzkarze-płytkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=81,8
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6782214

[ROB]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=52,77

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4226,22
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	3713841

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=41,62
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6420449

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=459,82
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5638025

[ROB]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=18,46
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6453444

[ROB]
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=203,92
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1690631

[ROB]
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,39
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	4355452

[ROB]
Nazwa=Ślusarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=12,29
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1152445

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=43,49
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6452411

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1082,63
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5534569

[ROB]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=7,5
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9744272

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)|m3
CenaZr=406,34
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,37

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty|szt
CenaZr=0,08
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=9434,95
Indeks1=ROD	1318089

[MAT]
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm|szt
CenaZr=12,6
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=12,42
Indeks1=ETO	2200152-020
Indeks2=KMB	2200150-020
Indeks3=ROD	1783175

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
CenaZr=723,76
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=2,66
Indeks1=ETO	1700305-034
Indeks2=KMB	1700311-034
Indeks3=ROD	3600638

[MAT]
Nazwa=Ćwierćwałki|m
CenaZr=10,53
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=514,24
Indeks1=ETO	2762720-040
Indeks2=ROD	4042250

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
CenaZr=1212,53
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=0,03
Indeks1=ETO	2600619-060
Indeks2=KMB	2600621-060
Indeks3=ROD	6195628

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm|m3
CenaZr=1367,24
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=0,01
Indeks1=ETO	2600622-060
Indeks2=KMB	2600622-060
Indeks3=ROD	1248201

[MAT]
Nazwa=Drewno na stemple budowlane|m3
CenaZr=503,96
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=0,02
Indeks1=ETO	3950000-060
Indeks2=KMB	3950010-060
Indeks3=ROD	7871493

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm|kg
CenaZr=9,11
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=23,71
Indeks1=ETO	1120600-033
Indeks2=KMB	1122200-033
Indeks3=ROD	3201370

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp4|kpl
CenaZr=1800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp6|kpl
CenaZr=1400
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw1|szt
CenaZr=1200
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5

[MAT]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw2|szt
CenaZr=1200
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw3|szt
CenaZr=1200
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw4|szt
CenaZr=1000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw5|szt
CenaZr=1000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=15

[MAT]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw6|szt
CenaZr=1300
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw7|szt
CenaZr=1000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=15

[MAT]
Nazwa=Dyble stalowe|szt
CenaZr=0,8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1922,4
Indeks1=ROD	1448005

[MAT]
Nazwa=Dyble|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	8414605

[MAT]
Nazwa=Dźwignia hautau|szt
CenaZr=240
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=74

[MAT]
Nazwa=Emalia ftalowa|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	8584682

[MAT]
Nazwa=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała|dm3
CenaZr=14,97
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=718,89

[MAT]
Nazwa=Farba emulsyjna Polinit|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7976173

[MAT]
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
CenaZr=33,54
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=9,12
Indeks1=ETO	1511101-066
Indeks2=ROD	5662130

[MAT]
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
CenaZr=36
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=9,61
Indeks1=ETO	1511414-066
Indeks2=KMB	1511104-066
Indeks3=ROD	2855461

[MAT]
Nazwa=Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm|m2
CenaZr=2,43
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=848,57
Indeks1=ETO	1560312-050

[MAT]
Nazwa=Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej|kg
CenaZr=24,49
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=107,28
Indeks1=ETO	1478201-033

[MAT]
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
CenaZr=1539,95
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=0,7
Indeks1=ETO	1740103-034
Indeks2=ROD	8156942

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
CenaZr=11,48
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=13,5

[MAT]
Nazwa=Gwoździe stolarskie|kg
CenaZr=22
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,4
Indeks1=ETO	1330499-033
Indeks2=KMB	1332499-033
Indeks3=ROD	9520523

[MAT]
Nazwa=Klamerki mocujące|szt
CenaZr=0,8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=571,11
Indeks1=ROD	7252434

[MAT]
Nazwa=Klamka okienna|szt
CenaZr=35
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=37

[MAT]
Nazwa=Klapa stalowa EI60 120x100cm|szt
CenaZr=2500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Klej do okładzin ściennych|kg
CenaZr=5
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=21,47

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	4251602

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	6047357

[MAT]
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1844,87
Indeks1=ETO	8990400-020
Indeks2=ROD	6414189

[MAT]
Nazwa=Konstrukcja wsporcza o masie 10 do 25 kg|kg
CenaZr=21,43
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=892
Indeks1=ETO	8340702-033

[MAT]
Nazwa=Kotwy|szt
CenaZr=0,8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=24,31
Indeks1=ROD	3800628

[MAT]
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"|m
CenaZr=8,92
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=841,63

[MAT]
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"|m
CenaZr=10,03
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=89,89
Indeks1=ETO	1324957-040

[MAT]
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"|m
CenaZr=7,58
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=312,01

[MAT]
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"|m
CenaZr=8,97
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=33,33
Indeks1=ETO	1324952-040

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny|m
CenaZr=7
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=193,7
Indeks1=ROD	3217506

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil główny|m
CenaZr=18
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=339,47
Indeks1=ROD	7318113

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny  60cm|m
CenaZr=15
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=339,47
Indeks1=ROD	2915697

[MAT]
Nazwa=Łączniki rozporowe|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=505,22
Indeks1=ROD	8284701

[MAT]
Nazwa=Masa asfaltowa|kg
CenaZr=7,6
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=49,92
Indeks1=ETO	2301401-033
Indeks2=ROD	1887586

[MAT]
Nazwa=Masa podkładowa ATLAS CERPLAST|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	1072783

[MAT]
Nazwa=Narożnik 50x50 wykończony żywicą winylową na podkonstrukcji aluminiowej 50x50 wys.1m|szt
CenaZr=25
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=51

[MAT]
Nazwa=Odbojoporęcz na podkonstrukcji aluminiowej|m
CenaZr=150
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=78

[MAT]
Nazwa=Okładzina ścienna z żywicy winylowej|m2
CenaZr=90
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=493,7

[MAT]
Nazwa=Okna aluminiowe do 1,0m2|m2
CenaZr=1800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,72
Indeks1=ROD	1547198

[MAT]
Nazwa=Papier ścierny|m2
CenaZr=18
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5,46
Indeks1=ROD	2661236

[MAT]
Nazwa=Parapet z konglomeratu gr.3cm|m
CenaZr=220
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=92,5

[MAT]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
CenaZr=45,19
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=2,12
Indeks1=ETO	1478500-066
Indeks2=KMB	1478500-066
Indeks3=ROD	3415522

[MAT]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|kg
CenaZr=22
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=8,41
Indeks1=ETO	1478500-033
Indeks2=KMB	1478500-033
Indeks3=ROD	4283638

[MAT]
Nazwa=Piasek uziarnienie 0-4 mm|m3
CenaZr=79,49
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=10,55

[MAT]
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
CenaZr=21,96
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=627,46
Indeks1=ETO	1750812-050

[MAT]
Nazwa=Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez.|m3
CenaZr=352,14
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=89,85
Indeks1=ETO	1562612-060

[MAT]
Nazwa=Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 75 mm|m2
CenaZr=26,4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx	kz	ETO	2432108-050	Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 80 mm	m2
Ilość=46,04

[MAT]
Nazwa=Płytki kamionkowe 60x120cm|m2
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=69,73

[MAT]
Nazwa=Płytki ścienne ceramiczne|m2
CenaZr=80
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=240,09

[MAT]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	2311910-050
Indeks2=ROD	6843510

[MAT]
Nazwa=Płyty z włókien mineralnych  60x60x1,9cm akustyczne|szt
CenaZr=35
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=120,75

[MAT]
Nazwa=Płyty z włókien mineralnych  60x60x1,9cm|szt
CenaZr=30
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=450,36

[MAT]
Nazwa=Posadzka bezspoionowa winylowa elektrostatyczna kolorowa|m2
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=41,26

[MAT]
Nazwa=Posadzka bezspoionowa winylowa kolorowa|m2
CenaZr=110
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=733,33

[MAT]
Nazwa=Pręty mocujące|szt
CenaZr=4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=175,72
Indeks1=ROD	4049161

[MAT]
Nazwa=Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego|kg
CenaZr=43,15
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=21,32
Indeks1=ETO	1562700-033
Indeks2=KMB	1569010-033
Indeks3=ROD	9761104

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane 10-14mm|kg
CenaZr=4,84
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=153
Indeks1=ETO	1102270-033
Indeks2=KMB	1101525-033
Indeks3=ROD	2891788

[MAT]
Nazwa=Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10|szt
CenaZr=8,47
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=195,11

[MAT]
Nazwa=Roleta przeciwpożarowa EI60 240x180cm|szt
CenaZr=3500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych asfaltowych|dm3
CenaZr=9,87
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,64
Indeks1=ETO	1530500-066

[MAT]
Nazwa=Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)|m2
CenaZr=2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=72,49
Indeks1=ROD	1471735

[MAT]
Nazwa=Siatka o oczku 15x15cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm|m2
CenaZr=9
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=727,34

[MAT]
Nazwa=Sprężyny przyścienne|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=329,49
Indeks1=ROD	5319481

[MAT]
Nazwa=Szpachlówka celulozowa|dm3
CenaZr=3,9
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=7,21
Indeks1=KMB	1513251-066
Indeks2=ROD	5080704

[MAT]
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	8078859

[MAT]
Nazwa=Ścianka HPL gr.15mm|m2
CenaZr=350
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3,72

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT PLUS|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	5344648

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
CenaZr=12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1197,71
Indeks1=ROD	6216318

[MAT]
Nazwa=Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm|m
CenaZr=0,18
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=15,1
Indeks1=ETO	3902101-040
Indeks2=KMB	3903010-040
Indeks3=ROD	3100380

[MAT]
Nazwa=Taśma spoinowa|m
CenaZr=0,6
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1030,34
Indeks1=ROD	4492294

[MAT]
Nazwa=Wapno gaszone (ciasto wapienne)|m3
CenaZr=482,17
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=0,37
Indeks1=ETO	1720301-060
Indeks2=ROD	5738268

[MAT]
Nazwa=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)|t
CenaZr=924,63
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=1,69
Indeks1=ETO	1720202-034
Indeks2=KMB	1720210-034
Indeks3=ROD	6177927

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
CenaZr=6,47
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=3,38
Indeks1=ETO	3930001-060
Indeks2=KMB	3930001-060
Indeks3=ROD	6316010

[MAT]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
CenaZr=373,87
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=37,28
Indeks1=ETO	2380808-060

[MAT]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7|m3
CenaZr=382,36
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,04

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	3507810

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	3337459

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka|kg
CenaZr=19,2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=104,87
Indeks1=ROD	9685810

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS BIS|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7577929

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS INTER|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	1554222-033
Indeks2=ROD	2280274

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS MIG|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	6126437

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PLUS|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	1554221-033
Indeks2=KMB	1554251-033
Indeks3=ROD	8771566

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka|kg
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=484,1

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych|kg
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1371,96

[MAT]
Nazwa=Zaprawa Porotherm M50|m3
CenaZr=800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,17
Indeks1=ROD	6229176

[MAT]
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
CenaZr=3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=11753,95
Indeks1=ROD	7387606

[MAT]
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
CenaZr=4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=175,72
Indeks1=ROD	6190663

[MAT]
Nazwa=Zestaw szklany Z1|szt
CenaZr=10300
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Zestaw szklany Z2|szt
CenaZr=7300
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)|m-g
CenaZr=82,02
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=1,87
Indeks1=ETO	39121
Indeks2=ROD	7883729

[SPR]
Nazwa=Mieszarka do zapraw  3,0m3/h|m-g
CenaZr=5,5
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=0,11
Indeks1=ETO	46111
Indeks2=ROD	8111498

[SPR]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa 10t|m-g
CenaZr=13,76
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=1,87
Indeks1=ETO	39621
Indeks2=ROD	9694607

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
CenaZr=140,64
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=153,61
Indeks1=ETO	39811
Indeks2=ROD	7858728

[SPR]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
CenaZr=8,06
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=23,14
Indeks1=ETO	72111
Indeks2=ROD	9383348

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
CenaZr=101,71
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=58,19
Indeks1=ETO	39511
Indeks2=ROD	6583325

[SPR]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
CenaZr=12,04
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=115,47
Indeks1=ETO	34312
Indeks2=ROD	2839612

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
CenaZr=10,74
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=26,67
Indeks1=ETO	34413
Indeks2=ROD	1451237

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
CenaZr=147,75
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.2.ricx					
Ilość=1,07
Indeks1=ETO	31114
Indeks2=ROD	5803463

[ELEM]
ID=6645
Nr=1
Opis=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

[POZ]
ID=7607
Nr=1
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0354/07
Opis=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
Jm=szt
Ilość=49
ZaokrObm=2
Cena=91,81
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=49,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,58

[POZ]
ID=7768
Nr=2
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0354/08
Opis=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
Jm=m2
Ilość=15,12
ZaokrObm=2
Cena=48,81
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1,80*2,10*4

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,84

[POZ]
ID=7770
Nr=3
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0212/03
Opis=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
Jm=m3
Ilość=0,8
ZaokrObm=2
Cena=1438,8
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1,00*1,00*0,20*4
k=przebicia

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=24,76

[POZ]
ID=7700
Nr=4
Kat=KNR 9-29
Wyd=wyd.I 2015
Tabl=0102/04
Opis=Rozbiórka przedścianek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2
Jm=m2
Ilość=112,41
ZaokrObm=2
Cena=11,99
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=7

[L]
ID=1
w=62,45*2*(0,20*2+0,50)
k=kanały

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,199

[POZ]
ID=7234
Nr=5
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0348/07
Opis=Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej
Jm=m2
Ilość=168,74
ZaokrObm=2
Cena=62,18
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=4
w=0,20*2,00*30

[L]
ID=5
w=(2,00+1,955+1,80+1,185+1,10*2+0,30+2,06+1,80*2+1,24+2,02+1,755+1,76+2,04+2,06+1,88+0,86+2,41+2,30+4,84+3,00+1,20+1,55+3,04+3,19+0,50*4)*3,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,07

[POZ]
ID=7769
Nr=6
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0348/04
Opis=Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowej
Jm=m2
Ilość=59,58
ZaokrObm=2
Cena=35,44
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=5
w=(1,18*2+1,72+1,82+1,10+0,90+2,02+3,01+1,59+1,39+2,95+1,00)*3,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[POZ]
ID=7624
Nr=7
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0811/07
Opis=Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Jm=m2
Ilość=713,08
ZaokrObm=2
Cena=53,47
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=713,08

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,92

[POZ]
ID=7237
Nr=8
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0212/02
Opis=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
Jm=m3
Ilość=57,05
ZaokrObm=2
Cena=940,23
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=7
w=713,08*0,08

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=16,18

[POZ]
ID=7622
Nr=9
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0819/15
Opis=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Jm=m2
Ilość=203,18
ZaokrObm=2
Cena=80,19
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=6
w=(0,60+2,50)*1,50*2

[L]
ID=7
w=(3,80+4,40+2,88+2,36+0,95*2)*2,00

[L]
ID=8
w=(3,01+4,40+2,88+2,35+1,68*2)*2,00

[L]
ID=9
w=(6,35*2+4,40*2+2,05*2)*2,00

[L]
ID=10
w=2,00*2,00*20

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,38

[POZ]
ID=7625
Nr=10
Kat=KNR 9-29
Wyd=wyd.I 2015
Tabl=0108/01
Opis=Rozbiórka sufitów podwieszanych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5m2
Jm=m2
Ilość=157,79
ZaokrObm=2
Cena=23,39
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=4

[L]
ID=1
w=81,15
k=G5.15

[L]
ID=2
w=60,30
k=G5.28

[L]
ID=3
w=16,34
k=G5.24

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,394

[POZ]
ID=7628
Nr=11
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0354/12
Opis=Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
Jm=m
Ilość=92,5
ZaokrObm=2
Cena=49,39
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=37*2,50

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,85

[POZ]
ID=7239
Nr=12
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0106/04
Opis=Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru
Jm=m3
Ilość=174,55
ZaokrObm=2
Cena=263,83
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=12
w=49,00*0,3

[L]
ID=13
w=15,12*0,15

[L]
ID=14
w=0,80

[L]
ID=15
w=112,41*0,05

[L]
ID=16
w=168,74*0,15

[L]
ID=17
w=59,58*0,08

[L]
ID=18
w=713,08*0,03

[L]
ID=19
w=57,05

[L]
ID=20
w=203,18*0,05

[L]
ID=21
w=157,79*0,03

[L]
ID=22
w=92,50*0,3

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,54

[POZ]
ID=7241
Nr=13
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0108/11
Opis=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Jm=m3
Ilość=174,55
ZaokrObm=2
Cena=182,61
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=174,55

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,86

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,5

[POZ]
ID=7242
Nr=14
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0108/12
Opis=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Jm=m3
Ilość=174,55
ZaokrObm=2
Krot=19
Cena=100,79
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=174,55

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7247
Nr=15
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Koszty utylizacji gruzu
Jm=m3
Ilość=174,55
ZaokrObm=2
Cena=160
CenaZr=160
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=174,55

[ELEM]
ID=5781
Nr=2
Opis=Roboty murowe i żelbetowe

[POZ]
ID=7631
Nr=16
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0201/01
Opis=Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji
Jm=m2
Ilość=6,71
ZaokrObm=2
Cena=81,16
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=2
w=2,10*3,195

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=1,05

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,23

[M]
Lp=20
Nazwa=Drewno na stemple budowlane|m3
Norma=0,003

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,003

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,13

[POZ]
ID=7633
Nr=17
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0201/06
Opis=Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych
Jm=m2
Ilość=6,71
ZaokrObm=2
Cena=49,69
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=3
w=2,10*3,195

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,67

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm|m3
Norma=0,002

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,03

[POZ]
ID=7731
Nr=18
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Kotwy chemiczne
Jm=szt
Ilość=40
ZaokrObm=2
Cena=45
CenaZr=45
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=40,00

[POZ]
ID=7634
Nr=19
Kat=KNR 4-01
Wariant=2
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0202/03
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm
Jm=kg
Ilość=150
ZaokrObm=2
Cena=8,71
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=1
w=150,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=0,05

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=26
Nazwa=Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane 10-14mm|kg
Norma=1,02

[M]
Lp=29
Nazwa=Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm|kg
Norma=0,02

[POZ]
ID=7635
Nr=20
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0203/08
Opis=Uzupełnienie betonu w płytach stropowych
Jm=m3
Ilość=1,34
ZaokrObm=2
Cena=840,14
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=4
w=2,10*3,195*0,20

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=1,24

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=5,13

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)|m3
Norma=1,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=2,08

[POZ]
ID=7638
Nr=21
Kat=KNR 4-01
Wariant=1
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0304/02
Opis=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
Jm=m3
Ilość=0,36
ZaokrObm=2
Cena=907,48
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,40*3,00*0,30

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.III|r-g
Norma=2,67

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,37

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,1

[M]
Lp=21
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm|szt
Norma=34,5

[M]
Lp=23
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=17,95*0,001

[M]
Lp=24
Nazwa=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)|t
Norma=10,6*0,001

[M-]
Lp=25
Nazwa=Wapno gaszone (ciasto wapienne)|m3
Norma=0,015

[M]
Lp=26
Nazwa=Piasek uziarnienie 0-4 mm|m3
Norma=0,093

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,043

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,9

[POZ]
ID=7639
Nr=22
Kat=KNR K-30
Wyd=wyd.II 2015
Tabl=0106/01
Opis=Ścianki działowe z pustaków Porotherm 11,5 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
Jm=m2
Ilość=23,91
ZaokrObm=2
Cena=130,58
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(2,40+0,17+0,115+0,225+0,68+0,20*11+0,255+0,165+0,15)*3,00

[L]
ID=3
w=0,90*2,00*4

[L]
ID=2
w=-1,185*2,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,9

[M]
Lp=20
Nazwa=Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10|szt
Norma=8,16

[M]
Lp=22
Nazwa=Zaprawa Porotherm M50|m3
Norma=0,007

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,12

[POZ]
ID=7747
Nr=23
Kat=KNR 2-05
Wyd=wyd.IV 1994
Tabl=0208/03
Opis=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20kg
Jm=t
Ilość=0,89
ZaokrObm=2
Cena=8580,75
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=0,8917

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=74,03

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
Norma=33,81

[R]
Lp=03
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=20,74

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
Norma=1,2

[S]
Lp=71
Nazwa=Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)|m-g
Norma=2,1

[S]
Lp=72
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa 10t|m-g
Norma=2,1

[S]
Lp=73
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=26

[POZ]
ID=7748
Nr=24
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa stali profilowej
Jm=t
Ilość=0,892
ZaokrObm=3
Cena=21430
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=0,8917

[M]
Nazwa=Konstrukcja wsporcza o masie 10 do 25 kg|kg
Norma=1000

[ELEM]
ID=6475
Nr=3
Opis=Roboty wykończeniowe podłóg

[POZ]
ID=7676
Nr=25
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0616/01
Opis=Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - folia polietylenowa gr.0,3mm
Jm=m2
Ilość=713,08
ZaokrObm=2
Cena=8,08
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=67
w=713,08

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,0714

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0118

[M]
Nazwa=Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm|m2
Norma=1,19

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0012

[POZ]
ID=7677
Nr=26
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0609/03
Opis=Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr.5cm
Jm=m2
Ilość=713,08
ZaokrObm=2
Cena=51,19
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=5
w=713,08

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,0819

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0072

[M]
Nazwa=Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez.|m3
Norma=1,05*0,12

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0047

[POZ]
ID=7678
Nr=27
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1102/02
Opis=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
Jm=m2
Ilość=713,08
ZaokrObm=2
Cena=47,7
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=713,08

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,5719

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0869

[M]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
Norma=0,0206

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,0003

[M]
Nazwa=Masa asfaltowa|kg
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0313

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0006

[POZ]
ID=7679
Nr=28
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1102/03
Opis=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Jm=m2
Ilość=713,08
ZaokrObm=2
Krot=3
Cena=25,52
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=713,08

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0284

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0432

[M]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
Norma=0,0105

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0158

[POZ]
ID=7680
Nr=29
Kat=KNR 2-02
Wyd=MGPiB wyd.V 1995
Tabl=1106/07
Opis=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=6mm o oczku 15x15cm
Jm=m2
Ilość=713,08
ZaokrObm=2
Cena=13,96
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=713,08

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,074

[M]
Nazwa=Siatka o oczku 15x15cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm|m2
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0011

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0017

[POZ]
ID=7681
Nr=30
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0201/06
Opis=Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii
Jm=m2
Ilość=713,08
ZaokrObm=2
Cena=4,81
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=6
w=713,08

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,11

[M-]
Nazwa=Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT PLUS|dm3
Norma=0,11

[M-]
Nazwa=Masa podkładowa ATLAS CERPLAST|kg
Norma=0,30

[POZ]
ID=7682
Nr=31
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/01
Opis=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych winylowa kolorowa
Jm=m2
Ilość=672,78
ZaokrObm=2
Cena=147,95
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=43
w=(1,63+8,50+11,95+11,95+81,15+14,39+12,39+12,37+14,33+12,44+26,69+27,33+16,34+39,01+6,71+60,30+22,17+16,97+21,05+18,14+19,08+20,07+18,95+21,09+18,20+21,09+18,20+18,20+20,93)*1,1

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,399

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0297

[M]
Lp=20
Nazwa=Posadzka bezspoionowa winylowa kolorowa|m2
Norma=1,09

[M-]
Lp=32
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M-]
Lp=34
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0058

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0063

[POZ]
ID=7695
Nr=32
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/01
Opis=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych winylowa elektrostatyczna kolorowa
Jm=m2
Ilość=37,85
ZaokrObm=2
Cena=159,01
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=40
w=(14,36+20,05)*1,1

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,399

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0297

[M]
Lp=20
Nazwa=Posadzka bezspoionowa winylowa elektrostatyczna kolorowa|m2
Norma=1,09

[M-]
Lp=32
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M-]
Lp=34
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0058

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0063

[POZ]
ID=7683
Nr=33
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/09
Opis=Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Jm=m2
Ilość=710,63
ZaokrObm=2
Cena=8,64
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=672,78+37,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,1261

[M]
Lp=35
Nazwa=Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego|kg
Norma=0,03

[POZ]
ID=7713
Nr=34
Kat=KNR 0-39
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=0115/01
Opis=Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą
Jm=m2
Ilość=67,05
ZaokrObm=2
Cena=46,78
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=17
w=12,39+12,44+3,26+3,20+11,41+9,11+3,95+8,10+3,19

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,092

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,033

[M]
Lp=20
Nazwa=Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej|kg
Norma=1,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0018

[POZ]
ID=7687
Nr=35
Kat=NNRNKB 6
Wariant=1
Wyd= 1999
Tabl=2805/06
Opis=Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x120cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
Jm=m2
Ilość=67,05
ZaokrObm=2
Cena=224,13
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=45
w=12,39+12,44+3,26+3,20+11,41+9,11+3,95+8,10+3,19

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze-płytkarze gr.III|r-g
Norma=1,22

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Lp=20
Nazwa=Płytki kamionkowe 60x120cm|m2
Norma=1,04

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka|kg
Norma=7,22

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka|kg
Norma=0,2

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,04

[ELEM]
ID=7339
Nr=4
Opis=Roboty wykończeniowe ścian

[POZ]
ID=7771
Nr=36
Kat=KNR 4-01
Wariant=1
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0705/05
Opis=Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną
Jm=m
Ilość=207,11
ZaokrObm=2
Cena=55,11
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,00+1,955+1,80+1,185+1,10*2+0,30+2,06+1,80*2+1,24+2,02+1,755+1,76+2,04+2,06+1,88+0,86+2,41+2,30+4,84+3,00+1,20+1,55+3,04+3,19+0,50*4

[L]
ID=2
w=1,18*2+1,72+1,82+1,10+0,90+2,02+3,01+1,59+1,39+2,95+1,00

[L]
ID=3
w=3,00*45

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,27

[R]
Lp=02
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=0,21

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,06

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,28

[M]
Lp=20
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,0034

[M]
Lp=21
Nazwa=Wapno gaszone (ciasto wapienne)|m3
Norma=0,0018

[M]
Lp=23
Nazwa=Piasek uziarnienie 0-4 mm|m3
Norma=0,0128

[M]
Lp=24
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0037

[M]
Lp=25
Nazwa=Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)|m2
Norma=0,35

[M]
Lp=26
Nazwa=Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm|kg
Norma=0,1

[M]
Lp=27
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,06

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=7724
Nr=37
Kat=KNR 4-01
Wariant=2
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0711/03
Opis=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
Jm=m2
Ilość=255,74
ZaokrObm=2
Cena=81,32
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=(2,40+0,17+0,115+0,225+0,68+0,20*11+0,255+0,165+0,15)*3,00*2
k=nowe ściany

[L]
ID=4
w=0,90*2,00*4*2
k=zamurowania

[L]
ID=5
w=203,18
k=po płytkach

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,64

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,09

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,44

[M]
Lp=20
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,0052

[M]
Lp=22
Nazwa=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)|t
Norma=0,0066

[M]
Lp=23
Nazwa=Piasek uziarnienie 0-4 mm|m3
Norma=0,0266

[M]
Lp=24
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0067

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=7688
Nr=38
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2010/05
Opis=Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym  (M3)
Jm=m2
Ilość=43,85
ZaokrObm=2
Cena=346,55
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=(1,385+0,445+2,05*2+1,80+2,04+1,76*2+2,06)*3,00

[L]
ID=5
w=-1,10*2,00
k=minus otwory

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,7773

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=1,1852

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
Norma=4,12

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"|m
Norma=0,76

[M]
Lp=25
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"|m
Norma=2,05

[M]
Lp=27
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
Norma=4,06

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=56

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00282

[M]
Lp=30
Nazwa=Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 75 mm|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=31
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=3,626

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,065

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0514

[POZ]
ID=7658
Nr=39
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2010/07
Opis=Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym (M5)
Jm=m2
Ilość=128,94
ZaokrObm=2
Cena=146,44
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=6,14*7*3,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=0,905

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,6028

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
Norma=1,03

[M]
Lp=21
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"|m
Norma=0,76

[M]
Lp=24
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"|m
Norma=2,05

[M]
Lp=27
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
Norma=4,06

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=17

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00098

[M-]
Lp=30
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=31
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=1,813

[M]
Lp=32
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00064

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,021

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,015

[POZ]
ID=7764
Nr=40
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=2006/02
Opis=Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach
Jm=m2
Ilość=12
ZaokrObm=2
Cena=111,11
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=4,00*3,00
k=G5.22

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=0,7554

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,3037

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
Norma=1,525

[M]
Lp=22
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00702

[M]
Lp=25
Nazwa=Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm|m
Norma=1,258

[M]
Lp=26
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00456

[S]
Lp=70
Nazwa=Mieszarka do zapraw  3,0m3/h|m-g
Norma=0,009

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,026

[S]
Lp=72
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0194

[POZ]
ID=7753
Nr=41
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Ścianki HPL gr.15mm
Jm=m2
Ilość=3,72
ZaokrObm=2
Cena=350
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=0,62*2*3,00

[M]
Nazwa=Ścianka HPL gr.15mm|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7732
Nr=42
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2011/01
Opis=Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01
Jm=m2
Ilość=281,61
ZaokrObm=2
Cena=165,24
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(1,80*3+1,54+0,85+0,18)*3,00
k=geberity

[L]
ID=2
w=(2,02+3,37+1,26)*0,30*3
k=kanały

[L]
ID=3
w=62,45*2*(0,20*2+0,50)

[L]
ID=4
w=139,30
k=instalacje

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,084

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,7223

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=21
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"|m
Norma=0,76

[M]
Lp=24
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"|m
Norma=2,05

[M]
Lp=27
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
Norma=4,06

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=17

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00132

[M-]
Lp=30
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=31
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=2,264

[M]
Lp=32
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00086

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,021

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7711
Nr=43
Kat=KNR K-32
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0101/06
Opis=Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym
Jm=m2
Ilość=228,66
ZaokrObm=2
Cena=4,81
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=30
w=(4,40+0,60*2)*1,50
k=G5.01

[L]
ID=31
w=(4,40+0,60*2)*1,50
k=G5.02

[L]
ID=8
w=(1,80+1,64+0,62+0,445+0,455+0,96+1,46)*2,50
k=G5.05

[L]
ID=9
w=(2,885+4,40)*2*2,50
k=G5.07

[L]
ID=19
w=(1,935+2,06)*2*2,50
k=G5.06

[L]
ID=10
w=(4,40+3,15)*2*2,50
k=G5.08

[L]
ID=11
w=(2,025+2,06)*2*1,50
k=G5.09

[L]
ID=12
w=(2,865+3,40)*2*2,50
k=G5.11

[L]
ID=13
w=(1,81+1,76)*2*2,50
k=G5.12

[L]
ID=14
w=(0,60+2,14)*1,50
k=G5.17

[L]
ID=20
w=(0,60+1,80)*1,50*5
k=fartuchy

[L]
ID=34
w=(0,60+0,80)*1,50*13

[L]
ID=26
w=-1,10*2,00*2
k=minus otwory

[L]
ID=27
w=-0,90*2,00*4

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,11

[M-]
Nazwa=Masa podkładowa ATLAS CERPLAST|kg
Norma=0,30

[POZ]
ID=7712
Nr=44
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0103/03
Opis=Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii
Jm=m2
Ilość=228,66
ZaokrObm=2
Cena=175,36
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=26
w=(4,40+0,60*2)*1,50
k=G5.01

[L]
ID=27
w=(4,40+0,60*2)*1,50
k=G5.02

[L]
ID=28
w=(1,80+1,64+0,62+0,445+0,455+0,96+1,46)*2,50
k=G5.05

[L]
ID=29
w=(2,885+4,40)*2*2,50
k=G5.07

[L]
ID=30
w=(1,935+2,06)*2*2,50
k=G5.06

[L]
ID=31
w=(4,40+3,15)*2*2,50
k=G5.08

[L]
ID=32
w=(2,025+2,06)*2*1,50
k=G5.09

[L]
ID=33
w=(2,865+3,40)*2*2,50
k=G5.11

[L]
ID=34
w=(1,81+1,76)*2*2,50
k=G5.12

[L]
ID=35
w=(0,60+2,14)*1,50
k=G5.17

[L]
ID=36
w=(0,60+1,80)*1,50*5
k=fartuchy

[L]
ID=37
w=(0,60+0,80)*1,50*13

[L]
ID=38
w=-1,10*2,00*2
k=minus otwory

[L]
ID=39
w=-0,90*2,00*4

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,30

[M]
Nazwa=Płytki ścienne ceramiczne|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PLUS|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS MIG|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS INTER|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS BIS|kg
Norma=7,20

[M]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka|kg
Norma=0,40

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
Norma=0,40

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
Norma=0,40

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=7718
Nr=45
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0322/03
Opis=Narożnik 50x50 wykończony żywicą winylową na podkonstrukcji aluminiowej 50x50 wys.1m
Jm=szt
Ilość=51
ZaokrObm=2
Cena=47,4
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=51,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,31

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,04

[M]
Lp=21
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=1,73*0,001

[M]
Lp=22
Nazwa=Piasek uziarnienie 0-4 mm|m3
Norma=0,005

[M]
Lp=23
Nazwa=Narożnik 50x50 wykończony żywicą winylową na podkonstrukcji aluminiowej 50x50 wys.1m|szt
Norma=1

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,002

[POZ]
ID=7719
Nr=46
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1208/03
Opis=Odbojoporęcz na podkonstrukcji aluminiwej
Jm=m
Ilość=78
ZaokrObm=2
Cena=211,14
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=78,00

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=0,21

[R]
Lp=05
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,49

[R]
Lp=06
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Lp=07
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[R]
Lp=08
Nazwa=Operatorzy gr.II|r-g
Norma=0,02

[M]
Lp=20
Nazwa=Odbojoporęcz na podkonstrukcji aluminiowej|m
Norma=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=25
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
Norma=0,017

[M]
Lp=26
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
Norma=0,016

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7691
Nr=47
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1514/02
Opis=Okładzina ścienna z żywicy winylowej - pasy o szer. 30cm i 15cm
Jm=m2
Ilość=429,3
ZaokrObm=2
Cena=124,09
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,30*3*463,00

[L]
ID=2
w=0,15*3*28,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Malarze gr.III|r-g
Norma=0,2919

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0305

[M]
Lp=21
Nazwa=Klej do okładzin ściennych|kg
Norma=0,05

[M]
Lp=23
Nazwa=Okładzina ścienna z żywicy winylowej|m2
Norma=1,15

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[POZ]
ID=7720
Nr=48
Kat=NNRNKB 10
Wyd= 1998
Tabl=2012/01
Opis=Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2
Jm=m2
Ilość=1844,31
ZaokrObm=2
Cena=36,28
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(4,14+3,335)*2*3,00
k=G5.01

[L]
ID=37
w=(4,40+2,88)*2*3,00
k=G5.02

[L]
ID=2
w=(1,705+1,025)*2*3,00
k=G5.03

[L]
ID=38
w=(3,255+3,35+2,02+1,375+1,255+0,235+1,26)*3,00
k=G5.04

[L]
ID=50
w=(1,80+1,64+0,62+0,445+0,455+0,96+1,46)*3,00
k=G5.05

[L]
ID=4
w=(2,06+1,835)*2*3,00
k=G5.06

[L]
ID=5
w=(4,40+2,885+0,605)*2*3,00
k=G5.07

[L]
ID=6
w=(4,40+3,15)*2*3,00
k=G5.08

[L]
ID=7
w=(2,06+2,025)*2*3,00
k=G5.09

[L]
ID=39
w=(4,40+2,885)*2*3,00
k=G5.10

[L]
ID=8
w=(4,40+3,40)*2*3,00
k=G5.11

[L]
ID=10
w=(1,76+1,81)*2*3,00
k=G5.12

[L]
ID=11
w=(4,40+2,67)*2*3,00
k=G5.13

[L]
ID=12
w=(29,13+3,35+1,60)*2*3,00
k=G5.14

[L]
ID=14
w=(4,52*2+0,94+0,46*2+3,35)*3,00
k=G5.16

[L]
ID=41
w=(4,40+2,88)*2*3,00
k=G5.17

[L]
ID=16
w=(4,40+3,355)*2*3,00
k=G5.18

[L]
ID=17
w=(4,40+2,88)*2*3,00
k=G5.19

[L]
ID=18
w=(4,40+3,35)*2*3,00
k=G5.20

[L]
ID=19
w=(4,40+2,88)*2*3,00
k=G5.21

[L]
ID=20
w=(4,40+6,35)*2*3,00
k=G5.22

[L]
ID=44
w=(4,40+6,35)*2*3,00
k=G5.23

[L]
ID=43
w=(6,35+2,82)*2*3,00
k=G5.24

[L]
ID=42
w=(6,52+6,35+0,955+0,60*2)*2*3,00
k=G5.26

[L]
ID=26
w=(3,195+2,08)*2*3,00
k=G5.27

[L]
ID=27
w=(26,15+2,30)*2*3,00
k=G5.28

[L]
ID=28
w=(6,40+3,50*2)*3,00
k=G5.29

[L]
ID=29
w=(6,40+2,73)*2*3,00
k=G5.30

[L]
ID=46
w=(6,40+3,355*2)*3,00
k=G5.31

[L]
ID=31
w=(6,40+2,88)*2*3,00
k=G5.32

[L]
ID=32
w=(6,40+3,04)*2*3,00
k=G5.33

[L]
ID=33
w=(6,40+3,19*2)*3,00
k=G5.34

[L]
ID=34
w=(6,40+3,19*2)*3,00
k=G5.35

[L]
ID=35
w=(6,40+3,04)*2*3,00
k=G5.36

[L]
ID=36
w=(6,40+3,355*2)*3,00
k=G5.37

[L]
ID=47
w=(6,40+2,88)*2*3,00
k=G5.38

[L]
ID=48
w=(6,40+3,355*2)*3,00
k=G5.39

[L]
ID=49
w=(6,40+2,88)*2*3,00
k=G5.40

[L]
ID=51
w=(6,40+2,885)*2*3,00
k=G5.41

[L]
ID=52
w=(6,40+3,35*2)*3,00
k=G5.42

[L]
ID=53
w=-228,66
k=minus płytki

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,33

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,02

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
Norma=4,7

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7730
Nr=49
Kat=NNRNKB 10
Wyd= 1998
Tabl=2012/04
Opis=Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2
Jm=m2
Ilość=128,94
ZaokrObm=2
Cena=46,16
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=6,14*3,00
k=G5.29

[L]
ID=2
w=6,14*3,00
k=G5.31

[L]
ID=37
w=6,14*3,00
k=G5.34

[L]
ID=38
w=6,14*3,00
k=G5.35

[L]
ID=39
w=6,14*3,00
k=G5.37

[L]
ID=40
w=6,14*3,00
k=G5.39

[L]
ID=41
w=6,14*3,00
k=G5.42

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,5

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,02

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
Norma=4,7

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[ELEM]
ID=7701
Nr=5
Opis=Sufity podwieszone

[POZ]
ID=7703
Nr=50
Kat=NNRNKB 5
Wyd= 1999
Tabl=2702/01
Opis=Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm
Jm=m2
Ilość=157,47
ZaokrObm=2
Cena=235,34
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,63
k=G5.03

[L]
ID=2
w=81,15
k=G5.14

[L]
ID=12
w=14,39
k=G5.16

[L]
ID=5
w=60,30
k=G5.28

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=0,79

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,39

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyty z włókien mineralnych  60x60x1,9cm|szt
Norma=2,86

[M]
Lp=21
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil główny|m
Norma=1,7

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny  60cm|m
Norma=1,7

[M]
Lp=24
Nazwa=Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny|m
Norma=0,97

[M]
Lp=25
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
Norma=0,88

[M]
Lp=26
Nazwa=Pręty mocujące|szt
Norma=0,88

[M]
Lp=27
Nazwa=Klamerki mocujące|szt
Norma=2,86

[M]
Lp=28
Nazwa=Sprężyny przyścienne|szt
Norma=1,65

[M]
Lp=29
Nazwa=Łączniki rozporowe|szt
Norma=2,53

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7707
Nr=51
Kat=NNRNKB 5
Wyd= 1999
Tabl=2702/01
Opis=Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm akustyczne
Jm=m2
Ilość=42,22
ZaokrObm=2
Cena=249,86
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=8
w=3,26
k=G5.05

[L]
ID=9
w=3,20
k=G5.06

[L]
ID=10
w=11,41
k=G5.07

[L]
ID=11
w=9,11
k=G5.08

[L]
ID=12
w=3,95
k=G5.09

[L]
ID=13
w=8,10
k=G5.11

[L]
ID=14
w=3,19
k=G5.12

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=0,79

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,39

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyty z włókien mineralnych  60x60x1,9cm akustyczne|szt
Norma=2,86

[M]
Lp=21
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil główny|m
Norma=1,7

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny  60cm|m
Norma=1,7

[M]
Lp=24
Nazwa=Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny|m
Norma=0,97

[M]
Lp=25
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
Norma=0,88

[M]
Lp=26
Nazwa=Pręty mocujące|szt
Norma=0,88

[M]
Lp=27
Nazwa=Klamerki mocujące|szt
Norma=2,86

[M]
Lp=28
Nazwa=Sprężyny przyścienne|szt
Norma=1,65

[M]
Lp=29
Nazwa=Łączniki rozporowe|szt
Norma=2,53

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7705
Nr=52
Kat=NNRNKB 10
Wyd= 1998
Tabl=2014/01
Opis=Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
Jm=m2
Ilość=513,39
ZaokrObm=2
Cena=40,16
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=713,08-157,47-42,22

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,37

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,04

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
Norma=4,83

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[ELEM]
ID=6767
Nr=6
Opis=Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna

[POZ]
ID=7765
Nr=53
Kat=KNR 0-19
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=1024/01
Opis=Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2
Jm=m2
Ilość=0,72
ZaokrObm=2
Cena=2104,96
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,79*0,91

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=3,12

[R]
Lp=02
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
Norma=1,04

[M]
Lp=20
Nazwa=Okna aluminiowe do 1,0m2|m2
Norma=1

[M]
Lp=24
Nazwa=Kotwy|szt
Norma=8,89

[M-]
Lp=25
Nazwa=Dyble|szt
Norma=8,89

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,41

[M-]
Lp=28
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
Norma=0,65

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=6769
Nr=54
Kat=KNR 0-19
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=1024/10
Opis=Montaż ścianek szklonych na budowie z profili stalowych
Jm=m2
Ilość=9,58
ZaokrObm=2
Cena=1974,45
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=10
w=2,27*2,47
k=Z1

[L]
ID=11
w=1,60*2,48
k=Z2

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,12

[R]
Lp=02
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
Norma=0,38

[M]
Lp=22
Nazwa=Zestaw szklany Z1|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Zestaw szklany Z2|szt
Ilość=1

[M]
Lp=24
Nazwa=Kotwy|szt
Norma=1,87

[M-]
Lp=25
Nazwa=Dyble|szt
Norma=1,87

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,19

[M-]
Lp=28
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
Norma=0,79

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,04

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=7406
Nr=55
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1015/01
Opis=Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - ościeżnica w cenie skrzydła
Jm=m
Ilość=240,3
ZaokrObm=2
Cena=78,65
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=10
w=(0,90+2,00*2)*5
k=Dw1

[L]
ID=19
w=(1,10+2,00*2)*2
k=Dw2

[L]
ID=12
w=(0,90+2,00*2)*6
k=Dw3

[L]
ID=13
w=(0,90+2,00*2)*4
k=Dw4

[L]
ID=14
w=(1,10+2,00*2)*15
k=Dw5

[L]
ID=16
w=1,10+2,00*2
k=Dw6

[L]
ID=18
w=(1,00+2,00*2)*15
k=Dw7

[L]
ID=27
w=

[R]
Lp=01
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,41

[R]
Lp=03
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,16

[R]
Lp=05
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,02

[M]
Lp=24
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
Norma=0,021

[M-]
Lp=25
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
Norma=0,025

[M]
Lp=26
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
Norma=0,024

[M-]
Lp=27
Nazwa=Emalia ftalowa|dm3
Norma=0,022

[M]
Lp=28
Nazwa=Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych asfaltowych|dm3
Norma=0,011

[M]
Lp=32
Nazwa=Ćwierćwałki|m
Norma=2,14

[M]
Lp=33
Nazwa=Gwoździe stolarskie|kg
Norma=0,01

[M]
Lp=34
Nazwa=Papier ścierny|m2
Norma=0,02

[M]
Lp=35
Nazwa=Szpachlówka celulozowa|dm3
Norma=0,03

[M]
Lp=36
Nazwa=Dyble stalowe|szt
Norma=8

[M]
Lp=37
Nazwa=Pianka poliuretanowa|kg
Norma=0,035

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7407
Nr=56
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1019/02
Opis=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2
Jm=m2
Ilość=96,6
ZaokrObm=2
Cena=556,28
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=12
w=0,90*2,00*5
k=Dw1

[L]
ID=13
w=1,10*2,00*2
k=Dw2

[L]
ID=14
w=0,90*2,00*6
k=Dw3

[L]
ID=15
w=0,90*2,00*4
k=Dw4

[L]
ID=16
w=1,10*2,00*15
k=Dw5

[L]
ID=17
w=1,10*2,00
k=Dw6

[L]
ID=18
w=1,00*2,00*15
k=Dw7

[R]
Lp=01
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1

[M]
Lp=20
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw1|szt
Ilość=5

[M]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw2|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw3|szt
Ilość=6

[M]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw4|szt
Ilość=4

[M]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw5|szt
Ilość=15

[M]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw6|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Drzwi wewnętrzne Dw7|szt
Ilość=15

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=6558
Nr=57
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1204/05
Opis=Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 EI60
Jm=m2
Ilość=5,03
ZaokrObm=2
Cena=946,29
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,50*2,08
k=Dp4

[L]
ID=2
w=0,92*2,08
k=Dp6

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=2

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,19

[R]
Lp=03
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,85

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,27

[M]
Lp=20
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp4|kpl
Ilość=1

[M]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp6|kpl
Ilość=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
Norma=0,22

[M]
Lp=22
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
Norma=0,21

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
Norma=0,01

[M]
Lp=24
Nazwa=Papier ścierny|m2
Norma=1,17/9

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=7714
Nr=58
Kat=KNR 4-01
Wariant=1
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0321/02
Opis=Obsadzenie podokienników z konglomeratu gr.3cm - 92,50mb
Jm=szt
Ilość=37
ZaokrObm=2
Cena=696,32
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L-]
ID=1
w=2,50*37

[L]
ID=2
w=37,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=1,97

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,21

[M]
Nazwa=Parapet z konglomeratu gr.3cm|m
Ilość=92,50

[M]
Lp=20
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=8,63*0,001

[M]
Lp=21
Nazwa=Piasek uziarnienie 0-4 mm|m3
Norma=0,022

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,011

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,14

[POZ]
ID=7715
Nr=59
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0919/10
Opis=Wymiana okuć okiennych - dźwignia hautau
Jm=szt
Ilość=74
ZaokrObm=2
Cena=313,83
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=8

[L]
ID=1
w=74,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,94

[M]
Lp=20
Nazwa=Dźwignia hautau|szt
Norma=1

[POZ]
ID=7716
Nr=60
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0919/02
Opis=Wymiana okuć okiennych - klamki okienne
Jm=szt
Ilość=37
ZaokrObm=2
Cena=91,83
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=8

[L]
ID=1
w=37,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,93

[M]
Lp=20
Nazwa=Klamka okienna|szt
Norma=1

[POZ]
ID=7717
Nr=61
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0909/02
Opis=Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2
Jm=szt
Ilość=74
ZaokrObm=2
Cena=33,12
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=74,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,57

[POZ]
ID=7763
Nr=62
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1215/06
Opis=Klapa stalowa EI60
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=2818,84
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=2,0577

[R]
Lp=02
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=1,1105

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,7615

[M]
Lp=20
Nazwa=Klapa stalowa EI60 120x100cm|szt
Ilość=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7|m3
Norma=0,007

[M]
Lp=22
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
Norma=0,625

[M]
Lp=23
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
Norma=0,586

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0395

[POZ]
ID=7766
Nr=63
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1212/03
Opis=Roleta przeciwpożarowa EI60
Jm=m2
Ilość=8,64
ZaokrObm=2
Cena=1090,47
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,40*1,80*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=1,1463

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Lp=03
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,937

[R]
Lp=04
Nazwa=Ślusarze gr.II|r-g
Norma=1,4225

[R]
Lp=05
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,7497

[M]
Lp=21
Nazwa=Roleta przeciwpożarowa EI60 240x180cm|szt
Ilość=2

[M]
Lp=22
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7|m3
Norma=0,004

[M]
Lp=23
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
Norma=0,116

[M]
Lp=24
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
Norma=0,109

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0225

[ELEM]
ID=5983
Nr=7
Opis=Roboty malarskie

[POZ]
ID=6069
Nr=64
Kat=NNRNKB 7
Wariant=2
Wyd= 1997
Tabl=1134/02
Opis=Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych
Jm=m2
Ilość=2486,64
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=15,9
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1844,31+128,94+513,39

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,22

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=6022
Nr=65
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1505/01
Opis=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
Jm=m2
Ilość=2486,64
ZaokrObm=2
Cena=12,54
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=1844,31+128,94+513,39

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,1083

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0308

[M]
Nazwa=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała|dm3
Norma=0,2891

[M-]
Nazwa=Farba emulsyjna Polinit|kg
Norma=0,39

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[DANE_ZAŁĄCZNIKA]
nazwa=Charakterystyka obiektu

[DANE_ZAŁĄCZNIKA]
nazwa=Dane wyjściowe do kosztorysowania
tekst=ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
tekst=
tekst=1.Dane ogólne
tekst=1.1.Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego dziła Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul.Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
tekst=1.2. Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Pawłą Suzina 6 w Warszawie - kino Tęcza
tekst=1.3. Rodzaj robót: roboty budowlane
tekst=
tekst=2.Dane dotyczące wyceny robót
tekst=2.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej, dane cenowe i podstawy nakładów
tekst=Kalkulacja kosztorysowa sporządzona będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Innfrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) oraz na podstawie uszczegółówiających dodatkowych uzgodnień zawartych w niniejszych założeniach wyjściowych do kosztorysowania.
tekst=Kosztorys inwestorski sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wg katalogów KNR, KNNR.
tekst=Pozycje, dla których nie istnieją katalogi norm adaptuje sie przez analogię lub dokonuje kalkulacji indywidualnej na podstawie opisu technologii prac dostępnych na stronach internetowych producentów, z wykorzystaniem nakładów robocizny dla robót o zbliżonej technologii i rzeczywistych nakładów materiałowych podanych w opisie technologii.
tekst=Dla pozycji dla których baza cen SEKOCENBUD nie posiada cen jednostkowych dla pozycji materiałów, korzysta się z ogólnodostępnych cenników producentów lub dostawców materiałó zamieszczonych na stronach internetowych producentów i dostawców.
tekst=2.2. Podstawy rzeczowe opracowania przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego
tekst=- zlecenie inwestora
tekst=- dokumentacja projektowa
tekst=- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
tekst=- cenniki SEKOCENBUD I kw.2024r.
tekst=
tekst=2.3.Dane dotyczące robót
tekst=2.3.1.Materiały z odzysku - nie przewiduje się
tekst=2.3.2.Odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 400km
tekst=2.3.3.Materiały w całości dostarcza wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem
tekst=2.3.4.Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
tekst=- teren ogrodzony
tekst=- opomiarowanie energii elektrycznej i wody
tekst=
tekst=2.4 Podstawy cenowe
tekst=Przyjęto stawki cen z wydawnictwa SEKOCENBUD I kwartał 2024r.
tekst=- Stawka robocizny maksymalna dla Warszawy dla robót remontowych - 40,00zł
tekst=- Narzut kosztów pośrednich dla robót remontowych - 80,00%
tekst=- Zysk dla robót remontowych 18,00%
tekst=- koszty zakupu materiałów - zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem ceny materiałó podaje się wraz z kosztami zakupu
tekst=- ceny materiałów średnie
tekst=- staki sprzętu przyjęto wraz z kosztami jednostkowymi transportu
 

[ZAŁĄCZNIK:0]

[ZAŁĄCZNIK:1]
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Dane ogólne
1.1.Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego dziła Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul.Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
1.2. Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Pawłą Suzina 6 w Warszawie - kino Tęcza
1.3. Rodzaj robót: roboty budowlane

2.Dane dotyczące wyceny robót
2.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej, dane cenowe i podstawy nakładów
Kalkulacja kosztorysowa sporządzona będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Innfrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) oraz na podstawie uszczegółówiających dodatkowych uzgodnień zawartych w niniejszych założeniach wyjściowych do kosztorysowania.
Kosztorys inwestorski sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wg katalogów KNR, KNNR.
Pozycje, dla których nie istnieją katalogi norm adaptuje sie przez analogię lub dokonuje kalkulacji indywidualnej na podstawie opisu technologii prac dostępnych na stronach internetowych producentów, z wykorzystaniem nakładów robocizny dla robót o zbliżonej technologii i rzeczywistych nakładów materiałowych podanych w opisie technologii.
Dla pozycji dla których baza cen SEKOCENBUD nie posiada cen jednostkowych dla pozycji materiałów, korzysta się z ogólnodostępnych cenników producentów lub dostawców materiałó zamieszczonych na stronach internetowych producentów i dostawców.
2.2. Podstawy rzeczowe opracowania przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego
- zlecenie inwestora
- dokumentacja projektowa
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- cenniki SEKOCENBUD I kw.2024r.

2.3.Dane dotyczące robót
2.3.1.Materiały z odzysku - nie przewiduje się
2.3.2.Odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 400km
2.3.3.Materiały w całości dostarcza wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem
2.3.4.Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- teren ogrodzony
- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

2.4 Podstawy cenowe
Przyjęto stawki cen z wydawnictwa SEKOCENBUD I kwartał 2024r.
- Stawka robocizny maksymalna dla Warszawy dla robót remontowych - 40,00zł
- Narzut kosztów pośrednich dla robót remontowych - 80,00%
- Zysk dla robót remontowych 18,00%
- koszty zakupu materiałów - zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem ceny materiałó podaje się wraz z kosztami zakupu
- ceny materiałów średnie
- staki sprzętu przyjęto wraz z kosztami jednostkowymi transportu

[EXPORT_PDF]
 

