[INFO]
Program=RODOS
Wersja=8.0.0.35
WersjaPliku=21
DataModyf=15.04.2024
CzasModyf=09:41:11
RozmiarPliku=287803
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\Kosman\Documents\Rodos 8\Kosztorysy\2024\Kaczmarczyk Andrzej\Tęcza.rdsx
Wartość=8062396,68
ID_KS={9F727D8D-DE4E-4503-B465-0F4FC4D1EF5F}

[DAN_OG]
Obiekt=Przebudowa i remont budynku przy ul.Pawła Suzina 6  Warszwie - KINO TĘCZA
Budowa=DZ.NR 47/1, identyfikator 146519_8.0107.47/1, OBRĘB 7-01-07 ,DZ.NR 47/2(fragment), identyfikator, 146519_8.0107.47/2,OBRĘB 7-01-07
Inwestor=CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM.ANDRZEJA WAJDY UL.SZPITALNA 18,00-031 WARSZAWA
Wykonawca= 
Biuro kosztorysowe=BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul.Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka
Poziom cen=SEKOCENBUD I kwartał 2024
Sporządził=Jacek Kosman
Miejscowość=Sucha Beskidzka
Data=31 marca 2023 r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=1
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=2
DP_CJ=2
ZaokrObm=2
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=-1
opcZer_CJ=-1
opcZer_Obm=-1
OpcDP=0
OpcPosred=0
RodzZaokr=0
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=0
StawkaR=40
Kp=80|0|80
Zysk=18|0|18|18|0|18
ZrodloStR=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	max	ETO	911.MZ1	911.MZ1	r-g
ZrodloStKz=
ZrodloStKp=
ZrodloStZy=
VAT=23
ListaStawekVAT=23
RozliczenieVAT=0
RV_0_opis=
RV_0=23	
RV_1_opis=
RV_1=23	100	
RV_2_opis=
Waluta=zł
OpcMnoGrpR=0
OpcMnoGrpM=0
OpcMnoGrpS=0

[INDEKSY]
R=ETO,ROD
M=ETO,KMB,ROD
S=ETO,ROD

[IDX]
R=ETO
M=ETO
S=ETO

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=819,34
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9201332

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=128,05
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1678528

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=6,76
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	2270941

[ROB]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5450,83
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9870951

[ROB]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1223,42
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	3696498

[ROB]
Nazwa=Cieśle gr.IV|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=153,09
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6493591

[ROB]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=453,58
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5846047

[ROB]
Nazwa=Kamieniarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=15,52
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	8133967

[ROB]
Nazwa=Kamieniarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=22,86
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6765102

[ROB]
Nazwa=Kamieniarze gr.IV|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=33,89
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	3512465

[ROB]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=526,1
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	2657074

[ROB]
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=221,22
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1343936

[ROB]
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=452,46
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5531624

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=913,93
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1542919

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=394,5
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	7486169

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.IV|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=310
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6256728

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2058,27
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	7169641

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=405,35
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	2212095

[ROB]
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=669,49
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1907820

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=101,64
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	8191857

[ROB]
Nazwa=Operatorzy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,54
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1889900

[ROB]
Nazwa=Posadzkarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2782,12
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	3527925

[ROB]
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=184,14
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	7887610

[ROB]
Nazwa=Posadzkarze-płytkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=67,17
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6782214

[ROB]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=51,91

[ROB]
Nazwa=Robocizna|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=144,9
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5468995

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=19684,82
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	3713841

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1020,73
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6420449

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=6460,11
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5638025

[ROB]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=298,12
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6453444

[ROB]
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=28,86
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	1690631

[ROB]
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=55,21
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	4355452

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=172,74
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6452411

[ROB]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2371,53
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5534569

[ROB]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1040,27
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	9744272

[MAT]
Nazwa=Acetylen techniczny rozpuszczony|kg
CenaZr=42,4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,52
Indeks1=ETO	1540000-033
Indeks2=KMB	1540001-033
Indeks3=ROD	3795886

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
CenaZr=1640,7
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,77
Indeks1=ETO	2600105-060
Indeks2=KMB	2600111-060
Indeks3=ROD	1978027

[MAT]
Nazwa=Balustrady i pochwyty|m
CenaZr=850
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=30,86

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)|m3
CenaZr=350,97
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=62,04
Indeks1=ETO	2370604-060

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
CenaZr=455,93
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=469,3

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)|m3
CenaZr=324,72
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=9,97
Indeks1=ETO	2370602-060

[MAT]
Nazwa=Blacha perforowana RHEINZINK-CLASSIC walzblank AERO 63|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	9401640

[MAT]
Nazwa=Blacha RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,7mm|kg
CenaZr=16
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=56,44
Indeks1=ROD	8035342

[MAT]
Nazwa=Blacha RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,8mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	3404444

[MAT]
Nazwa=Blacha RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 1,0mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	5714997

[MAT]
Nazwa=Blacha RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 0,8mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	9438475

[MAT]
Nazwa=Blacha RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 1,0mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	5114558

[MAT]
Nazwa=Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm|kg
CenaZr=14
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=39,31
Indeks1=ROD	1308374

[MAT]
Nazwa=Blacha stalowa ocynkowana trapezowa|m2
CenaZr=60
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=257,5
Indeks1=ROD	3213927

[MAT]
Nazwa=Blacha tytanowo-cynkowa grubości 0,7mm|m2
CenaZr=96
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=162,33

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty|szt
CenaZr=0,08
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=7976,09
Indeks1=ROD	1318089

[MAT]
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego PPB 625/115/250|szt
CenaZr=8,6
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=932,1

[MAT]
Nazwa=Brama wjazdowa automatyczna rozwieralna|kpl
CenaZr=12200
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm|szt
CenaZr=1,23
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=20334,24
Indeks1=ETO	1800101-020
Indeks2=KMB	1800104-020
Indeks3=ROD	1001651

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
CenaZr=710,88
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=9,14
Indeks1=ETO	1700305-034
Indeks2=KMB	1700311-034
Indeks3=ROD	3600638

[MAT]
Nazwa=Cyna lutownicza bezołowiowa SnZn-801|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	5237170

[MAT]
Nazwa=Cyna lutownicza LC-40 (Pb60Sn40)|kg
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3,74
Indeks1=ROD	5122029

[MAT]
Nazwa=Ćwierćwałki|m
CenaZr=10,09
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=249,95
Indeks1=ETO	2762720-040
Indeks2=ROD	4042250

[MAT]
Nazwa=Denko płaskie rynny prostokątnej RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
CenaZr=28
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2
Indeks1=ROD	6951766

[MAT]
Nazwa=Deska dębowa gr.cm w kolorze granatowym|m
CenaZr=45
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=19,41

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm|m3
CenaZr=1507,25
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,27
Indeks1=ETO	2600618-060
Indeks2=KMB	2600611-060
Indeks3=ROD	3545675

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm|m3
CenaZr=1461,04
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,12
Indeks1=ETO	2600621-060
Indeks2=KMB	2600612-060
Indeks3=ROD	8897607

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
CenaZr=1208,66
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1,2
Indeks1=ETO	2600619-060
Indeks2=KMB	2600621-060
Indeks3=ROD	6195628

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
CenaZr=1208,66
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=2,67
Indeks1=ETO	2600619-060
Indeks2=KMB	2600621-060
Indeks3=ROD	3785751

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm|m3
CenaZr=1360,44
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,08
Indeks1=ETO	2600622-060
Indeks2=KMB	2600622-060
Indeks3=ROD	5508029

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
CenaZr=1360,44
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1,85
Indeks1=ETO	2600622-060
Indeks2=KMB	2600622-060
Indeks3=ROD	9366022

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane|m3
CenaZr=1605,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,46
Indeks1=ETO	2600617-060
Indeks2=KMB	2600601-060
Indeks3=ROD	1957708

[MAT]
Nazwa=Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane|kg
CenaZr=21,12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	1320420-033	Drabiny stalowe	kg
Ilość=45,74
Indeks1=ETO	1320499-033
Indeks2=KMB	1320550-033
Indeks3=ROD	7003613

[MAT]
Nazwa=Drabiny stalowe|kg
CenaZr=21,12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=3,82
Indeks1=ETO	1320420-033
Indeks2=KMB	1320500-033
Indeks3=ROD	2220564

[MAT]
Nazwa=Drewno na stemple|m3
CenaZr=500,34
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=2,8
Indeks1=ETO	3950000-060
Indeks2=KMB	3950010-060
Indeks3=ROD	7774445

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki 3mm|kg
CenaZr=9,03
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=13,71
Indeks1=ETO	1120604-033
Indeks2=KMB	1122220-033
Indeks3=ROD	7252140

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki|kg
CenaZr=8,86
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=6,33
Indeks1=ETO	1120600-033
Indeks2=KMB	1122200-033
Indeks3=ROD	9949077

[MAT]
Nazwa=Drzwi D3 z laminatu HPL gr.13mm|szt
CenaZr=600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=7

[MAT]
Nazwa=Drzwi D4 z laminatu HPL gr.13mm|szt
CenaZr=550
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi podnoszono-przesuwne Dz5 408/2,87|szt
CenaZr=18500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne Dz1 120*200|szt
CenaZr=6000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne Dz2 120*220|szt
CenaZr=7000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp1|kpl
CenaZr=1600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=7

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp2|kpl
CenaZr=1400
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp3|kpl
CenaZr=1500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp4|kpl
CenaZr=1500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi zewnętrzne Dz3 120/220|szt
CenaZr=3800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drzwi zewnętrzne Dz4 90/250|szt
CenaZr=2500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Dyble plastikowe z grzybkami|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5004,31
Indeks1=ROD	3321548

[MAT]
Nazwa=Dyble stalowe|szt
CenaZr=0,6
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=934,4
Indeks1=ROD	1448005

[MAT]
Nazwa=Dyble|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	8414605

[MAT]
Nazwa=Elektrody|kg
CenaZr=65
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=13,76
Indeks1=ROD	2968723

[MAT]
Nazwa=Emalia ftalowa|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	8584682

[MAT]
Nazwa=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, brązowa|dm3
CenaZr=16,81
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1,05

[MAT]
Nazwa=Farba emulsyjna Polinit|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7976173

[MAT]
Nazwa=Farba emulsyjna|dm3
CenaZr=14,46
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1020,92
Indeks1=ETO	1510809-066
Indeks2=KMB	1502111-066
Indeks3=ROD	2845314

[MAT]
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
CenaZr=33,69
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,24
Indeks1=ETO	1511101-066
Indeks2=ROD	5662130

[MAT]
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
CenaZr=35
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,28
Indeks1=ETO	1511414-066
Indeks2=KMB	1511104-066
Indeks3=ROD	2855461

[MAT]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
CenaZr=35
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=16,41
Indeks1=ROD	5190603

[MAT]
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
CenaZr=42
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=33,37
Indeks1=ROD	1468860

[MAT]
Nazwa=Farba sucha naturalna ziemna|kg
CenaZr=14
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=37,05
Indeks1=ETO	1500304-033
Indeks2=KMB	1500100-033
Indeks3=ROD	6662590

[MAT]
Nazwa=Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa|m2
CenaZr=6,46
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=323,49
Indeks1=ETO	1560318-050

[MAT]
Nazwa=Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm|m2
CenaZr=2,45
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=5008,28
Indeks1=ETO	1560312-050

[MAT]
Nazwa=Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej|kg
CenaZr=23,59
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=66,67
Indeks1=ETO	1478201-033

[MAT]
Nazwa=Furtka przesuwna|kpl
CenaZr=850
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
CenaZr=4,58
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=81,94
Indeks1=ETO	1020100-033
Indeks2=KMB	1020100-033
Indeks3=ROD	5031015

[MAT]
Nazwa=Geokraty|m2
CenaZr=15
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=312,85
Indeks1=ROD	3736981

[MAT]
Nazwa=Geowłóknina|m2
CenaZr=5,5
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=373,42
Indeks1=ROD	2611123

[MAT]
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
CenaZr=1527,2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,36
Indeks1=ETO	1740103-034
Indeks2=ROD	8156942

[MAT]
Nazwa=Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary|t
CenaZr=470,99
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,78
Indeks1=ETO	1600102-034

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
CenaZr=24
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=38,99
Indeks1=ETO	1330599-033
Indeks2=KMB	1332100-033
Indeks3=ROD	2747035

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
CenaZr=11,36
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=240,55
Indeks1=ETO	1330400-033

[MAT]
Nazwa=Gwoździe stolarskie|kg
CenaZr=19
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,12
Indeks1=ETO	1330499-033
Indeks2=KMB	1332499-033
Indeks3=ROD	9520523

[MAT]
Nazwa=H+H bloczki PPB 625/ 75/250|szt
CenaZr=7
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=328,57
Indeks1=ROD	3635193

[MAT]
Nazwa=H+H bloczki PPB 625/240/250|szt
CenaZr=14,5
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=94,78
Indeks1=ROD	3443330

[MAT]
Nazwa=Haki do muru|kg
CenaZr=2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=18,28
Indeks1=ETO	1340399-033
Indeks2=KMB	1342199-033
Indeks3=ROD	6186692

[MAT]
Nazwa=Hydroizolacja z elastyczmego szlamu oraz bitumicznej powłoki modyfikowanej tworzywami sztucznymi|kg
CenaZr=16
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1263,74

[MAT]
Nazwa=Klamerki mocujące|szt
CenaZr=0,09
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=578,98
Indeks1=ROD	7252434

[MAT]
Nazwa=Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm|kg
CenaZr=25,25
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=147,55

[MAT]
Nazwa=Klej do rynien RHEINZINK|kg
CenaZr=55
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,57
Indeks1=ROD	5633283

[MAT]
Nazwa=Klej kauczukowy Butapren B|kg
CenaZr=29,17
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=9,45
Indeks1=ETO	1550203-033
Indeks2=ROD	4278490

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy emulsyjny|kg
CenaZr=12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=88,23
Indeks1=ROD	4987426

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy Mozalep|kg
CenaZr=14
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=204,16
Indeks1=ROD	2005633

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	4251602

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy Polacet|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	2765218

[MAT]
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	6047357

[MAT]
Nazwa=Kolanka RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
CenaZr=26
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2
Indeks1=ROD	2028067

[MAT]
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=470,07
Indeks1=ETO	8990400-020
Indeks2=ROD	6414189

[MAT]
Nazwa=Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg impregnowana ppoż.|kg
CenaZr=18,49
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	8340704-033	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg
Ilość=5460

[MAT]
Nazwa=Korytka polimerobetonowe o długości 100cm|szt
CenaZr=130
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5,1

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa betonowa gr.6cm|m2
CenaZr=80
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=293,25

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa granitowa gr.6cm|m2
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=9,28

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa prostokątna gr.8cm|szt
CenaZr=2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3353,27

[MAT]
Nazwa=Kotwy|szt
CenaZr=0,6
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=304,56
Indeks1=ROD	3800628

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
CenaZr=1662,28
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,66
Indeks1=ETO	2600901-060
Indeks2=KMB	2600811-060
Indeks3=ROD	7013142

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki iglaste|m3
CenaZr=1662,28
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0
Indeks1=ETO	2600901-060
Indeks2=KMB	2600811-060
Indeks3=ROD	4206666

[MAT]
Nazwa=Krawężnik granitowy uliczny o wymiarach 20/30 cm|m
CenaZr=175,73
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=64,41

[MAT]
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"|m
CenaZr=8,89
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=107,3
Indeks1=ETO	1324956-040

[MAT]
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"|m
CenaZr=7,55
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=39,78
Indeks1=ETO	1324951-040

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki profilowane  C-75x0,60|m
CenaZr=9,79
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	1324957-040	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m
Ilość=130,05
Indeks1=KMB	1323325-040
Indeks2=ROD	2144921

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki profilowane U- 75x0,60|m
CenaZr=8,92
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=48,21
Indeks1=KMB	1323305-040
Indeks2=ROD	2563420

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27|m
CenaZr=7,65
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=153,72
Indeks1=KMB	1323323-040
Indeks2=ROD	1463431

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27|m
CenaZr=5,94
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	1324960-040	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD"	m
Ilość=228,74
Indeks1=KMB	1323303-040
Indeks2=ROD	5573449

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil główny|m
CenaZr=9
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=344,15
Indeks1=ROD	7318113

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny  60cm|m
CenaZr=10
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=344,15
Indeks1=ROD	2915697

[MAT]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF1 4100/2900|kpl
CenaZr=30000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF2 2570/800|kpl
CenaZr=5500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF3 880/400|kpl
CenaZr=1200
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF4 1760/400|kpl
CenaZr=1600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Listwy przypodłogowe z PCW|m
CenaZr=10,37
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=252,69
Indeks1=ETO	1560700-040
Indeks2=KMB	1567000-040
Indeks3=ROD	5881375

[MAT]
Nazwa=Łapki ruchome RHEINZINK CLIPFIX|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	2262363

[MAT]
Nazwa=Łapki stałe RHEINZINK CLIPFIX|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=216
Indeks1=ROD	8421798

[MAT]
Nazwa=Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50mm|m3
CenaZr=1800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,01
Indeks1=KMB	2642112-060
Indeks2=ROD	3952534

[MAT]
Nazwa=Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II|m3
CenaZr=1800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=KMB	2642112-060
Indeks2=ROD	4864081

[MAT]
Nazwa=Łącznik Schock Isokorb RT|szt
CenaZr=550
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=70

[MAT]
Nazwa=Łącznik Schock Isokorb T|szt
CenaZr=420
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=20

[MAT]
Nazwa=Łączniki krzyżowe lj 60/60|szt
CenaZr=3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=10,06
Indeks1=ROD	1926804

[MAT]
Nazwa=Łączniki rozporowe|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=512,17
Indeks1=ROD	8284701

[MAT]
Nazwa=Łączniki UDS RHEINZINK-CLASSIC walzblank szerokości 333mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	9900523

[MAT]
Nazwa=Łączniki wzdłużne lw 60/110|szt
CenaZr=2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=30,75
Indeks1=ROD	6672875

[MAT]
Nazwa=Masa asfaltowa|kg
CenaZr=7,42
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=49,1
Indeks1=ETO	2301401-033
Indeks2=ROD	1887586

[MAT]
Nazwa=Masa podkładowa ATLAS CERPLAST|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	1072783

[MAT]
Nazwa=Masa podkładowa pod tynki silikonowe ATLAS SILKON ANX|kg
CenaZr=18
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=283,33
Indeks1=KMB	2380322-033
Indeks2=ROD	7197847

[MAT]
Nazwa=Masa tynkarska silikonowa ATLAS SILKON N-150|kg
CenaZr=10
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2502,74
Indeks1=KMB	2380342-033
Indeks2=ROD	3584146

[MAT]
Nazwa=Maty strukturalne|m2
CenaZr=4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=162,33

[MAT]
Nazwa=Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm|m2
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5,69
Indeks1=ROD	3412661

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny|t
CenaZr=43,69
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=5,14
Indeks1=ETO	1600601-034
Indeks2=KMB	1600600-034
Indeks3=ROD	7938517

[MAT]
Nazwa=Nakrętki  M8|kg
CenaZr=12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=13,67
Indeks1=ROD	8942266

[MAT]
Nazwa=Obejmy rury spustowej okrągłej RHAINZINK-CLASSIC walzblank|szt
CenaZr=15
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=9,89
Indeks1=ROD	5498896

[MAT]
Nazwa=Obrzeże granitowe 30x8cm|m
CenaZr=116
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=97,7

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe O1 0,85*0,865|szt
CenaZr=1300
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe O2 1,45*1,45|szt
CenaZr=3785
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe OW1 0,60*0,60|szt
CenaZr=540
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe OW2 2,55*0,76|szt
CenaZr=2900
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe OW3 0,86*0,38|szt
CenaZr=500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe OW4 0,66*0,38|szt
CenaZr=450
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe OW5 2,83*3,25|szt
CenaZr=10800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Okna stalowe OW6 0,47*2,40|szt
CenaZr=2800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Opaski (klamry) do geokraty|szt
CenaZr=8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=581,9
Indeks1=ROD	3667317

[MAT]
Nazwa=Pakery o średnicy 12-13mm Aida Injektionpaker3|szt
CenaZr=2,5
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1886,24
Indeks1=ROD	1559542

[MAT]
Nazwa=Panel dekoracyjny na konstrukcji stalowej|m2
CenaZr=350
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=77,34

[MAT]
Nazwa=Panel na rąbek z blachy RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,7mm, w osiach rąbków 0,50m|kg
CenaZr=16
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=166,05
Indeks1=ROD	8958935

[MAT]
Nazwa=Panele ogrodzeniowe wys. 1,90m, długości 2,51m|szt
CenaZr=250
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=35

[MAT]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej|m2
CenaZr=30,56
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	2303600-050	Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej	m2
Ilość=958,67
Indeks1=ROD	5688905

[MAT]
Nazwa=Papier ścierny|ark
CenaZr=1,54
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=11,8
Indeks1=ETO	3920000-116
Indeks2=KMB	3920099-116
Indeks3=ROD	7625748

[MAT]
Nazwa=Papier ścierny|m2
CenaZr=16
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,74
Indeks1=ROD	2661236

[MAT]
Nazwa=Pas nadrynnowy do pokrycia blachą na rąbek RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
CenaZr=60
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=59,1
Indeks1=ROD	5401712

[MAT]
Nazwa=Pas nadrynnowy pod dachówkę RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7159231

[MAT]
Nazwa=Pas nadrynnowy pod dachówkę RHEINZINK-perPATINA blaugrau|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	9954841

[MAT]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
CenaZr=44,78
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=34,26
Indeks1=ETO	1478500-066
Indeks2=KMB	1478500-066
Indeks3=ROD	3415522

[MAT]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|kg
CenaZr=25
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,4
Indeks1=ETO	1478500-033
Indeks2=KMB	1478500-033
Indeks3=ROD	4283638

[MAT]
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	1601801-060
Indeks2=KMB	1601700-060
Indeks3=ROD	8408723

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
CenaZr=55,71
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=25,57
Indeks1=ETO	1601801-060
Indeks2=KMB	1601700-060
Indeks3=ROD	9039338

[MAT]
Nazwa=Płyn do lutowania RHEINZINK|kg
CenaZr=65
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,4
Indeks1=ROD	3343238

[MAT]
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogień Plus grubości 15 mm|m2
CenaZr=19,38
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=177,78
Indeks1=ETO	1750822-050

[MAT]
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
CenaZr=21,64
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=348,99
Indeks1=ETO	1750812-050

[MAT]
Nazwa=Płyta styropianowa EPS 70-040 lambda 0,031W/mK|m3
CenaZr=275,09
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	1562608-060	Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3
Ilość=112,17

[MAT]
Nazwa=Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez.|m3
CenaZr=346,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=56
Indeks1=ETO	1562612-060

[MAT]
Nazwa=Płyta z pianki PIR gr.10cm pokrytej obustronnie folią gazoszczelną|m2
CenaZr=56
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=294,87

[MAT]
Nazwa=Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30|m3
CenaZr=557,38
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,51
Indeks1=ETO	1564512-060

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 100 mm|m2
CenaZr=67,29
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=939,53
Indeks1=ETO	2312007-050

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 150 mm|m2
CenaZr=98
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=430,17

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm|m2
CenaZr=39
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=410,18
Indeks1=ETO	2312003-050

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 50 mm|m2
CenaZr=36,04
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=269,86
Indeks1=ETO	2312203-050

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 70 mm|m2
CenaZr=18,54
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=66,61
Indeks1=ETO	2311505-050

[MAT]
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 160 mm|m2
CenaZr=77,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=103,7

[MAT]
Nazwa=Płytki kamionkowe GRES 40x40cm|m2
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=57,26
Indeks1=ROD	8380975

[MAT]
Nazwa=Płytki ścienne ceramiczne|m2
CenaZr=80
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=166,11

[MAT]
Nazwa=Płyty betonowe 35x35x6cm|szt
CenaZr=30
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=11

[MAT]
Nazwa=Płyty betonowe 35x60x6cm|szt
CenaZr=80
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=85

[MAT]
Nazwa=Płyty betonowe 45x60x6cm|szt
CenaZr=60
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=17

[MAT]
Nazwa=Płyty cementowe gr. 1,25cm|m2
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=18,42

[MAT]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne długie|m2
CenaZr=121,84
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,61
Indeks1=ETO	2601821-050
Indeks2=ROD	7638765

[MAT]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie|m2
CenaZr=125,35
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,31
Indeks1=ETO	2601822-050
Indeks2=ROD	3067774

[MAT]
Nazwa=Płyty pomostowe robocze|m2
CenaZr=125,35
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=22,33
Indeks1=ETO	2601822-050
Indeks2=ROD	2506119

[MAT]
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 16mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7327138

[MAT]
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 18mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	2605862

[MAT]
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 22mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	8856820

[MAT]
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 9mm barwione|m2
CenaZr=85
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=380,63

[MAT]
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane OSB gr.25mm|m2
CenaZr=44
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=48,27

[MAT]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	2311910-050
Indeks2=ROD	6843510

[MAT]
Nazwa=Płyty z włókien mineralnych  60x60x1,5cm|szt
CenaZr=62
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=578,98
Indeks1=ETO	2315902-020
Indeks2=ROD	5670482

[MAT]
Nazwa=Pochwyt stalowy ocynkowany|m
CenaZr=250
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=7,51

[MAT]
Nazwa=Podkładki|kg
CenaZr=18
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,93
Indeks1=ROD	3578512

[MAT]
Nazwa=Pomost techniczny|m2
CenaZr=350
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=45,34

[MAT]
Nazwa=Posadzka bezspoionowa winylowa gr.2,4mm|m2
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=57,28

[MAT]
Nazwa=Posadzka cienkowarstwowa Terazzo|m2
CenaZr=140
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=700,37

[MAT]
Nazwa=Posadzka techniczna podniesiona systemowa na konstrukcji stalowej|m2
CenaZr=250
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=33,93

[MAT]
Nazwa=Pospółka do nawierzchni drogowych|m3
CenaZr=100,67
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=38,48
Indeks1=ETO	1602211-060
Indeks2=ROD	7634816

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
CenaZr=100,67
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=140,4
Indeks1=ETO	1602211-060
Indeks2=KMB	1602199-060
Indeks3=ROD	1421620

[MAT]
Nazwa=Preparat grzybobójczy ATLAS MYKOS|kg
CenaZr=48
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=34,62
Indeks1=KMB	1412313-033
Indeks2=ROD	2255326

[MAT]
Nazwa=Preparat hydrofobizujący ATLAS SILSTOP|dm3
CenaZr=26
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=86,55
Indeks1=KMB	1412337-066
Indeks2=ROD	8610490

[MAT]
Nazwa=Preparat krzemionkujący Aida Kiesol|kg
CenaZr=22
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1391,1
Indeks1=ROD	4194740

[MAT]
Nazwa=Pręty mocujące|szt
CenaZr=4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=291,05
Indeks1=ROD	4049161

[MAT]
Nazwa=Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego|kg
CenaZr=43,09
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1,58
Indeks1=ETO	1562700-033
Indeks2=KMB	1569010-033
Indeks3=ROD	9761104

[MAT]
Nazwa=Pręty stalowe  6-10mm|kg
CenaZr=5,57
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=2,72
Indeks1=ETO	1102100-033
Indeks2=KMB	1101304-033
Indeks3=ROD	3493296

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm|t
CenaZr=5510
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,76

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm|t
CenaZr=5510
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=9,66

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm|t
CenaZr=5510
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,48

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm|t
CenaZr=5510
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,11

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm  B500SP|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm|t
CenaZr=5510
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	1102110-033	Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 8-12 mm	kg
Ilość=1,3

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	1842351

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm|t
CenaZr=5510
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=6,4
Indeks1=ROD	1685313

[MAT]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7594509

[MAT]
Nazwa=Relingi|m
CenaZr=250
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=49,45

[MAT]
Nazwa=Rozcieńczalnik|dm3
CenaZr=9
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0,13
Indeks1=ROD	2084429

[MAT]
Nazwa=Rury spustowe okrągłe  150mm|m
CenaZr=65
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=14,83

[MAT]
Nazwa=Rury spustowe okrągłe  80mm RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
CenaZr=38
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5,54
Indeks1=ROD	1377208

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
CenaZr=25
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=134,85
Indeks1=ROD	4446119

[MAT]
Nazwa=Ruszt zwykły odwodnienia liniowego|m
CenaZr=55
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5,1

[MAT]
Nazwa=Rynhak półokrągły połaciowy ocynkowany N/N|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	4042177

[MAT]
Nazwa=Rynhak półokrągły połaciowy w osłonie z RHEINZINK-perPATINA blaugrau S/S|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	9241476

[MAT]
Nazwa=Rynhak prostokątny czołowy ocynkowany N/N|szt
CenaZr=45
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=88,88
Indeks1=ROD	9570244

[MAT]
Nazwa=Rynhak prostokątny czołowy w osłonie z RHEINZINK-CLASSIC walzblank N/S|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7154500

[MAT]
Nazwa=Rynhak prostokątny połaciowy w osłonie z RHEINZINK-CLASSIC walzblank S/S|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	3122920

[MAT]
Nazwa=Rynny prostokątne, 333 RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
CenaZr=45
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=45,33
Indeks1=ROD	1066450

[MAT]
Nazwa=Schody stalowe na konstrukcji|m2
CenaZr=1200
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1,52

[MAT]
Nazwa=Siatka o oczku 15x15cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm|m2
CenaZr=8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=715,47

[MAT]
Nazwa=Siatka Rabitza|m2
CenaZr=6,81
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=21,96
Indeks1=ETO	1331702-050
Indeks2=KMB	1336499-050
Indeks3=ROD	9017602

[MAT]
Nazwa=Siatka zbrojąca VERTEX AKE 145A|m2
CenaZr=3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1241,76
Indeks1=ROD	4369366

[MAT]
Nazwa=Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm|m3
CenaZr=4914,68
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0
Indeks1=ETO	2670509-060

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D1|szt
CenaZr=1600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D10|szt
CenaZr=2000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D11|szt
CenaZr=1500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D12|szt
CenaZr=1500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D13|szt
CenaZr=2000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D2|szt
CenaZr=1600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D5|szt
CenaZr=1800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D6|szt
CenaZr=1800
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D7|szt
CenaZr=1600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D8|szt
CenaZr=1600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D9|szt
CenaZr=1600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Słupki ogrodzeniowe 60x60x1,5mm wys.2,4m|szt
CenaZr=80
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=35

[MAT]
Nazwa=Słupki z rur stalowych|szt
CenaZr=30
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=55
Indeks1=ROD	9147303

[MAT]
Nazwa=Sprężyny przyścienne|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=334,03
Indeks1=ROD	5319481

[MAT]
Nazwa=Stojak na rowery|kpl
CenaZr=2500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Stopnie kamienne blokowe z granitu|m
CenaZr=350
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=13,88

[MAT]
Nazwa=Szpachlówka celulozowa|dm3
CenaZr=3,5
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3,51
Indeks1=KMB	1513251-066
Indeks2=ROD	5080704

[MAT]
Nazwa=Szpilki do geokraty typu J|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=73,21
Indeks1=ROD	5713228

[MAT]
Nazwa=Szpilki do geokraty typu U|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5,32
Indeks1=ROD	6007176

[MAT]
Nazwa=Szpilki do geowłókniny|szt
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=21,59
Indeks1=ROD	8416367

[MAT]
Nazwa=Sztucer podwieszany RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
CenaZr=65
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5
Indeks1=ROD	7297615

[MAT]
Nazwa=Sztyft do obejmy RHAINZINK|szt
CenaZr=12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,69
Indeks1=ROD	5882716

[MAT]
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	8078859

[MAT]
Nazwa=Ścianka systemowa do WC|m2
CenaZr=350
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=15,02

[MAT]
Nazwa=Ścianka z siatki plecionej ocynkowanej na 4 słupkach stalowych|m2
CenaZr=60
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=8,51

[MAT]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F1 (11,00*3,11)|szt
CenaZr=68900
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F2 (3,67*3,13)|szt
CenaZr=22975
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F3 (1,92*0,90)|szt
CenaZr=3500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F4 (3,33*0,90)|szt
CenaZr=6000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F5 (7,76*3,13)|szt
CenaZr=48500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F6 (9,55*1,00)|szt
CenaZr=19000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT PLUS|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	5344648

[MAT]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
CenaZr=12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1248,97
Indeks1=ROD	6216318

[MAT]
Nazwa=Śruby pazurkowe M8|kg
CenaZr=14
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=35,05
Indeks1=ROD	9935752

[MAT]
Nazwa=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami|szt
CenaZr=14
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=336,4
Indeks1=ROD	3796660

[MAT]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 20, dł. do 90mm|kg
CenaZr=12,34
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=88,16

[MAT]
Nazwa=Świetlik dachowy AD 358/492|szt
CenaZr=32000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Taśma spoinowa|m
CenaZr=0,4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=348,52
Indeks1=ROD	4492294

[MAT]
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
CenaZr=2,35
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=80,9
Indeks1=ROD	8604514

[MAT]
Nazwa=Tkanina przezierna luminescencyjna|m2
CenaZr=78
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=6,95

[MAT]
Nazwa=Tlen techniczny sprężony|m3
CenaZr=7,71
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=4,52
Indeks1=ETO	1540802-060
Indeks2=KMB	1540400-060
Indeks3=ROD	8237549

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
CenaZr=125,94
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=204,16
Indeks1=ETO	1600602-034
Indeks2=KMB	1600680-034
Indeks3=ROD	6883663

[MAT]
Nazwa=Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowej|kg
CenaZr=14,49
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=32,04

[MAT]
Nazwa=Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III|kg
CenaZr=0,8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=42493,5

[MAT]
Nazwa=Ustrój akustyczny UP_1|m2
CenaZr=450
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=35,36

[MAT]
Nazwa=Ustrój akustyczny UP_2|m2
CenaZr=500
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=26,52

[MAT]
Nazwa=Ustrój akustyczny UP_3|m2
CenaZr=480
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=41,9

[MAT]
Nazwa=Wapno gaszone (ciasto wapienne)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	1720301-060
Indeks2=ROD	5738268

[MAT]
Nazwa=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)|kg
CenaZr=0,9
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	1720202-034	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t
Ilość=116,83
Indeks1=ROD	8231182

[MAT]
Nazwa=Wiertła 12mm|szt
CenaZr=120
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,72
Indeks1=ROD	1072076

[MAT]
Nazwa=Wieszak w 60/100|szt
CenaZr=4
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=112,9
Indeks1=ROD	5609394

[MAT]
Nazwa=Winda osobowa|kpl
CenaZr=100000
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
CenaZr=6,48
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=40,12
Indeks1=ETO	3930001-060
Indeks2=KMB	3930001-060
Indeks3=ROD	6316010

[MAT]
Nazwa=Wulsta pojedyncza RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
CenaZr=45
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,69
Indeks1=ROD	4623355

[MAT]
Nazwa=Wycieraczka wewnętrzna|m2
CenaZr=180
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3,7

[MAT]
Nazwa=Wykładzina podłogowa dywanopodobna gr.4,3mm|m2
CenaZr=70
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=64,94

[MAT]
Nazwa=Wykładzina podłogowa z włókien syntetycznych - flokowana gr.4,3mm akustyczna|m2
CenaZr=90
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=218,84

[MAT]
Nazwa=Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym i drabiną opuszczaną|szt
CenaZr=2600
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Wyroby stalowe różne|kg
CenaZr=7,96
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kz	ETO	1100810-033	Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, teowniki 30x30x4-120x120x13 mm	kg
Ilość=116,75
Indeks1=ROD	4036585

[MAT]
Nazwa=Zaprawa Aida Bohrlochsuspension|kg
CenaZr=30
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=216,92
Indeks1=ROD	9256738

[MAT]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
CenaZr=372,83
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=44,09
Indeks1=ETO	2380808-060

[MAT]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15|m3
CenaZr=397,08
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,17
Indeks1=ETO	2380809-060

[MAT]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7|m3
CenaZr=378
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,01
Indeks1=ETO	2380807-060

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
CenaZr=378
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=12,57
Indeks1=ETO	2380807-060
Indeks2=KMB	2380823-060
Indeks3=ROD	8955920

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M12|m3
CenaZr=372,83
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1,64
Indeks1=ETO	2380808-060
Indeks2=KMB	2380824-060
Indeks3=ROD	2152408

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	3507810

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	3337459

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka|kg
CenaZr=25
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=74,29
Indeks1=ROD	9685810

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS BIS|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	7577929

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS INTER|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	1554222-033
Indeks2=ROD	2280274

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS MIG|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	6126437

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PLUS|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	1554221-033
Indeks2=KMB	1554251-033
Indeks3=ROD	8771566

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20|kg
CenaZr=1,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3900,84
Indeks1=ETO	1554401-033
Indeks2=KMB	1554001-033
Indeks3=ROD	3680453

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10|kg
CenaZr=1,2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4756,35
Indeks1=ROD	6545561

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka|kg
CenaZr=1,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=397,53
Indeks1=ROD	6083196

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa do bloczków komórkowych|kg
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=372,84

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych|kg
CenaZr=1,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=949,2

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa H+H|kg
CenaZr=1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=161,71
Indeks1=ROD	5545687

[MAT]
Nazwa=Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20|kg
CenaZr=1,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4352,82
Indeks1=ROD	7731016

[MAT]
Nazwa=Zaprawa tynkarska ATLAS|t
CenaZr=1,3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2,6
Indeks1=ROD	2788705

[MAT]
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
CenaZr=2,8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=11366,32
Indeks1=ROD	7387606

[MAT]
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
CenaZr=3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=178,15
Indeks1=ROD	6190663

[MAT]
Nazwa=Żwir do nawierzchni drogowych|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=KMB	1602699-060
Indeks2=ROD	6625643

[SPR]
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
CenaZr=20,79
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=346,22
Indeks1=ETO	14900
Indeks2=ROD	3886217

[SPR]
Nazwa=Agregat tynkarski 1,1-3m3/h|m-g
CenaZr=38,49
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=146,1
Indeks1=ETO	46212
Indeks2=ROD	6935912

[SPR]
Nazwa=Aplikator geowłókniny przyczepny|m-g
CenaZr=14,43
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1,58
Indeks1=ETO	52335
Indeks2=ROD	1110613

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
CenaZr=73,15
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1,58
Indeks1=ETO	39116
Indeks2=ROD	8868581

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)|m-g
CenaZr=80,24
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=82,97
Indeks1=ETO	39121
Indeks2=ROD	7883729

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
CenaZr=73,15
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=120,71
Indeks1=ETO	39116
Indeks2=ROD	4784770

[SPR]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
CenaZr=9,1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=1429,96
Indeks1=ETO	47611
Indeks2=ROD	9472242

[SPR]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
CenaZr=10,25
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=116,46
Indeks1=ETO	71212
Indeks2=ROD	2002279

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
CenaZr=143,8
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=12,15
Indeks1=ETO	11162
Indeks2=ROD	3460275

[SPR]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40m3|m-g
CenaZr=145,92
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=7,88
Indeks1=ETO	11132
Indeks2=ROD	4463396

[SPR]
Nazwa=Koparka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3|m-g
CenaZr=122,71
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=20,82
Indeks1=ETO	11111
Indeks2=ROD	8012967

[SPR]
Nazwa=Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3|m-g
CenaZr=143,74
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx	kj	ETO	11115	Koparko-ładowarka samobieżna 0,50-0,60 m3 (1)	m-g
Ilość=23,17
Indeks1=ROD	7502718

[SPR]
Nazwa=Mieszarka do zapraw  3,0m3/h|m-g
CenaZr=5,49
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=53,36
Indeks1=ETO	46111
Indeks2=ROD	8111498

[SPR]
Nazwa=Młot udarowo-obrotowy|m-g
CenaZr=12
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=591,81
Indeks1=ROD	5442297

[SPR]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
CenaZr=9,69
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=140,72
Indeks1=ETO	71231
Indeks2=ROD	4653728

[SPR]
Nazwa=Piła taśmowa|m-g
CenaZr=14
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=8,41
Indeks1=ROD	3678899

[SPR]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
CenaZr=330,45
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=42,99
Indeks1=ETO	44141
Indeks2=ROD	8502312

[SPR]
Nazwa=Pompa do zapraw do 3m3/h H=30m|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	44131
Indeks2=ROD	4233971

[SPR]
Nazwa=Pompa do zapraw do 6m3/h H=30m|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ETO	44132
Indeks2=ROD	8380861

[SPR]
Nazwa=Pompa iniekcyjna|m-g
CenaZr=65
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=17,68
Indeks1=ROD	2769850

[SPR]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
CenaZr=7,27
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=104,31
Indeks1=ETO	71251
Indeks2=ROD	3189471

[SPR]
Nazwa=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t|m-g
CenaZr=13,19
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=82,97
Indeks1=ETO	39653
Indeks2=ROD	2494930

[SPR]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
CenaZr=10,41
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=120,71
Indeks1=ETO	39611
Indeks2=ROD	7739516

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
CenaZr=137,98
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=2,38
Indeks1=ETO	11612
Indeks2=ROD	5889543

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 103kW (140KM)|m-g
CenaZr=177,86
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=7,88
Indeks1=ETO	11615
Indeks2=ROD	7015363

[SPR]
Nazwa=Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)|m-g
CenaZr=11,26
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=245,16

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
CenaZr=100,01
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=38,51
Indeks1=ETO	39511
Indeks2=ROD	4566454

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
CenaZr=100,01
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=7,42
Indeks1=ETO	39511
Indeks2=ROD	5784811

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
CenaZr=137,74
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=3495,96
Indeks1=ETO	39811
Indeks2=ROD	7858728

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
CenaZr=112,84
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=0,25

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
CenaZr=112,84
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=12,44
Indeks1=ETO	39521
Indeks2=ROD	4248387

[SPR]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
CenaZr=7,95
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=405,22
Indeks1=ETO	72111
Indeks2=ROD	9383348

[SPR]
Nazwa=Spawarka elektryczna|m-g
CenaZr=7,95
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=11,12
Indeks1=ETO	72111
Indeks2=ROD	4689970

[SPR]
Nazwa=Sprężarka powietrza|m-g
CenaZr=69,45
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=29,47
Indeks1=ETO	83111
Indeks2=ROD	6518020

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)|m-g
CenaZr=135,06
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=3,79
Indeks1=ETO	11333
Indeks2=ROD	4101681

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
CenaZr=100,01
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=120,69
Indeks1=ETO	39511
Indeks2=ROD	6583325

[SPR]
Nazwa=Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg|m-g
CenaZr=19,38
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=14,18
Indeks1=ETO	12622

[SPR]
Nazwa=Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t|m-g
CenaZr=134,06
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=7,88
Indeks1=ETO	12314
Indeks2=ROD	8790794

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
CenaZr=143,86
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=25,21
Indeks1=ETO	12161
Indeks2=ROD	6543133

[SPR]
Nazwa=Wibrosito z mieszalnikiem|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	9431834

[SPR]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
CenaZr=11,97
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=445,65
Indeks1=ETO	34312
Indeks2=ROD	2839612

[SPR]
Nazwa=Wyciąg szybowy|m-g
CenaZr=11,86
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=7,08
Indeks1=ETO	34212
Indeks2=ROD	9379340

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
CenaZr=10,56
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=105,65
Indeks1=ETO	34413
Indeks2=ROD	1451237

[SPR]
Nazwa=Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy|m-g
CenaZr=7,22
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=4
Indeks1=ETO	72311
Indeks2=ROD	4123171

[SPR]
Nazwa=Żuraw okienny przenośny|m-g
CenaZr=7,48
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=12,98
Indeks1=ETO	35111
Indeks2=ROD	1650219

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
CenaZr=145,26
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=194,77
Indeks1=ETO	31114
Indeks2=ROD	5803463

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy  12-16t|m-g
CenaZr=166,43
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=Sekocenbud RMS 2024.1.ricx					
Ilość=70,2
Indeks1=ETO	31121
Indeks2=ROD	4418836

[ELEM]
ID=5711
Nr=1.
Opis=STAN SUROWY

[ELEM]
ID=6645
Nr=1.1
Opis=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
PZ=1

[POZ]
ID=7284
Nr=1
Kat=KNR 2-25
Wyd=wyd.III 1992
Tabl=0309/01
Opis=Budowa ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych
Jm=m2
Ilość=250
ZaokrObm=2
Cena=191,59
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=250,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.III|r-g
Norma=0,39

[R]
Lp=03
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Lp=04
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,02

[R]
Lp=05
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,55

[M]
Lp=20
Nazwa=Słupki z rur stalowych|szt
Norma=0,22

[M]
Lp=21
Nazwa=Blacha stalowa ocynkowana trapezowa|m2
Norma=1,03

[M]
Lp=22
Nazwa=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami|szt
Norma=1,28

[M]
Lp=23
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,02

[M]
Lp=24
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,02

[M]
Lp=25
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7285
Nr=2
Kat=KNR 2-25
Wyd=wyd.III 1992
Tabl=0309/02
Opis=Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych
Jm=m2
Ilość=250
ZaokrObm=2
Cena=61,73
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=250,00

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=0,55

[R]
Lp=05
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7153
Nr=3
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0519/06
Opis=Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych
Jm=m2
Ilość=429,39
ZaokrObm=2
Cena=26,34
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=4
w=380,00

[L]
ID=5
w=7,20*6,86

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,31

[POZ]
ID=7154
Nr=4
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0519/07
Opis=Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych
Jm=m2
Ilość=429,39
ZaokrObm=2
Krot=3
Cena=12,74
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=4
w=380,00

[L]
ID=5
w=7,20*6,86

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=7249
Nr=5
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Wywóz i utylizacja papy
Jm=m3
Ilość=76
ZaokrObm=2
Cena=500
CenaZr=500
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=380,00*0,05*4

[POZ]
ID=7155
Nr=6
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0609/01
Opis=Rozebranie izolacji termicznej
Jm=m2
Ilość=429,39
ZaokrObm=2
Cena=16,99
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=4
w=380,00

[L]
ID=5
w=7,20*6,86

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=7403
Nr=7
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0810/02
Opis=Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140mm
Jm=szt
Ilość=40
ZaokrObm=2
Cena=81,28
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=40,00
k=konstrukcja dachu

[R]
Lp=01
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[M]
Lp=20
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,002

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm|m3
Norma=0,003

[M]
Lp=22
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=1,05

[M]
Lp=23
Nazwa=Tlen techniczny sprężony|m3
Norma=0,113

[M]
Lp=24
Nazwa=Acetylen techniczny rozpuszczony|kg
Norma=0,013

[S]
Lp=70
Nazwa=Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=7553
Nr=8
Kat=KNR 2-05
Wyd=wyd.IV 1994
Tabl=0102/07
Opis=Podciągi dachowe w halach typu lekkiego - demontaż
Jm=t
Ilość=4
ZaokrObm=2
Cena=2254,13
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=4,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=10,08

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
Norma=3,38

[R]
Lp=03
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=3,71

[M]
Lp=20
Nazwa=Deski iglaste obrzynane|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=21
Nazwa=Krawędziaki iglaste|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=22
Nazwa=Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane|kg
Norma=0,1

[M]
Lp=23
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 20, dł. do 90mm|kg
Norma=0,2

[M]
Lp=24
Nazwa=Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowej|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
Norma=0,2

[S]
Lp=71
Nazwa=Żuraw samochodowy  12-16t|m-g
Norma=1,6

[S]
Lp=72
Nazwa=Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)|m-g
Norma=0,4

[S]
Lp=73
Nazwa=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t|m-g
Norma=0,4

[S]
Lp=74
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=4,7

[POZ]
ID=7554
Nr=9
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0212/01
Opis=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - płyty korytkowe
Jm=m3
Ilość=51,53
ZaokrObm=2
Cena=1173,3
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=380,00*0,12

[L]
ID=2
w=7,20*6,86*0,12

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=13,81

[POZ]
ID=7156
Nr=10
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0212/03
Opis=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
Jm=m3
Ilość=82,16
ZaokrObm=2
Cena=2103,61
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=3
w=14,20*0,40*2,40
k=ściana kanału

[L]
ID=4
w=(0,62*2+2,67)*0,22*3,00*4
k=studzienka

[L]
ID=5
w=(5,01+1,80+3,48)*0,25*2,00
k=ściany zewnętrzne

[L]
ID=6
w=20,00*2,00*2*0,15
k=płyta kanału

[L]
ID=7
w=4,40*5,50*0,20*3
k=klatka schodowa

[L]
ID=8
w=1,00*0,30*62,00
k=gzyms

[L]
ID=9
w=14,70*4,50*0,12
k=zewnętrzne

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=24,76

[POZ]
ID=7234
Nr=11
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0348/07
Opis=Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej
Jm=m2
Ilość=34,75
ZaokrObm=2
Cena=90,91
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=3
w=(17,58+13,45+14,70)*0,38*2,00
k=attyka

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,07

[POZ]
ID=7235
Nr=12
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0349/04
Opis=Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej
Jm=m3
Ilość=169,85
ZaokrObm=2
Cena=686,48
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=41
w=0,79*(2,14+3,36+1,03+0,50)*2,80
k=piwnica

[L]
ID=42
w=0,30*(1,82+0,60)*2,80

[L]
ID=43
w=0,38*2,50*2,80

[L]
ID=44
w=1,09*3,27*2,80

[L]
ID=45
w=0,47*2,57*2,80

[L]
ID=46
w=0,38*2,00*2,80

[L]
ID=47
w=0,17*(4,40+2,85+1,38+1,30+3,40)*2,80

[L]
ID=48
w=0,41*(1,20+1,00)*2,80

[L]
ID=49
w=0,10*(2,08+1,24*2)*2,80

[L]
ID=50
w=0,62*9,12*3,50
k=parter

[L]
ID=51
w=0,12*0,53*25*3,50

[L]
ID=52
w=0,89*4,12*3,50

[L]
ID=53
w=0,27*2,02*3,50

[L]
ID=54
w=0,18*5,48*3,50

[L]
ID=55
w=0,28*3,17*3,50*2

[L]
ID=56
w=0,18*(2,99+0,50+1,20+0,50)*3,50

[L]
ID=57
w=0,10*(3,17+1,53*2)*3,50

[L]
ID=58
w=0,62*9,12*3,50
k=piętro

[L]
ID=59
w=0,80*1,17*3,50

[L]
ID=60
w=0,89*3,06*3,50

[L]
ID=61
w=0,20*(3,19+1,48+2,40+3,78+3,77)

[L]
ID=62
w=0,28*3,19*3,50

[L]
ID=63
w=0,12*(1,25+0,60+2,32)*3,50

[L]
ID=64
w=(14,40+4,50*4)*0,25*3,50
k=zewnętrzne

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=7,91

[POZ]
ID=7237
Nr=13
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0212/02
Opis=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
Jm=m3
Ilość=140,29
ZaokrObm=2
Cena=1374,65
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=5
w=(127,97+426,31+147,16)*0,20
k=posadzki

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=16,18

[POZ]
ID=7238
Nr=14
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0106/01
Opis=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m
Jm=m3
Ilość=213,25
ZaokrObm=2
Cena=395,06
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=13
w=15,00*1,50*1,30
k=podbicie

[L]
ID=14
w=12,50*1,30*2,85

[L]
ID=15
w=11,30*1,60*2,85

[L]
ID=16
w=3,70*5,30*2,85

[L]
ID=17
w=2,10*1,70*2,85

[L]
ID=18
w=2,50*4,40*1,50
k=klatka

[L]
ID=19
w=1,50*1,6*1,50

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,65

[POZ]
ID=7239
Nr=15
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0106/04
Opis=Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru
Jm=m3
Ilość=1416,65
ZaokrObm=2
Cena=385,72
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=426,39*1,3
k=współczynnik przeliczenie ilości gruzu 1,3

[L]
ID=2
w=(51,53+82,16+34,75*0,18+169,85+140,29+213,25)*1,3

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,54

[POZ]
ID=7241
Nr=16
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0108/11
Opis=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Jm=m3
Ilość=1416,65
ZaokrObm=2
Cena=219,35
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=1416,65

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,86

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,5

[POZ]
ID=7242
Nr=17
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0108/12
Opis=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Jm=m3
Ilość=1416,65
ZaokrObm=2
Krot=79
Cena=462,24
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=1416,65

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7247
Nr=18
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Koszty utylizacji gruzu
Jm=m3
Ilość=1416,65
ZaokrObm=2
Cena=160
CenaZr=160
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=1416,65

[POZ]
ID=7145
Nr=19
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0354/04
Opis=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
Jm=szt
Ilość=40
ZaokrObm=2
Cena=98,55
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=40,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,16

[POZ]
ID=7137
Nr=20
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0337/07
Opis=Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
Jm=m
Ilość=261,8
ZaokrObm=2
Cena=217,5
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=
k=płyty

[L]
ID=4
w=(3,80+4,97)*2
k=poz. 0.1 gr.16cm

[L]
ID=5
w=(2,30+1,80)*2
k=poz. 0.1a gr.16cm

[L]
ID=6
w=(3,80+10,52)*2
k=poz. 1.1 gr.16cm

[L]
ID=7
w=(6,96+1,95)*2
k=poz. 0.2 gr.16cm

[L]
ID=8
w=(5,62+1,81)*2

[L]
ID=9
w=(3,34+1,54)*2

[L]
ID=10
w=(1,54+11,74)*2*2
k=poz. 0.3 gr.16cm

[L]
ID=11
w=(1,54+11,74)*2
k=poz. 1.3 gr.16cm

[L]
ID=12
w=(1,72+5,29)*2
k=poz. 1.4 gr.16cm

[L]
ID=13
w=(3,80+5,50)*2
k=poz. 5.5 gr.16cm

[L]
ID=14
w=(3,07+3,42)*2
k=poz. 1.2 gr.20cm

[L]
ID=15
w=(0,75+1,63)*2

[L]
ID=16
w=(1,52+1,63)*2

[L]
ID=17
w=(1,10+0,45)*2

[L]
ID=18
w=(2,50+2,10)*2
k=płyta windy poz.6 gr.16cm

[L]
ID=19
w=(3,04+5,13)*2
k=poz. 2.3 gr.16cm

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=2,39

[POZ]
ID=7400
Nr=21
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0340/07
Opis=Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
Jm=m
Ilość=89,23
ZaokrObm=2
Cena=263,38
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=
k=pod słupy

[L]
ID=2
w=2,28
k=przy ścianie 5.1

[L]
ID=3
w=1,98
k=przy ścianie 5.2

[L]
ID=4
w=12,57+2,98+8,68
k=przy ścianie 5.4

[L]
ID=7
w=5,41
k=przy  scianie 5.3

[L]
ID=8
w=2,67*3
k=T1

[L]
ID=9
w=5,70+0,80
k=T2

[L]
ID=11
w=2,64+3,06+0,80
k=T3

[L]
ID=14
w=3,94+7,50+3,94*2+4,41*2+3,09*2
k=słupy przy szybie windy poz. 6

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=3,02

[POZ]
ID=7136
Nr=22
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0346/05
Opis=Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowej
Jm=gniazdo
Ilość=12
ZaokrObm=2
Cena=93,46
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=3
w=12,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,93

[POZ]
ID=7085
Nr=23
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0333/16
Opis=Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej
Jm=szt
Ilość=36
ZaokrObm=2
Cena=48,43
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=36,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,4

[POZ]
ID=7129
Nr=24
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0333/17
Opis=Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowej
Jm=szt
Ilość=16
ZaokrObm=2
Cena=92,61
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=16,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,92

[POZ]
ID=7132
Nr=25
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0337/04
Opis=Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - pod belki
Jm=m
Ilość=87,84
ZaokrObm=2
Cena=170,77
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=33
w=1,24*2*4
k=N1

[L]
ID=34
w=1,80*2
k=N2

[L]
ID=35
w=2,15*2*2
k=N3

[L]
ID=36
w=5,10*2
k=N4

[L]
ID=37
w=3,98*2
k=N5

[L]
ID=38
w=1,24*2*4
k=N6

[L]
ID=39
w=1,94*2
k=N7

[L]
ID=40
w=1,64*2*2
k=N8

[L]
ID=41
w=1,60*2
k=N9

[L]
ID=42
w=1,40*2

[L]
ID=43
w=1,95*2*3
k=N10

[L]
ID=44
w=2,30
k=N11

[L]
ID=45
w=0,90*2*4
k=N12

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,84

[POZ]
ID=7133
Nr=26
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0317/05
Opis=Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - belki wg zestawienia stali
Jm=m
Ilość=87,84
ZaokrObm=2
Cena=31,55
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,24*2*4
k=N1

[L]
ID=2
w=1,80*2
k=N2

[L]
ID=3
w=2,15*2*2
k=N3

[L]
ID=4
w=5,10*2
k=N4

[L]
ID=5
w=3,98*2
k=N5

[L]
ID=6
w=1,24*2*4
k=N6

[L]
ID=7
w=1,94*2
k=N7

[L]
ID=8
w=1,64*2*2
k=N8

[L]
ID=9
w=1,60*2
k=N9

[L]
ID=13
w=1,40*2

[L]
ID=10
w=1,95*2*3
k=N10

[L]
ID=11
w=2,30
k=N11

[L]
ID=12
w=0,90*2*4
k=N12

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1

[M]
Lp=33
Nazwa=Siatka Rabitza|m2
Norma=0,25

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=7135
Nr=27
Kat=KNR 4-01
Wariant=1
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0324/05
Opis=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł "na pełno"
Jm=m
Ilość=87,84
ZaokrObm=2
Cena=99,33
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=1,24*2*4
k=N1

[L]
ID=3
w=1,80*2
k=N2

[L]
ID=4
w=2,15*2*2
k=N3

[L]
ID=5
w=5,10*2
k=N4

[L]
ID=6
w=3,98*2
k=N5

[L]
ID=7
w=1,24*2*4
k=N6

[L]
ID=8
w=1,94*2
k=N7

[L]
ID=9
w=1,64*2*2
k=N8

[L]
ID=10
w=1,60*2
k=N9

[L]
ID=11
w=1,40*2

[L]
ID=12
w=1,95*2*3
k=N10

[L]
ID=13
w=2,30
k=N11

[L]
ID=14
w=0,90*2*4
k=N12

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,46

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Lp=20
Nazwa=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm|szt
Norma=15

[M]
Lp=21
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=2,39*0,001

[M]
Lp=22
Nazwa=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)|kg
Norma=1,33

[M-]
Lp=23
Nazwa=Wapno gaszone (ciasto wapienne)|m3
Norma=0,002

[M]
Lp=24
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,015

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=7561
Nr=28
Kat=KNR 4-01
Wariant=1
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0304/04
Opis=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
Jm=m3
Ilość=51,12
ZaokrObm=2
Cena=2103,54
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,00*2,00*0,38*12

[L]
ID=2
w=42,00

[R]
Lp=02
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=7,24

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,25

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=9,69

[M]
Lp=20
Nazwa=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm|szt
Norma=372

[M]
Lp=23
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=133*0,001

[M]
Lp=26
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,347

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,168

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=2,47

[POZ]
ID=7562
Nr=29
Kat=KNR 2-05
Wyd=wyd.IV 1994
Tabl=0101/06
Opis=Rygle ścian w halach typu lekkiego - zabezpieczenia na czas pracy bez kosztów stali
Jm=t
Ilość=13,98
ZaokrObm=2
Cena=7567,75
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=(18,00*4+26,00*6)*61,3/1000
k=dwuteownik HEB 200

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=63,49

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
Norma=3,84

[M]
Lp=22
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 20, dł. do 90mm|kg
Norma=5,6

[M]
Lp=23
Nazwa=Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowej|kg
Norma=1,9

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
Norma=0,5

[S]
Lp=71
Nazwa=Żuraw samochodowy  12-16t|m-g
Norma=3,9

[S]
Lp=72
Nazwa=Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)|m-g
Norma=0,8

[S]
Lp=73
Nazwa=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t|m-g
Norma=0,8

[S]
Lp=74
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=3,5

[POZ]
ID=7587
Nr=30
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0421/03
Opis=Podstemplowanie ścian krawędziakami o przekroju do 250cm2
Jm=m
Ilość=116
ZaokrObm=2
Cena=80,99
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=1
w=12,00*6+22,00*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.IV|r-g
Norma=0,26

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Lp=21
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,005

[M]
Lp=22
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,002

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,002

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,29

[M]
Lp=25
Nazwa=Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm|kg
Norma=1,14

[POZ]
ID=7600
Nr=31
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0421/05
Opis=Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250cm2
Jm=m
Ilość=116
ZaokrObm=2
Cena=16,14
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=12,00*6+22,00*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.IV|r-g
Norma=0,12

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=7588
Nr=32
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0422/01
Opis=Podstemplowania stropów z deskowaniem
Jm=m
Ilość=288
ZaokrObm=2
Cena=39,11
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=1
w=12,00*6*4

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.IV|r-g
Norma=0,2625

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1302

[M]
Lp=20
Nazwa=Drewno na stemple|m3
Norma=0,008

[M]
Lp=21
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,0002

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,0007

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,04

[POZ]
ID=7589
Nr=33
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0422/05
Opis=Rozebranie stemplowań z deskowaniem
Jm=m
Ilość=288
ZaokrObm=2
Cena=15,72
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=12,00*6*4

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.IV|r-g
Norma=0,116

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[ELEM]
ID=5781
Nr=1.2
Opis=Roboty żelbetowe
PZ=1

[POZ]
ID=7141
Nr=34
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=wyd.V 2003
Tabl=1101/03
Opis=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - podkład betonowy pod ławami z B-10 gr.10cm
Jm=m3
Ilość=9,03
ZaokrObm=2
Cena=656,06
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,30*44,70*0,10
k=Ł1

[L]
ID=2
w=1,00*5,80*0,10
k=Ł2

[L]
ID=3
w=0,60*11,60*0,10
k=Ł3

[L]
ID=4
w=0,50*15,80*0,10
k=Ł4

[L]
ID=5
w=0,40*4,10*0,10
k=Ł5

[L]
ID=6
w=1,60*1,40*0,10
k=stopa S1

[L]
ID=7
w=2,05*2,73*0,10
k=płyta windy

[L]
ID=8
w=1,50*1,37*0,10

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)|m3
Norma=1,03

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=7142
Nr=35
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0252/03
Opis=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szerokości do 1,3m (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m3
Ilość=2,32
ZaokrObm=2
Cena=708,68
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=1,00*5,80*0,40
k=Ł2

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,2878

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,3837

[R]
Lp=05
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=1,3986

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,015

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00077

[M]
Lp=22
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,00026

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,0993

[M]
Lp=24
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,1061

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,5594

[S]
Lp=75
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0548

[S]
Lp=76
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0485

[S]
Lp=77
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0485

[POZ]
ID=7383
Nr=36
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0252/02
Opis=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szerokości do 0,8m (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m3
Ilość=6,6
ZaokrObm=2
Cena=820,94
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=0,60*11,60*0,40
k=Ł3

[L]
ID=5
w=0,50*15,80*0,40
k=Ł4

[L]
ID=6
w=0,40*4,10*0,40
k=Ł5

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,2878

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,6301

[R]
Lp=05
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=2,2973

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,015

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00126

[M]
Lp=22
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,00043

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,1631

[M]
Lp=24
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,1742

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,8749

[S]
Lp=75
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0548

[S]
Lp=76
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0797

[S]
Lp=77
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0797

[POZ]
ID=7385
Nr=37
Kat=KNNR 3
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0201/02
Opis=Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu wąskoprzestrzennego o głębokości 50cm w gruncie nawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym do 1km
Jm=m3
Ilość=23,24
ZaokrObm=2
Cena=3534,58
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5,5

[L]
ID=1
w=1,30*44,70*0,40
k=Ł1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=33,46

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,01

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,017

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,63

[POZ]
ID=7143
Nr=38
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0253/01
Opis=Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o objętości do 0,5m3 (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m3
Ilość=0,9
ZaokrObm=2
Cena=964,57
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=1,60*1,40*0,40
k=stopa S1

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,2878

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,9875

[R]
Lp=05
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=3,5318

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,015

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00088

[M]
Lp=22
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,0008

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,0628

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=1,2975

[S]
Lp=75
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,1114

[S]
Lp=76
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,1114

[S]
Lp=77
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0548

[POZ]
ID=7108
Nr=39
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0205/01
Opis=Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Jm=m3
Ilość=3,06
ZaokrObm=2
Cena=555,98
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=2,05*2,73*0,40
k=płyta windy 6.1

[L]
ID=4
w=1,50*1,37*0,40

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,61x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,93-1,91

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,015

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,002

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=7110
Nr=40
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/01
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 10cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=450,44
ZaokrObm=2
Cena=329,75
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=7
w=58,24
k=poz. 5.1 gr.25cm

[L]
ID=9
w=-5,40
k=gr.12cm

[L]
ID=8
w=-1,04*2,28

[L]
ID=10
w=33,60
k=poz. 5.2 gr.25cm

[L]
ID=12
w=-11,60
k=minus otwór

[L]
ID=19
w=1,22*13,10
k=poz. 5.3 gr.12cm

[L]
ID=18
w=31,45
k=poz. 5.3 gr.20cm

[L]
ID=21
w=-1,04*0,89
k=minus otwory

[L]
ID=1
w=58,95+2,26
k=poz. 5.3 gr.25cm

[L]
ID=20
w=-1,04*1,79
k=minus otwór

[L]
ID=11
w=28,40
k=poz. 5.4 gr.30cm

[L]
ID=16
w=75,37
k=poz. 5.4 gr.25cm

[L]
ID=13
w=-2,30*1,60
k=minus otwór gr.25cm

[L]
ID=14
w=-2,57*0,80

[L]
ID=15
w=-0,94*2,22

[L]
ID=17
w=-0,40*(0,89+0,69*2)

[L]
ID=22
w=
k=szyb windy

[L]
ID=23
w=(2,50+1,70)*2*11,28
k=poz. 6 gr.20cm

[L]
ID=24
w=-1,00*2,17*4

[L]
ID=25
w=(2,14+3,38)*(7,31+2,98)
k=poz. 5.6 gr.20cm

[L]
ID=28
w=(1,43+2,00)*3,04
k=poz. 7.1 gr.18cm

[L]
ID=26
w=6,56*2,44
k=poz. 7.1 gr.12cm

[L]
ID=27
w=(0,61*2+2,67)*2,00
k=poz. 7 gr. 22

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0499

[R]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,6225

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=2,2013

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,1015

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00004

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm|m3
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,00022

[M]
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,0214

[M]
Nazwa=Śruby pazurkowe M8|kg
Norma=0,0462

[M]
Nazwa=Nakrętki  M8|kg
Norma=0,0186

[M]
Nazwa=Podkładki|kg
Norma=0,0067

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,8795

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0635

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0635

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0095

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0646

[POZ]
ID=7111
Nr=41
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=24,22
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=11,18
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=-5,40
k=gr.12cm

[L]
ID=5
w=-1,04*2,28

[L]
ID=8
w=1,22*13,10
k=poz. 5.3 gr.12cm

[L]
ID=24
w=6,56*2,44
k=poz. 7.1 gr.12cm

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7402
Nr=42
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=10,43
ZaokrObm=2
Krot=8
Cena=44,67
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=5
w=(1,43+2,00)*3,04
k=poz. 7.1 gr.18cm

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7125
Nr=43
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=173,39
ZaokrObm=2
Krot=10
Cena=55,83
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=9
w=31,45
k=poz. 5.3 gr.20cm

[L]
ID=10
w=-1,04*0,89
k=minus otwory

[L]
ID=19
w=
k=szyb windy

[L]
ID=20
w=(2,50+1,70)*2*11,28
k=poz. 6 gr.20cm

[L]
ID=21
w=-1,00*2,17*4

[L]
ID=22
w=(2,14+3,38)*(7,31+2,98)
k=poz. 5.6 gr.20cm

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7401
Nr=44
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=7,78
ZaokrObm=2
Krot=12
Cena=67,01
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=25
w=(0,61*2+2,67)*2,00
k=poz. 7 gr. 22

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7120
Nr=45
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=206,22
ZaokrObm=2
Krot=15
Cena=83,76
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=58,24
k=poz. 5.1 gr.25cm

[L]
ID=7
w=33,60
k=poz. 5.2 gr.25cm

[L]
ID=8
w=-11,60
k=minus otwór

[L]
ID=12
w=58,95+2,26
k=poz. 5.3 gr.25cm

[L]
ID=13
w=-1,04*1,79
k=minus otwór

[L]
ID=15
w=75,37
k=poz. 5.4 gr.25cm

[L]
ID=16
w=-2,30*1,60
k=minus otwór gr.25cm

[L]
ID=17
w=-2,57*0,80

[L]
ID=18
w=-0,94*2,22

[L]
ID=19
w=-0,40*(0,89+0,69*2)

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7121
Nr=46
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=28,4
ZaokrObm=2
Krot=20
Cena=111,69
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=12
w=28,40
k=poz. 5.4 gr.30cm

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7112
Nr=47
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0262/01
Opis=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) trapezowe Rx2
Jm=m3
Ilość=45,84
ZaokrObm=2
Cena=2847,63
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=2

[L]
ID=21
w=(0,16+0,60)/2*1,16*12,00*6
k=poz. 2.1.1

[L]
ID=22
w=0,10*1,00*(6,75*2+18,94+11,84+5,15+14,32+13,79+26,20)
k=rys.K25

[L]
ID=24
w=0,18*0,20*(6,75*2+18,94+11,84+5,15+14,32+13,79+26,20)
k=rys.K25

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,4002

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=2,5484

[R]
Lp=05
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=9,671

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,0023

[M]
Lp=22
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,0026

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,1705

[M]
Lp=24
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,846

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=3,5476

[S]
Lp=75
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,385

[S]
Lp=76
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,385

[S]
Lp=77
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0762

[S]
Lp=78
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,3919

[POZ]
ID=7463
Nr=48
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0262/01
Opis=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m3
Ilość=93,1
ZaokrObm=2
Cena=1775,48
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=12
w=0,24*0,25*34,00
k=Wd-1

[L]
ID=13
w=0,25*0,80*(0,80+2,95+0,25*2+4,08)
k=poz.8.1

[L]
ID=14
w=0,25*0,48*(0,25*2+4,05*2+0,35)*8
k=poz. 4.1

[L]
ID=15
w=0,25*0,90*(0,25*2+4,05*2+0,35)

[L]
ID=16
w=0,57*1,12*(0,25*2+4,05*2+0,35)

[L]
ID=18
w=0,25*2,06*5,13
k=poz. 5.7

[L]
ID=19
w=0,25*1,02*5,13
k=poz. 5.8a

[L]
ID=20
w=0,25*1,11*5,13
k=poz. 5.8b

[L]
ID=17
w=0,25*1,20*5,13
k=poz. 5.82

[L]
ID=21
w=0,25*0,20*(14,86+11,97)*2*2
k=poz. 2.1.3

[L]
ID=11
w=0,35*1,31*(17,55*2+13,55)
k=Wd-2

[L]
ID=12
w=0,73*0,185*(17,55*2+13,55)

[L]
ID=13
w=0,40*1,34*(17,55*2+13,55)

[L]
ID=14
w=0,13*0,25*(17,55*2+13,55)

[L]
ID=15
w=0,25*0,35*(17,55*2+13,55)

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,4002

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=2,5484

[R]
Lp=05
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=9,671

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,0023

[M]
Lp=22
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,0026

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,1705

[M]
Lp=24
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,846

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=3,5476

[S]
Lp=75
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,385

[S]
Lp=76
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,385

[S]
Lp=77
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0762

[S]
Lp=78
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,3919

[POZ]
ID=7104
Nr=49
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0258/01
Opis=Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m3
Ilość=23,32
ZaokrObm=2
Cena=1244,85
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=8
w=0,30*0,35*2,28
k=przy ścianie 5.1

[L]
ID=9
w=0,40*0,35*1,98
k=przy ścianie 5.2

[L]
ID=10
w=0,25*0,35*12,57
k=przy ścianie 5.4

[L]
ID=11
w=0,48*0,35*2,98

[L]
ID=12
w=0,25*0,35*8,68

[L]
ID=13
w=0,25*0,35*5,41
k=przy  scianie 5.3

[L]
ID=19
w=0,24*0,30*2,67*3
k=T1

[L]
ID=14
w=0,53*0,25*5,70
k=T2

[L]
ID=15
w=0,35*0,25*0,80

[L]
ID=16
w=0,78*0,25*2,64
k=T3

[L]
ID=17
w=0,69*0,25*3,06

[L]
ID=18
w=0,35*0,25*0,80

[L]
ID=20
w=0,61*0,25*3,94
k=słupy przy szybie windy poz. 6

[L]
ID=21
w=0,57*0,25*7,50

[L]
ID=23
w=0,60*0,57*(3,94+4,41)

[L]
ID=24
w=0,20*0,25*(3,94+4,41)

[L]
ID=25
w=0,79*0,60*3,09

[L]
ID=26
w=0,20*0,25*3,09

[L]
ID=27
w=0,42*(0,28+0,36+0,20)*7,31
k=poz. 5.6 pogrubienia ścian

[L]
ID=28
w=0,57*(0,28+0,36+0,20)*2,98

[L]
ID=29
w=0,42*(0,28+0,36)*2*2,98

[L]
ID=30
w=0,57*(0,36*3+0,56)*2,98

[L]
ID=31
w=0,40*0,25*1,245*20
k=poz. 2.1.3

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,3194

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=1,5435

[R]
Lp=05
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=5,7443

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,02

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=2,1103

[S]
Lp=75
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,2117

[S]
Lp=76
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,2117

[S]
Lp=77
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0608

[S]
Lp=78
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,2155

[POZ]
ID=7464
Nr=50
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0256/03
Opis=Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub  ścianami ponad 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) nad widownią Rx2
Jm=m2
Ilość=237,8
ZaokrObm=2
Cena=355,82
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=2

[L]
ID=23
w=17,55*13,55
k='

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0432

[R]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,3672

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=1,2744

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,102

[M]
Nazwa=Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm|m3
Norma=0,00002

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,00005

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,5023

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0329

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0329

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0082

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0335

[POZ]
ID=7465
Nr=51
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0256/04
Opis=Płyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem) nad widownia Rx2
Jm=m2
Ilość=237,8
ZaokrObm=2
Krot=7
Cena=40,63
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=2

[L]
ID=13
w=17,55*13,55
k='

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0034

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0102

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0007

[POZ]
ID=7116
Nr=52
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0256/03
Opis=Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub  ścianami ponad 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=211,68
ZaokrObm=2
Cena=212,68
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=11
w=3,80*4,97
k=poz. 0.1 gr.16cm

[L]
ID=12
w=2,30*1,80
k=poz. 0.1a gr.16cm

[L]
ID=10
w=3,80*10,52
k=poz. 1.1 gr.16cm

[L]
ID=18
w=6,96*1,95
k=poz. 0.2 gr.16cm

[L]
ID=19
w=5,62*1,81

[L]
ID=20
w=3,34*1,54

[L]
ID=9
w=1,54*11,74*2
k=poz. 0.3 gr.16cm

[L]
ID=8
w=1,54*11,74
k=poz. 1.3 gr.16cm

[L]
ID=1
w=1,72*5,29
k=poz. 1.4 gr.16cm

[L]
ID=13
w=3,80*5,50
k=poz. 5.5 gr.16cm

[L]
ID=14
w=3,07*3,42
k=poz. 1.2 gr.20cm

[L]
ID=15
w=0,75*1,63

[L]
ID=16
w=1,52*1,63

[L]
ID=17
w=1,10*0,45

[L]
ID=21
w=2,50*2,10
k=płyta windy poz.6 gr.16cm

[L]
ID=22
w=3,04*5,13
k=poz. 2.3 gr.16cm

[L]
ID=23
w=
k='

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0432

[R]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,3672

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=1,2744

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,102

[M]
Nazwa=Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm|m3
Norma=0,00002

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,00005

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,5023

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0329

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0329

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0082

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0335

[POZ]
ID=7127
Nr=53
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0256/04
Opis=Płyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=196,98
ZaokrObm=2
Krot=6
Cena=33,1
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=5
w=3,80*4,97
k=poz. 0.1 gr.16cm

[L]
ID=6
w=2,30*1,80
k=poz. 0.1a gr.16cm

[L]
ID=7
w=3,80*10,52
k=poz. 1.1 gr.16cm

[L]
ID=8
w=6,96*1,95
k=poz. 0.2 gr.16cm

[L]
ID=9
w=5,62*1,81

[L]
ID=10
w=3,34*1,54

[L]
ID=11
w=1,54*11,74*2
k=poz. 0.3 gr.16cm

[L]
ID=12
w=1,54*11,74
k=poz. 1.3 gr.16cm

[L]
ID=13
w=1,72*5,29
k=poz. 1.4 gr.16cm

[L]
ID=14
w=3,80*5,50
k=poz. 5.5 gr.16cm

[L]
ID=19
w=2,50*2,10
k=płyta windy poz.6 gr.16cm

[L]
ID=20
w=3,04*5,13
k=poz. 2.3 gr.16cm

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0034

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0102

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0007

[POZ]
ID=7123
Nr=54
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0256/04
Opis=Płyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=14,7
ZaokrObm=2
Krot=10
Cena=55,14
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=13
w=3,07*3,42
k=poz. 1.2 gr.20cm

[L]
ID=14
w=0,75*1,63

[L]
ID=15
w=1,52*1,63

[L]
ID=16
w=1,10*0,45

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0034

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0102

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0007

[POZ]
ID=7119
Nr=55
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0218/02
Opis=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy - widownia
Jm=m2
Ilość=72,23
ZaokrObm=2
Cena=484,83
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=(0,87*8+1,11)*(0,25*2+4,05*2+0,35)
k=poz. 4 gr.15cm

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,29x0,47

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=3,43

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,17-0,4

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,13

[M]
Lp=21
Nazwa=Drewno na stemple|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,013

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,004

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,5

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,27x0,47

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=7389
Nr=56
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0218/02
Opis=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
Jm=m2
Ilość=30,08
ZaokrObm=2
Cena=484,83
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,37*(3,24+4,80)
k=poz. 7.1

[L]
ID=4
w=1,37*6,96*2
k=poz.7.2

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,29x0,47

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=3,43

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,17-0,4

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,13

[M]
Lp=21
Nazwa=Drewno na stemple|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,013

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,004

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,5

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,27x0,47

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=7122
Nr=57
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0218/06
Opis=Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
Jm=m2
Ilość=72,23
ZaokrObm=2
Krot=7
Cena=70,67
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=(0,87*8+1,11)*(0,25*2+4,05*2+0,35)
k=poz. 4 gr.15cm

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,03x0,47

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,06-0,04

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,012

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,02x0,47

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=7128
Nr=58
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0218/06
Opis=Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
Jm=m2
Ilość=30,08
ZaokrObm=2
Krot=4
Cena=40,37
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=1,37*(3,24+4,80)
k=poz. 7.1

[L]
ID=5
w=1,37*6,96*2
k=poz.7.2

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,03x0,47

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,06-0,04

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,012

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,02x0,47

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=7089
Nr=59
Kat=KNR 9-17
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0101/02
Opis=Ściany budynków jednokondygnacyjnych systemu H+H, o wysokości do 4,5m z bloczków PPB 625/240/250 o powierzchni profilowanej
Jm=m2
Ilość=14,81
ZaokrObm=2
Cena=166,09
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=0,40*(2,25*15+1,635*2)
k=ściana attykowa

[R]
Lp=01
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,78

[M]
Lp=21
Nazwa=H+H bloczki PPB 625/240/250|szt
Norma=6,4

[M]
Lp=25
Nazwa=Zaprawa klejowa H+H|kg
Norma=3,5

[S]
Lp=70
Nazwa=Piła taśmowa|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=7391
Nr=60
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0238/01
Opis=Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Jm=m3
Ilość=2,99
ZaokrObm=2
Cena=1123,78
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,40*0,30*7,51
k=M1

[L]
ID=2
w=0,40*0,30*6,47
k=M2

[L]
ID=3
w=0,40*0,30*7,34
k=M3

[L]
ID=4
w=1,30*0,30*0,40
k=M4

[L]
ID=5
w=1,20*0,30*0,40
k=M5

[L]
ID=6
w=1,10*0,30*0,40
k=M6

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,82x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=1,8

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=8,68-4,18

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,005

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,003

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=7392
Nr=61
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0239/03
Opis=Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 20cm
Jm=m3
Ilość=6,61
ZaokrObm=2
Cena=3280,93
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=7,51*1,87*0,16
k=M1

[L]
ID=2
w=6,47*1,83*0,16
k=M2

[L]
ID=8
w=6,47*0,35*0,12
k=żebro

[L]
ID=3
w=7,34*1,61*0,16
k=M3

[L]
ID=9
w=7,34*0,35*0,12
k=żebro

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,85x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=20,48

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=34,15-26,84

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Drewno na stemple|m3
Norma=0,039

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,054

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,078

[M]
Lp=24
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,008

[M]
Lp=25
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=1,1

[M]
Lp=26
Nazwa=Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm|kg
Norma=1,6

[M]
Lp=27
Nazwa=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami|szt
Norma=1,7

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,21

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,12

[POZ]
ID=7393
Nr=62
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0239/02
Opis=Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 15cm
Jm=m3
Ilość=2,15
ZaokrObm=2
Cena=4353,7
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=1,30*3,09*0,15
k=M4

[L]
ID=7
w=1,00*1,00*0,15

[L]
ID=5
w=1,20*4,06*0,15
k=M5

[L]
ID=6
w=1,10*(0,85+0,30+2,94)*0,15
k=M6

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,85x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=28,64

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=42,04-31,8

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Drewno na stemple|m3
Norma=0,054

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,076

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,109

[M]
Lp=24
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,011

[M]
Lp=25
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=1,6

[M]
Lp=26
Nazwa=Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm|kg
Norma=2,2

[M]
Lp=27
Nazwa=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami|szt
Norma=2,4

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,29

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,12

[POZ]
ID=7461
Nr=63
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Łącznik Schock Isokorb T
Jm=szt
Ilość=20
ZaokrObm=2
Cena=420
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=20,00

[M]
Nazwa=Łącznik Schock Isokorb T|szt
Norma=1

[POZ]
ID=7468
Nr=64
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Łącznik Schock Isokorb RT
Jm=szt
Ilość=70
ZaokrObm=2
Cena=550
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=70,00

[M]
Nazwa=Łącznik Schock Isokorb RT|szt
Norma=1

[ELEM]
ID=7213
Nr=1.3
Opis=Zbrojenie budynek
PZ=1

[POZ]
ID=7214
Nr=65
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - fi 6
Jm=t
Ilość=1,27
ZaokrObm=2
Cena=9998,08
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,1755
k=K8

[L]
ID=2
w=0,0886
k=K9

[L]
ID=3
w=0,079
k=K10

[L]
ID=4
w=0,237
k=K12

[L]
ID=5
w=0,0245
k=K13

[L]
ID=6
w=0,0332
k=K14

[L]
ID=7
w=0,0228
k=K15

[L]
ID=8
w=0,0672
k=K16

[L]
ID=9
w=0,3471
k=K17

[L]
ID=10
w=0,0517
k=K19

[L]
ID=11
w=0,0084
k=K20

[L]
ID=12
w=0,0773
k=K23

[L]
ID=13
w=0,0276
k=K25

[L]
ID=14
w=0,0177
k=K26

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm  B500SP|t
Norma=1,002

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm|t
Norma=1,02

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[POZ]
ID=7215
Nr=66
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - fi 8
Jm=t
Ilość=4,54
ZaokrObm=2
Cena=9998,08
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,1834
k=K9

[L]
ID=2
w=0,1388
k=K10

[L]
ID=3
w=0,167
k=K12

[L]
ID=4
w=0,2856
k=K13

[L]
ID=5
w=0,5901
k=K15

[L]
ID=6
w=0,5136
k=K16

[L]
ID=7
w=0,0964
k=K17

[L]
ID=8
w=0,1045
k=K18

[L]
ID=9
w=0,4995
k=K19

[L]
ID=10
w=0,0905
k=K20

[L]
ID=11
w=0,0431
k=K23

[L]
ID=12
w=0,5064
k=K25

[L]
ID=13
w=0,3199
k=K26

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm  B500SP|t
Norma=1,002

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm|t
Norma=1,02

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[POZ]
ID=7216
Nr=67
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - fi 10
Jm=t
Ilość=4,67
ZaokrObm=2
Cena=9998,08
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,2576
k=K6

[L]
ID=2
w=0,1507
k=K7

[L]
ID=3
w=2,981
k=K9

[L]
ID=4
w=0,0602
k=K13

[L]
ID=5
w=0,2161
k=K15

[L]
ID=6
w=0,1532
k=K16

[L]
ID=7
w=0,1283
k=K18

[L]
ID=8
w=0,0122
k=K19

[L]
ID=9
w=0,1686
k=K20

[L]
ID=10
w=0,0308
k=K23

[L]
ID=11
w=0,1555
k=K25

[L]
ID=12
w=0,3543
k=K26

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm  B500SP|t
Norma=1,002

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm|t
Norma=1,02

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[POZ]
ID=7217
Nr=68
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - fi 12
Jm=t
Ilość=9,47
ZaokrObm=2
Cena=9998,08
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,0556
k=K8

[L]
ID=2
w=1,61
k=K9

[L]
ID=3
w=0,2489
k=K10

[L]
ID=4
w=0,5561
k=K12

[L]
ID=5
w=0,4405
k=K13

[L]
ID=6
w=0,3624
k=K14

[L]
ID=7
w=1,0298
k=K15

[L]
ID=8
w=1,3584
k=K16

[L]
ID=9
w=1,0808
k=K17

[L]
ID=10
w=0,2156
k=K18

[L]
ID=11
w=0,7909
k=K19

[L]
ID=12
w=0,1809
k=K20

[L]
ID=13
w=0,2793
k=K23

[L]
ID=14
w=0,2548
k=K26

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm  B500SP|t
Norma=1,002

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm|t
Norma=1,02

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[POZ]
ID=7218
Nr=69
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - fi 16
Jm=t
Ilość=0,47
ZaokrObm=2
Cena=9998,08
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,045
k=K16

[L]
ID=2
w=0,313
k=K19

[L]
ID=3
w=0,1053
k=K23

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm  B500SP|t
Norma=1,002

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm|t
Norma=1,02

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[POZ]
ID=7220
Nr=70
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - fi 20
Jm=t
Ilość=2,07
ZaokrObm=2
Cena=9998,08
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,067
k=K9

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  6mm  B500SP|t
Norma=1,002

[M]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm|t
Norma=1,02

[M-]
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[ELEM]
ID=6475
Nr=1.4
Opis=Podklady i izolacja fundamentów
PZ=1

[POZ]
ID=6745
Nr=71
Kat=KNR 2-02
Wariant=10
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1101/07
Opis=Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - grub.20cm
Jm=m3
Ilość=110,85
ZaokrObm=2
Cena=477,38
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=127,97*0,20
k=piwnica

[L]
ID=3
w=426,31*0,20
k=parter

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,32

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=1,08

[POZ]
ID=6746
Nr=72
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=wyd.V 2003
Tabl=1101/03
Opis=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - B-15 gr.10cm
Jm=m3
Ilość=55,43
ZaokrObm=2
Cena=683,5
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=127,97*0,10
k=piwnica

[L]
ID=1
w=426,31*0,10
k=parter

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)|m3
Norma=1,03

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=7541
Nr=73
Kat=KNNR-W 3
Wyd= 2000
Tabl=0207/03
Opis=Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na klej - gr.15cm
Jm=m2
Ilość=13,25
ZaokrObm=2
Cena=121,39
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=4

[L]
ID=1
w=5,30*2,50

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,31

[M]
Lp=22
Nazwa=Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30|m3
Norma=1,05*0,15

[M]
Lp=23
Nazwa=Klej winylowy emulsyjny|kg
Norma=0,3

[POZ]
ID=6801
Nr=74
Kat=KNNR-W 3
Wyd= 2000
Tabl=0207/01
Opis=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
Jm=m2
Ilość=13,25
ZaokrObm=2
Cena=13,37
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=8

[L]
ID=2
w=5,30*2,50

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,067

[M]
Lp=20
Nazwa=Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa|m2
Norma=1,1

[ELEM]
ID=7339
Nr=1.5
Opis=Iniekcje fundamentów wewnętrzne i izolacje zewnętrzne
PZ=1

[POZ]
ID=7545
Nr=75
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0217/02
Opis=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
Jm=m3
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Cena=30,43
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*1,00*3,10

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1441

[S]
Lp=70
Nazwa=Koparka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3|m-g
Norma=0,0698

[POZ]
ID=7546
Nr=76
Kat=KNR 2-01
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0230/01
Opis=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Jm=m3
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Cena=3,87
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*1,00*3,10

[S]
Lp=70
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)|m-g
Norma=0,0135

[POZ]
ID=7586
Nr=77
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=84,25
ZaokrObm=2
Cena=32,71
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*0,30*3,10

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147

[M]
Lp=20
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0026

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0182

[POZ]
ID=7547
Nr=78
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0619/06
Opis=Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2
Jm=m2
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Cena=13,59
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*3,10

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=7548
Nr=79
Kat=KNR K-17
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0603/02
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe dwuskładnikową masą bitumiczną i szlamu elastycznego na powierzchniach pionowych - 4,5kg/m2
Jm=m2
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Cena=116,43
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=2
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*3,10

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,48

[M]
Lp=20
Nazwa=Hydroizolacja z elastyczmego szlamu oraz bitumicznej powłoki modyfikowanej tworzywami sztucznymi|kg
Norma=4,5

[S]
Lp=70
Nazwa=Mieszarka do zapraw  3,0m3/h|m-g
Norma=0,19

[POZ]
ID=7549
Nr=80
Kat=KNNR-W 3
Wyd= 2000
Tabl=0207/03
Opis=Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki PIR z folią gazoszczelną - gr.10cm
Jm=m2
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Cena=91,24
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=4

[L]
ID=1
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*3,10

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,31

[M]
Lp=22
Nazwa=Płyta z pianki PIR gr.10cm pokrytej obustronnie folią gazoszczelną|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=23
Nazwa=Klej winylowy emulsyjny|kg
Norma=0,3

[POZ]
ID=7550
Nr=81
Kat=KNNR-W 3
Wyd= 2000
Tabl=0207/01
Opis=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
Jm=m2
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Cena=13,37
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=8

[L]
ID=2
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*3,10

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,067

[M]
Lp=20
Nazwa=Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa|m2
Norma=1,1

[POZ]
ID=7551
Nr=82
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/01
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 10cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Cena=329,75
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=25
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*3,10
k=ścianka dociskowa

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0499

[R]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,6225

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=2,2013

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,1015

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00004

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm|m3
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,00022

[M]
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,0214

[M]
Nazwa=Śruby pazurkowe M8|kg
Norma=0,0462

[M]
Nazwa=Nakrętki  M8|kg
Norma=0,0186

[M]
Nazwa=Podkładki|kg
Norma=0,0067

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,8795

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0635

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0635

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0095

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0646

[POZ]
ID=7552
Nr=83
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=280,83
ZaokrObm=2
Krot=-4
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*3,10

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7582
Nr=84
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0922/01
Opis=Okładziny ścian płaskich z masy lastryko, płukane, wykonywane ręcznie
Jm=m2
Ilość=90,59
ZaokrObm=2
Cena=311,28
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75)*1,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=1,033

[R]
Lp=02
Nazwa=Tynkarze gr.II|r-g
Norma=1,9068

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1793

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,027

[M]
Lp=21
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,01045

[M]
Lp=22
Nazwa=Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary|t
Norma=30,68*0,001

[M]
Lp=23
Nazwa=Farba sucha naturalna ziemna|kg
Norma=0,409

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw okienny przenośny|m-g
Norma=0,1433

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0265

[POZ]
ID=7329
Nr=85
Kat=KNR 0-40
Wyd=wyd.I 2004
Tabl=0204/11
Opis=Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o grubości powyżej 70-75cm
Jm=m
Ilość=117,89
ZaokrObm=2
Cena=1037,05
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=26,00+0,80*2+3,36+3,00+6,05+6,00+12,45+12,25+5,13+14,75
k=zewnętrzne

[L]
ID=3
w=17,80+2,50+2,00+1,00+4,00
k=wewnętrzne

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=5,79

[M]
Lp=20
Nazwa=Preparat krzemionkujący Aida Kiesol|kg
Norma=11,8

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa Aida Bohrlochsuspension|kg
Norma=1,84

[M]
Lp=22
Nazwa=Pakery o średnicy 12-13mm Aida Injektionpaker3|szt
Norma=16

[M]
Lp=23
Nazwa=Wiertła 12mm|szt
Norma=0,04

[S]
Lp=70
Nazwa=Młot udarowo-obrotowy|m-g
Norma=5,02

[S]
Lp=71
Nazwa=Sprężarka powietrza|m-g
Norma=0,25

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa iniekcyjna|m-g
Norma=0,15

[ELEM]
ID=6733
Nr=1.6
Opis=Ścianki działowe
PZ=1

[POZ]
ID=6734
Nr=86
Kat=KNR 9-17
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0108/02
Opis=Ścianki działowe z bloczków PPB 625/115/250 o powierzchni gładkiej (transport materiałów wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=145,64
ZaokrObm=2
Cena=119,55
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=5
w=(3,60+3,50+0,41+1,42+1,37+2,43)*2,90
k=piwnica

[L]
ID=6
w=-0,90*2,10*3
k=minus otwory

[L]
ID=7
w=(7,39+3,18*2+0,51+0,87+5,00+2,08+0,75+2,82+2,08+1,23)*3,58
k=parter

[L]
ID=8
w=-0,90*2,20
k=minus otwory

[L]
ID=9
w=-0,80*2,00

[L]
ID=10
w=(3,35+1,07)*3,51
k=piętro

[L]
ID=11
w=-0,80*2,10
k=minus otwory

[R]
Lp=01
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,69

[M]
Lp=21
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego PPB 625/115/250|szt
Norma=6,4

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa klejowa do bloczków komórkowych|kg
Norma=2,56

[S]
Lp=70
Nazwa=Piła taśmowa|m-g
Norma=0,04

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=7418
Nr=87
Kat=KNR 9-17
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0108/01
Opis=Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB 625/75/250 o powierzchni gładkiej (transport materiałów wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=6,06
ZaokrObm=2
Cena=103,8
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=5
w=2,09*2,90
k=piwnica

[R]
Lp=01
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,64

[M]
Lp=20
Nazwa=H+H bloczki PPB 625/ 75/250|szt
Norma=6,4

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa klejowa H+H|kg
Norma=2,14

[S]
Lp=70
Nazwa=Piła taśmowa|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,04

[POZ]
ID=7152
Nr=88
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2010/05
Opis=Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym  (M9)
Jm=m2
Ilość=63,44
ZaokrObm=2
Cena=416,3
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=(3,94+3,37+2,67+0,66+3,88*2+2,11+3,08)*3,17
k=piętro

[L]
ID=5
w=-0,90*2,10*6
k=minus otwory

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,7773

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=1,1852

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
Norma=4,12

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtowniki profilowane U- 75x0,60|m
Norma=0,76

[M]
Lp=25
Nazwa=Kształtowniki profilowane  C-75x0,60|m
Norma=2,05

[M]
Lp=27
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
Norma=4,06

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=56

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00282

[M]
Lp=30
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 70 mm|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=31
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=3,626

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,065

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0514

[POZ]
ID=7209
Nr=89
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2011/04
Opis=Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02 - zabudowa geberitów
Jm=m2
Ilość=13,35
ZaokrObm=2
Cena=280,07
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=2,09*2,70
k=obudow geberitów

[L]
ID=3
w=(0,65+0,20)*1,20

[L]
ID=4
w=2,11*3,17

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,3573

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,9045

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
Norma=2,1

[M]
Lp=21
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"|m
Norma=0,76

[M]
Lp=24
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"|m
Norma=2,05

[M]
Lp=27
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
Norma=4,06

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=28

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00209

[M-]
Lp=30
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=31
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=2,264

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,031

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0288

[POZ]
ID=7325
Nr=90
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2011/04
Opis=Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02 - OB1
Jm=m2
Ilość=38,99
ZaokrObm=2
Cena=275,26
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=
k=OB1

[L]
ID=2
w=(0,70*4+0,60)*2,70
k=piwnica kanały

[L]
ID=3
w=4,74*3,90
k=0.10

[L]
ID=4
w=(1,34+1,42+0,30*2)*3,37
k=0.01

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,3573

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,9045

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogień Plus grubości 15 mm|m2
Norma=2,1

[M]
Lp=21
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"|m
Norma=0,76

[M]
Lp=24
Nazwa=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"|m
Norma=2,05

[M]
Lp=27
Nazwa=Kołki do wstrzeliwania|szt
Norma=4,06

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=28

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00209

[M-]
Lp=30
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=31
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=2,264

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,031

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0288

[POZ]
ID=7326
Nr=91
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2012/04
Opis=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę
Jm=m2
Ilość=13,35
ZaokrObm=2
Cena=67,39
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=
k=OB1

[L]
ID=8
w=2,09*2,70
k=obudow geberitów

[L]
ID=9
w=(0,65+0,20)*1,20

[L]
ID=10
w=2,11*3,17

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=0,1242

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,3696

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogień Plus grubości 15 mm|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=16

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00043

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0075

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0124

[POZ]
ID=7419
Nr=92
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2012/04
Opis=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę
Jm=m2
Ilość=38,99
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=134,81
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=
k=OB1

[L]
ID=7
w=(0,70*4+0,60)*2,70
k=piwnica obudowa kanałów

[L]
ID=8
w=4,74*3,90
k=0.10

[L]
ID=10
w=(1,34+1,42+0,30*2)*3,37
k=0.01

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=0,1242

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,3696

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogień Plus grubości 15 mm|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=16

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,00043

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0075

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0124

[POZ]
ID=7211
Nr=93
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Ścianki systemowe do sanitariatów z HPL 13mm
Jm=m2
Ilość=15,02
ZaokrObm=2
Cena=350
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=(1,03+3,20+1,11+2,09+1,12+1,37+0,88)*2,00
k=piwnice

[L]
ID=4
w=1,12*2,70

[L]
ID=3
w=-0,80*2,00*6

[M]
Nazwa=Ścianka systemowa do WC|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7416
Nr=94
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Ścianka z siatki plecionej ocynkowanej na 4 słupkach stalowych
Jm=m2
Ilość=8,51
ZaokrObm=2
Cena=60
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=3,15*2,70
k=piwnica

[M]
Nazwa=Ścianka z siatki plecionej ocynkowanej na 4 słupkach stalowych|m2
Norma=1

[ELEM]
ID=6694
Nr=1.7
Opis=Zadaszenie zewnętrzne
PZ=1

[POZ]
ID=7429
Nr=95
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2012/01
Opis=Okładziny stropów płytami cementowymi gr.1,25cm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD
Jm=m2
Ilość=17,54
ZaokrObm=2
Cena=338,35
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,48*11,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,2081

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,8054

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyty cementowe gr. 1,25cm|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27|m
Norma=1,9

[M]
Lp=23
Nazwa=Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27|m
Norma=0,4

[M]
Lp=24
Nazwa=Łączniki wzdłużne lw 60/110|szt
Norma=0,38

[M]
Lp=26
Nazwa=Pręty mocujące|szt
Norma=1,52

[M]
Lp=27
Nazwa=Wieszak w 60/100|szt
Norma=1,52

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=18,5

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,0003

[M]
Lp=30
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
Norma=1

[M]
Lp=31
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00064

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,045

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0176

[POZ]
ID=7430
Nr=96
Kat=KNR 0-21
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=4004/06
Opis=Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych OSB gr.2,5cm
Jm=m2
Ilość=16,23
ZaokrObm=2
Cena=76,86
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,37*11,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,27

[M]
Lp=31
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane OSB gr.25mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=32
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 16mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=33
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 18mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=34
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 22mm|m2
Norma=1,1

[M]
Lp=40
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7433
Nr=97
Kat=KNR K-45
Wariant=1
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0211/03
Opis=Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,7mm wykonane z gotowych paneli na rąbek w osiach rąbków 0,50m
Jm=m2
Ilość=16,23
ZaokrObm=2
Cena=427,74
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,37*11,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,75

[R-]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,38

[M]
Lp=24
Nazwa=Panel na rąbek z blachy RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,7mm, w osiach rąbków 0,50m|kg
Norma=6,15

[M]
Lp=31
Nazwa=Łapki stałe RHEINZINK CLIPFIX|szt
Norma=8

[M-]
Lp=32
Nazwa=Łapki ruchome RHEINZINK CLIPFIX|szt
Norma=8

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7431
Nr=98
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0201/02
Opis=Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK-CLASSIC walzblank o szerokości od 250 do 500mm
Jm=m2
Ilość=10,67
ZaokrObm=2
Cena=274,82
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
ID=1
w=0,15*11,85

[L]
ID=2
w=0,25*3*11,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,2

[R-]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,42

[M]
Lp=20
Nazwa=Blacha RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,7mm|kg
Norma=5,29

[M-]
Lp=21
Nazwa=Blacha RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,8mm|kg
Norma=6,05

[M-]
Lp=22
Nazwa=Blacha RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 1,0mm|kg
Norma=7,56

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7434
Nr=99
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0106/02
Opis=Montaż rynien dachowych prostokątnych o wymiarze w rozwinięciu 333mm (przekrój 120mm) systemu RHEINZINK-CLASSIC walzblank
Jm=m
Ilość=11,85
ZaokrObm=2
Cena=272,78
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=11,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,7

[R-]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,63

[M]
Lp=21
Nazwa=Rynny prostokątne, 333 RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
Norma=1,02

[M]
Lp=23
Nazwa=Rynhak prostokątny czołowy ocynkowany N/N|szt
Norma=2

[M-]
Lp=24
Nazwa=Rynhak prostokątny czołowy w osłonie z RHEINZINK-CLASSIC walzblank N/S|szt
Norma=2

[M-]
Lp=25
Nazwa=Rynhak prostokątny połaciowy w osłonie z RHEINZINK-CLASSIC walzblank S/S|szt
Norma=2

[M]
Lp=27
Nazwa=Pas nadrynnowy do pokrycia blachą na rąbek RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
Norma=1,05

[M-]
Lp=28
Nazwa=Pas nadrynnowy pod dachówkę RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
Norma=1,05

[M]
Lp=35
Nazwa=Płyn do lutowania RHEINZINK|kg
Norma=0,008

[M]
Lp=36
Nazwa=Cyna lutownicza LC-40 (Pb60Sn40)|kg
Norma=0,074

[M-]
Lp=37
Nazwa=Cyna lutownicza bezołowiowa SnZn-801|kg
Norma=0,074

[M]
Lp=38
Nazwa=Klej do rynien RHEINZINK|kg
Norma=0,013

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7435
Nr=100
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0106/05
Opis=Montaż pasa nadrynnowego prefabrykowanego do pokrycia na rąbek 330mm systemu RHEINZINK-CLASSIC walzblank
Jm=m
Ilość=11,85
ZaokrObm=2
Cena=96,53
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=11,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,37

[M]
Lp=27
Nazwa=Pas nadrynnowy do pokrycia blachą na rąbek RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
Norma=1,05

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7436
Nr=101
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0106/06
Opis=Montaż denka płaskiego do rynien systemu RHEINZINK-CLASSIC walzblank
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=75,55
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2

[R-]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,15

[M]
Lp=29
Nazwa=Denko płaskie rynny prostokątnej RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
Norma=1

[M]
Lp=35
Nazwa=Płyn do lutowania RHEINZINK|kg
Norma=0,024

[M]
Lp=36
Nazwa=Cyna lutownicza LC-40 (Pb60Sn40)|kg
Norma=0,225

[M-]
Lp=37
Nazwa=Cyna lutownicza bezołowiowa SnZn-801|kg
Norma=0,225

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7437
Nr=102
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0106/07
Opis=Montaż sztucera podwieszanego do rynien systemu RHEINZINK-CLASSIC walzblank
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=113
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,54

[M]
Lp=30
Nazwa=Sztucer podwieszany RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
Norma=1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7438
Nr=103
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0109/02
Opis=Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK-CLASSIC walzblank o średnicy 80mm
Jm=m
Ilość=5,38
ZaokrObm=2
Cena=119,23
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,69*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,495

[M]
Lp=21
Nazwa=Rury spustowe okrągłe  80mm RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
Norma=1,03

[M]
Lp=25
Nazwa=Obejmy rury spustowej okrągłej RHAINZINK-CLASSIC walzblank|szt
Norma=0,5

[M]
Lp=26
Nazwa=Sztyft do obejmy RHAINZINK|szt
Norma=0,5

[M]
Lp=27
Nazwa=Wulsta pojedyncza RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
Norma=0,5

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,003

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=7439
Nr=104
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0109/06
Opis=Montaż kolanek systemu RHEINZINK-CLASSIC walzblank
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=51,94
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,29

[M]
Lp=28
Nazwa=Kolanka RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
Norma=1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,003

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,004

[ELEM]
ID=7164
Nr=1.8
Opis=Dach
PZ=1

[POZ]
ID=7165
Nr=105
Kat=KNR 9-12
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0301/02
Opis=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - gr.10cm pod pokrycie
Jm=m2
Ilość=558,65
ZaokrObm=2
Cena=78,67
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=6,85*6,64
k=P4

[L]
ID=3
w=7,82*12,57

[L]
ID=4
w=5,15*9,75

[L]
ID=5
w=12,57*17,16
k=P3

[L]
ID=6
w=(0,66+0,25)*(14,32+12,57+17,32)
k=attyka

[L]
ID=7
w=(2,36+0,25)*(7,90+17,86+10,75+5,15)

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,08

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 100 mm|m2
Norma=1,05

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=7166
Nr=106
Kat=KNR 9-12
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0301/02
Opis=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - gr.15cm pod pokrycie
Jm=m2
Ilość=409,69
ZaokrObm=2
Cena=111,4
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=6,85*6,64
k=P4

[L]
ID=3
w=7,82*12,57

[L]
ID=4
w=5,15*9,75

[L]
ID=5
w=12,57*17,16
k=P3

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,08

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 150 mm|m2
Norma=1,05

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=7168
Nr=107
Kat=KNR 9-12
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0301/02
Opis=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - gr.5cm pod pokrycie
Jm=m2
Ilość=193,99
ZaokrObm=2
Cena=48,52
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=6,85*6,64
k=P4

[L]
ID=6
w=7,82*12,57

[L]
ID=7
w=5,15*9,75

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,08

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm|m2
Norma=1,05

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=7167
Nr=108
Kat=NNRNKB 5
Wyd= 1995
Tabl=0534/02
Opis=Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2
Jm=m2
Ilość=409,69
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=96,99
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=6,85*6,64
k=P4

[L]
ID=3
w=7,82*12,57

[L]
ID=4
w=5,15*9,75

[L]
ID=5
w=12,57*17,16
k=P3

[R]
Lp=01
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej|m2
Norma=1,17

[M]
Lp=21
Nazwa=Gaz propan, butan|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,002

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=7470
Nr=109
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1218/01
Opis=Wsporniki proste ze stali teowej pod obróbkę attyki
Jm=szt
Ilość=141
ZaokrObm=2
Cena=75,97
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=141,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,6765

[R]
Lp=02
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,0501

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,041

[M]
Lp=20
Nazwa=Wyroby stalowe różne|kg
Norma=0,828

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,0015

[M]
Lp=22
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,03

[M]
Lp=23
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,036

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0042

[POZ]
ID=7471
Nr=110
Kat=KNR 0-21
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=4004/06
Opis=Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych OSB gr.2,5cm
Jm=m2
Ilość=27,65
ZaokrObm=2
Cena=76,86
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=0,40*(3,00+12,60)
k=okap w osi E

[L]
ID=3
w=0,40*14,32
k=okap w osi 2

[L]
ID=5
w=0,74*1,02*4
k=zabudowa szachtów

[L]
ID=6
w=0,74*0,74

[L]
ID=7
w=0,62*0,62

[L]
ID=11
w=0,76*0,58

[L]
ID=8
w=0,48*0,32

[L]
ID=9
w=0,56*0,66

[L]
ID=12
w=(3,36+0,50*2)*(1,97+0,50)
k=daszek istniejący

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,27

[M]
Lp=31
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane OSB gr.25mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=32
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 16mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=33
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 18mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=34
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 22mm|m2
Norma=1,1

[M]
Lp=40
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7177
Nr=111
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0202/02
Opis=Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości od 250 do 500mm
Jm=m2
Ilość=102,45
ZaokrObm=2
Cena=295,71
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
ID=2
w=(0,04+0,65+0,04+0,026)*(14,32+12,57+17,32+7,90+17,86+10,75+5,15)
k=attyka

[L]
ID=4
w=0,50*(3,00+12,60)
k=okap w osi E

[L]
ID=7
w=1,20*14,32
k=okap w osi 2

[L]
ID=8
w=0,40*(6,40+6,35*2)

[L]
ID=9
w=0,74*1,02*4
k=zabudowa szachtów

[L]
ID=10
w=0,74*0,74

[L]
ID=11
w=0,62*0,62

[L]
ID=12
w=0,76*0,58

[L]
ID=13
w=0,48*0,32

[L]
ID=14
w=0,56*0,66

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,2

[R-]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,42

[M]
Lp=20
Nazwa=Blacha tytanowo-cynkowa grubości 0,7mm|m2
Norma=1,05

[M-]
Lp=21
Nazwa=Blacha RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 0,8mm|kg
Norma=6,05

[M-]
Lp=22
Nazwa=Blacha RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 1,0mm|kg
Norma=7,56

[M-]
Lp=27
Nazwa=Blacha perforowana RHEINZINK-CLASSIC walzblank AERO 63|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=29
Nazwa=Łączniki UDS RHEINZINK-CLASSIC walzblank szerokości 333mm|m
Norma=1,05

[M]
Lp=33
Nazwa=Maty strukturalne|m2
Norma=1,05

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7502
Nr=112
Kat=KNR K-45
Wariant=1
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0211/03
Opis=Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,7mm wykonane z gotowych paneli na rąbek w osiach rąbków 0,50m
Jm=m2
Ilość=10,77
ZaokrObm=2
Cena=427,74
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(3,36+0,50*2)*(1,97+0,50)
k=daszek istniejący

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,75

[R-]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,38

[M]
Lp=24
Nazwa=Panel na rąbek z blachy RHEINZINK-CLASSIC walzblank grubości 0,7mm, w osiach rąbków 0,50m|kg
Norma=6,15

[M]
Lp=31
Nazwa=Łapki stałe RHEINZINK CLIPFIX|szt
Norma=8

[M-]
Lp=32
Nazwa=Łapki ruchome RHEINZINK CLIPFIX|szt
Norma=8

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7559
Nr=113
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2012/02
Opis=Okładziny stropów tkaniną przezierną luminescencyjna
Jm=m2
Ilość=6,62
ZaokrObm=2
Cena=278,47
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=3,36*1,97
k=daszek istniejący

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,1557

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,7705

[M]
Lp=20
Nazwa=Tkanina przezierna luminescencyjna|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27|m
Norma=1,9

[M]
Lp=23
Nazwa=Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27|m
Norma=0,4

[M]
Lp=24
Nazwa=Łączniki wzdłużne lw 60/110|szt
Norma=0,38

[M]
Lp=25
Nazwa=Łączniki krzyżowe lj 60/60|szt
Norma=1,52

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=18,5

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,0003

[M]
Lp=30
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
Norma=1

[M]
Lp=31
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00064

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,045

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0176

[POZ]
ID=7170
Nr=114
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0102/01
Opis=Montaż rynien dachowych półokrągłych o wymiarze w rozwinięciu 250mm (średnica 90mm)
Jm=m
Ilość=32,59
ZaokrObm=2
Cena=272,8
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=14,32+5,94+12,33

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,7

[R-]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,63

[M]
Lp=20
Nazwa=Rynny prostokątne, 333 RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
Norma=1,02

[M]
Lp=24
Nazwa=Rynhak prostokątny czołowy ocynkowany N/N|szt
Norma=2

[M-]
Lp=25
Nazwa=Rynhak półokrągły połaciowy ocynkowany N/N|szt
Norma=2

[M-]
Lp=26
Nazwa=Rynhak półokrągły połaciowy w osłonie z RHEINZINK-perPATINA blaugrau S/S|szt
Norma=2

[M]
Lp=30
Nazwa=Pas nadrynnowy do pokrycia blachą na rąbek RHEINZINK-CLASSIC walzblank|m
Norma=1,05

[M-]
Lp=31
Nazwa=Pas nadrynnowy pod dachówkę RHEINZINK-perPATINA blaugrau|m
Norma=1,05

[M]
Lp=38
Nazwa=Płyn do lutowania RHEINZINK|kg
Norma=0,008

[M]
Lp=39
Nazwa=Cyna lutownicza LC-40 (Pb60Sn40)|kg
Norma=0,074

[M-]
Lp=40
Nazwa=Cyna lutownicza bezołowiowa SnZn-801|kg
Norma=0,074

[M]
Lp=41
Nazwa=Klej do rynien RHEINZINK|kg
Norma=0,013

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7174
Nr=115
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0102/08
Opis=Montaż sztucera podwieszanego do rynien
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=113,03
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=3,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,54

[M]
Lp=33
Nazwa=Sztucer podwieszany RHEINZINK-CLASSIC walzblank|szt
Norma=1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7175
Nr=116
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0110/02
Opis=Montaż rur spustowych okrągłych  o średnicy 150mm
Jm=m
Ilość=14,4
ZaokrObm=2
Cena=118,56
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=4,20*2+6,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,495

[M]
Lp=21
Nazwa=Rury spustowe okrągłe  150mm|m
Norma=1,03

[M]
Lp=25
Nazwa=Obejmy rury spustowej okrągłej RHAINZINK-CLASSIC walzblank|szt
Norma=0,5

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,003

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=7512
Nr=117
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/01
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 10cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=4
ZaokrObm=2
Cena=329,75
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=24
w=1,00*4*1,00
k=wyłaz

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0499

[R]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=0,6225

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=2,2013

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,1015

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00004

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm|m3
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,00022

[M]
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,0214

[M]
Nazwa=Śruby pazurkowe M8|kg
Norma=0,0462

[M]
Nazwa=Nakrętki  M8|kg
Norma=0,0186

[M]
Nazwa=Podkładki|kg
Norma=0,0067

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,8795

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0635

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0635

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0095

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0646

[POZ]
ID=7513
Nr=118
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0255/05
Opis=Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=4
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=11,18
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=5
w=1,00*4*1,00
k=wyłaz

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0039

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,0101

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=0,0009

[S]
Lp=80
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=7510
Nr=119
Kat=KNR K-05
Wyd=wyd.IV 2017
Tabl=0406/02
Opis=Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym i drabiną opuszczaną
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=2884,33
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,4

[M]
Lp=21
Nazwa=Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym i drabiną opuszczaną|szt
Norma=1

[M]
Lp=22
Nazwa=Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II|m3
Norma=0,004

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,1

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=7514
Nr=120
Kat=KNR 9-17
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0108/01
Opis=Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB 625/75/250 o powierzchni gładkiej (transport materiałów wyciągiem)
Jm=m2
Ilość=45,28
ZaokrObm=2
Cena=103,8
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(0,64+0,92)*2*2,00*4
k=obudowa szachtów

[L]
ID=2
w=0,64*4*2,00

[L]
ID=3
w=0,52*4*2,00

[L]
ID=4
w=(0,66+0,48)*2*2,00

[L]
ID=5
w=(0,38+0,22)*2*2,00

[L]
ID=6
w=(0,46+0,56)*2*2,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,64

[M]
Lp=20
Nazwa=H+H bloczki PPB 625/ 75/250|szt
Norma=6,4

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa klejowa H+H|kg
Norma=2,14

[S]
Lp=70
Nazwa=Piła taśmowa|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,04

[POZ]
ID=7517
Nr=121
Kat=KNR 2-02
Wariant=3
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0262/01
Opis=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem)
Jm=m3
Ilość=0,2
ZaokrObm=2
Cena=1775,48
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=22
w=0,08*0,12*(0,64*8+0,92*8+0,64*2+0,52*2+0,66*2+0,48*2+0,38*2+0,22*2+0,46*2+0,56*2)

[R]
Lp=02
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,4002

[R]
Lp=03
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=2,5484

[R]
Lp=05
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=9,671

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,0023

[M]
Lp=22
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,0026

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,1705

[M]
Lp=24
Nazwa=Rury stalowe   48,3/3,6mm|m
Norma=0,846

[S]
Lp=72
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM|m-g
Norma=3,5476

[S]
Lp=75
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,385

[S]
Lp=76
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,385

[S]
Lp=77
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,0762

[S]
Lp=78
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,3919

[ELEM]
ID=6730
Nr=1.9
Opis=Konstrukcja stalowa
PZ=1

[POZ]
ID=6701
Nr=122
Kat=KNR 2-05
Wyd=wyd.IV 1994
Tabl=0101/04
Opis=Ramy w halach typu lekkiego
Jm=t
Ilość=5,46
ZaokrObm=2
Cena=2007,64
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=2,4592
k=K21

[L]
ID=2
w=2,4494
k=K22

[L]
ID=3
w=0,5543
k=K25

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=8,32

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
Norma=3,14

[R]
Lp=03
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=1,59

[M]
Lp=20
Nazwa=Deski iglaste obrzynane|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=21
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,001

[M]
Lp=22
Nazwa=Śruby pazurkowe M8|kg
Norma=0,2

[M]
Lp=23
Nazwa=Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowej|kg
Norma=0,1

[M]
Lp=24
Nazwa=Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm|kg
Norma=7,2

[M]
Lp=25
Nazwa=Drabiny stalowe|kg
Norma=0,7

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
Norma=0,2

[S]
Lp=71
Nazwa=Żuraw samochodowy  12-16t|m-g
Norma=1,7

[S]
Lp=72
Nazwa=Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)|m-g
Norma=0,4

[S]
Lp=73
Nazwa=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t|m-g
Norma=0,4

[S]
Lp=74
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=2

[POZ]
ID=6731
Nr=123
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa stali kształtowej - zestawienie wg PT impregnowana ppoż.
Jm=t
Ilość=5,46
ZaokrObm=2
Cena=18490
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=5,46

[M]
Nazwa=Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg impregnowana ppoż.|kg
Norma=1000

[ELEM]
ID=5982
Nr=2
Opis=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

[ELEM]
ID=6767
Nr=2.1
Opis=Stolarka zewnętrzna stalowa i drewniana
PZ=1

[POZ]
ID=6769
Nr=124
Kat=KNR 0-19
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=1024/04
Opis=Montaż okien stalowych o powierzchni do 3,0m2 zewnętrzne
Jm=m2
Ilość=9,99
ZaokrObm=2
Cena=2040,61
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=10
w=0,85*0,865*5
k=O1

[L]
ID=11
w=1,45*1,45*3
k=O2

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,72

[R]
Lp=02
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
Norma=0,64

[M]
Lp=20
Nazwa=Okna stalowe O1 0,85*0,865|szt
Ilość=5

[M]
Nazwa=Okna stalowe O2 1,45*1,45|szt
Ilość=3

[M]
Lp=24
Nazwa=Kotwy|szt
Norma=3,7

[M-]
Lp=25
Nazwa=Dyble|szt
Norma=3,7

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,22

[M-]
Lp=28
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
Norma=0,75

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,04

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=7412
Nr=125
Kat=KNR 0-19
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=1024/04
Opis=Montaż okien stalowych o powierzchni do 3,0m2 wewnętrzne
Jm=m2
Ilość=14,59
ZaokrObm=2
Cena=2455,47
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=10
w=0,60*0,60
k=OW1

[L]
ID=11
w=2,55*0,76
k=OW2

[L]
ID=3
w=0,86*0,38
k=OW3

[L]
ID=4
w=0,66*0,38*2
k=OW4

[L]
ID=5
w=2,83*3,25
k=OW5

[L]
ID=6
w=0,47*2,40*2
k=OW6

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,72

[R]
Lp=02
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
Norma=0,64

[M]
Lp=20
Nazwa=Okna stalowe OW1 0,60*0,60|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Okna stalowe OW2 2,55*0,76|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Okna stalowe OW3 0,86*0,38|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Okna stalowe OW4 0,66*0,38|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Okna stalowe OW5 2,83*3,25|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Okna stalowe OW6 0,47*2,40|szt
Ilość=2

[M]
Lp=24
Nazwa=Kotwy|szt
Norma=3,7

[M-]
Lp=25
Nazwa=Dyble|szt
Norma=3,7

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,22

[M-]
Lp=28
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
Norma=0,75

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,04

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=7098
Nr=126
Kat=KNR 0-19
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=1024/10
Opis=Montaż ścianek szklonych na budowie - profile zewnętrzne ciepłe
Jm=m2
Ilość=84,27
ZaokrObm=2
Cena=2185,06
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=11,00*3,11
k=F1

[L]
ID=1
w=3,67*3,13
k=F2

[L]
ID=7
w=1,92*0,90
k=F3

[L]
ID=8
w=3,33*0,90
k=F4

[L]
ID=9
w=7,76*3,13
k=F5

[L]
ID=10
w=9,55*1,00
k=F6

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,12

[R]
Lp=02
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
Norma=0,38

[M]
Lp=22
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F1 (11,00*3,11)|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F2 (3,67*3,13)|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F3 (1,92*0,90)|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F4 (3,33*0,90)|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F5 (7,76*3,13)|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Ścianki stalowe zewnętrzne ciepłe - F6 (9,55*1,00)|szt
Ilość=1

[M]
Lp=24
Nazwa=Kotwy|szt
Norma=1,87

[M-]
Lp=25
Nazwa=Dyble|szt
Norma=1,87

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,19

[M-]
Lp=28
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
Norma=0,79

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,04

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=7099
Nr=127
Kat=KNR 0-19
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=1024/07
Opis=Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych zewnętrznych
Jm=m2
Ilość=10,08
ZaokrObm=2
Cena=2875,74
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,20*2,00*2
k=Dz1

[L]
ID=2
w=1,20*2,20*2
k=Dz2

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,94

[R]
Lp=02
Nazwa=Szklarze gr.II|r-g
Norma=0,74

[M]
Lp=21
Nazwa=Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne Dz1 120*200|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne Dz2 120*220|szt
Ilość=2

[M]
Lp=24
Nazwa=Kotwy|szt
Norma=5,56

[M-]
Lp=25
Nazwa=Dyble|szt
Norma=5,56

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,28

[M-]
Lp=28
Nazwa=Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego|m2
Norma=0,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,05

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=7406
Nr=128
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1015/01
Opis=Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - ościeżnica w cenie skrzydła
Jm=m
Ilość=11,5
ZaokrObm=2
Cena=96,67
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,20+2,20*2
k=Dz3

[L]
ID=2
w=0,90+2,50*2
k=Dz4

[R]
Lp=01
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Lp=02
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,41

[R]
Lp=03
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,16

[R]
Lp=05
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,02

[M]
Lp=24
Nazwa=Farba ftalowa do gruntowania|dm3
Norma=0,021

[M-]
Lp=25
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,025

[M]
Lp=26
Nazwa=Farba ftalowa nawierzchniowa|dm3
Norma=0,024

[M-]
Lp=27
Nazwa=Emalia ftalowa|dm3
Norma=0,022

[M]
Lp=28
Nazwa=Rozcieńczalnik|dm3
Norma=0,011

[M]
Lp=32
Nazwa=Ćwierćwałki|m
Norma=2,14

[M]
Lp=33
Nazwa=Gwoździe stolarskie|kg
Norma=0,01

[M]
Lp=34
Nazwa=Papier ścierny|m2
Norma=0,02

[M]
Lp=35
Nazwa=Szpachlówka celulozowa|dm3
Norma=0,03

[M]
Lp=36
Nazwa=Dyble stalowe|szt
Norma=8

[M]
Lp=37
Nazwa=Pianka poliuretanowa|kg
Norma=0,035

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7407
Nr=129
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1019/02
Opis=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2
Jm=m2
Ilość=4,89
ZaokrObm=2
Cena=1337,65
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,20*2,20
k=Dz3

[L]
ID=2
w=0,90*2,50
k=Dz4

[R]
Lp=01
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1

[M]
Lp=20
Nazwa=Drzwi zewnętrzne Dz3 120/220|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Drzwi zewnętrzne Dz4 90/250|szt
Ilość=1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7409
Nr=130
Kat=KNNR 2
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1303/02
Opis=Drzwi podnoszono-przesuwne
Jm=m2
Ilość=11,71
ZaokrObm=2
Cena=1958,82
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=1
w=4,08*2,87
k=Dz5

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,9

[M]
Lp=21
Nazwa=Drzwi podnoszono-przesuwne Dz5 408/2,87|szt
Ilość=1

[S]
Lp=70
Nazwa=Spawarka elektryczna|m-g
Norma=0,95

[POZ]
ID=7410
Nr=131
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1202/05
Opis=Świetlik dachowy 358/492
Jm=m2
Ilość=17,61
ZaokrObm=2
Cena=2132,36
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=3,58*4,92
k=SD

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=1,4

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Lp=05
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Lp=06
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,55

[R]
Lp=07
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,5

[M]
Lp=20
Nazwa=Świetlik dachowy AD 358/492|szt
Ilość=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,09

[M]
Lp=22
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,08

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,01

[M]
Lp=24
Nazwa=Papier ścierny|ark
Norma=0,67

[M]
Lp=25
Nazwa=Elektrody|kg
Norma=0,32

[S]
Lp=71
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,38

[S]
Lp=72
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[ELEM]
ID=6550
Nr=2.2
Opis=Drzwi wewnętrzne
PZ=1

[POZ]
ID=6551
Nr=132
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1015/01
Opis=Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe - ościeżnica w cenie skrzydła
Jm=m
Ilość=105,3
ZaokrObm=2
Cena=95,62
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=17
w=(0,90+2,10*2)*2
k=D1

[L]
ID=18
w=(0,90+2,10*2)*2
k=D2

[L]
ID=19
w=0,90+2,40*2
k=D5

[L]
ID=20
w=(0,90+2,20*2)*2
k=D6

[L]
ID=21
w=0,90+2,00*2
k=D7

[L]
ID=22
w=(0,90+2,40*2)*2
k=D8

[L]
ID=23
w=(1,15+2,40*2)*2
k=D9

[L]
ID=24
w=0,80+2,00*2
k=D10

[L]
ID=25
w=(0,90+2,10*2)*3
k=D11

[L]
ID=26
w=(0,90+2,10*2)*3
k=D12

[L]
ID=27
w=0,80+2,10*2
k=D13

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,41

[R]
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,16

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,02

[M-]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,025

[M-]
Nazwa=Emalia ftalowa|dm3
Norma=0,022

[M]
Nazwa=Ćwierćwałki|m
Norma=2,14

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Papier ścierny|m2
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Szpachlówka celulozowa|dm3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Dyble stalowe|szt
Norma=8

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,035

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=6552
Nr=133
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1019/05
Opis=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2
Jm=m2
Ilość=39,94
ZaokrObm=2
Cena=823,76
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=28
w=0,90*2,10*2
k=D1

[L]
ID=29
w=0,90*2,10*2
k=D2

[L]
ID=30
w=0,90*2,40
k=D5

[L]
ID=31
w=0,90*2,20*2
k=D6

[L]
ID=32
w=0,90*2,00
k=D7

[L]
ID=33
w=0,90*2,40*2
k=D8

[L]
ID=34
w=1,15*2,40*2
k=D9

[L]
ID=35
w=0,80*2,00
k=D10

[L]
ID=36
w=0,90*2,10*3
k=D11

[L]
ID=37
w=0,90*2,10*3
k=D12

[L]
ID=38
w=0,80*2,10
k=D13

[R]
Nazwa=Stolarze gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D1|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D2|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D5|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D6|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D7|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D8|szt
Ilość=2

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D9|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D10|szt
Ilość=1

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D11|szt
Ilość=3

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D12|szt
Ilość=3

[M]
Nazwa=Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych D13|szt
Ilość=1

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7413
Nr=134
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Drzwi z płyt HPL gr.13mm
Jm=m2
Ilość=13,09
ZaokrObm=2
Cena=362,88
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=0,80*2,00*7
k=D3

[L]
ID=2
w=0,90*2,10
k=D4

[M]
Nazwa=Drzwi D3 z laminatu HPL gr.13mm|szt
Ilość=7

[M]
Nazwa=Drzwi D4 z laminatu HPL gr.13mm|szt
Ilość=1

[ELEM]
ID=6555
Nr=2.3
Opis=Drzwi ppoż
PZ=1

[POZ]
ID=6558
Nr=135
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1204/05
Opis=Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2
Jm=m2
Ilość=18,48
ZaokrObm=2
Cena=1277,53
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,90*2,10*7
k=Dp1

[L]
ID=2
w=0,90*2,10
k=Dp2

[L]
ID=3
w=0,80*2,10
k=Dp3

[L]
ID=4
w=0,80*2,10
k=Dp4

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=2

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,19

[R]
Lp=03
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,85

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,27

[M]
Lp=20
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp1|kpl
Ilość=7

[M]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp2|kpl
Ilość=1

[M]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp3|kpl
Ilość=1

[M]
Nazwa=Drzwi stalowe ppoż Dp4|kpl
Ilość=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,22

[M]
Lp=22
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,21

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
Norma=0,01

[M]
Lp=24
Nazwa=Papier ścierny|m2
Norma=1,17/9

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,15

[ELEM]
ID=5823
Nr=2.4
Opis=Tynki i okładziny ścian wewnętrznych
PZ=1

[POZ]
ID=7324
Nr=136
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1604/01
Opis=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
Jm=m2
Ilość=575
ZaokrObm=2
Cena=52,64
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=(16,75+12,00)*2*10,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=0,3782

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyty pomostowe robocze|m2
Norma=0,0141

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne długie|m2
Norma=0,0004

[M]
Lp=22
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie|m2
Norma=0,0002

[M]
Lp=23
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,00003

[M]
Lp=24
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm|m3
Norma=0,00018

[M]
Lp=25
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00002

[M]
Lp=26
Nazwa=Haki do muru|kg
Norma=0,012

[M]
Lp=27
Nazwa=Drut stalowy miękki 3mm|kg
Norma=0,009

[S]
Lp=70
Nazwa=Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)|m-g
Norma=0,156

[POZ]
ID=5824
Nr=137
Kat=NNRNKB 1
Wyd= 1992
Tabl=0832/01
Opis=Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach, z transportem mechanicznym
Jm=m2
Ilość=2023,5
ZaokrObm=2
Cena=72,04
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=149
w=(3,30+5,48+2,09)*2*2,70
k=00.01

[L]
ID=150
w=(3,15+1,49)*2*2,70
k=00.02

[L]
ID=151
w=(3,15+5,47)*2*2,70
k=00.03;00.04

[L]
ID=153
w=(4,77+3,15)*2*2,70
k=00.05

[L]
ID=154
w=(3,00+2,10)*2*2,70
k=00.06

[L]
ID=155
w=(1,87+11,00)*2*2,70
k=00.07

[L]
ID=156
w=(3,29+7,75)*2*2,70
k=00.08

[L]
ID=185
w=(3,30+1,05+2,83)*2*2,70
k=00.10

[L]
ID=159
w=(8,16+4,40+2,95+0,88)*2*2,70
k=00.11

[L]
ID=160
w=(5,78+5,88+1,42*2+0,40*2+7,44+5,58+1,84+2,42+4,04+168+3,44+0,87*2+10,30+0,70+1,14*2+0,31*2+0,28*2+0,20*2+1,34*2+3,04+2,86+0,62*2+6,84*2)*3,37
k=0.01

[L]
ID=161
w=(11,76*2+1,42)*3,90
k=0.02

[L]
ID=162
w=(2,12+1,42)*2*3,90
k=0.03

[L]
ID=163
w=(4,03+3,18+1,48+0,85+0,54)*2*3,37
k=0.04

[L]
ID=164
w=(2,62+2,58)*2*3,37
k=0.05

[L]
ID=165
w=(2,62+2,23)*2*3,37
k=0.06

[L]
ID=166
w=(4,03+5,15)*2*3,37
k=0.07

[L]
ID=167
w=(5,60+1,66+2,87+3,08)*3,90
k=0.08

[L]
ID=169
w=(4,74+11,24)*2*3,37
k=0.10

[L]
ID=172
w=(3,08+2,85)*3,17
k=1.01

[L]
ID=173
w=(3,88+2,85)*3,17
k=1.02

[L]
ID=174
w=(0,59+6,92+4,74+3,40)*3,17
k=1.03

[L]
ID=175
w=2,11*3,17
k=1.04

[L]
ID=177
w=(6,83+0,61*2+10,07)*3,17
k=1.05;1.06

[L]
ID=178
w=3,37*3,17
k=1.07

[L]
ID=179
w=(3,94+2,26*2)*3,17
k=1.08

[L]
ID=180
w=(3,35+4,98)*2*3,31
k=1.09

[L]
ID=181
w=(3,35+5,16)*2*3,31
k=1.10

[L]
ID=182
w=(1,53+1,59)*2*3,17
k=1.11

[L]
ID=186
w=-2,40*2,00
k=minus otwory

[L]
ID=187
w=-4,60*3,13

[L]
ID=188
w=-(2,76+3,69)*3,13

[L]
ID=189
w=-7,97*3,13

[L]
ID=190
w=-9,58*1,02

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,5097

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,018

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0651

[M]
Nazwa=Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III|kg
Norma=21

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1,1-3m3/h|m-g
Norma=0,0566

[S-]
Nazwa=Wibrosito z mieszalnikiem|m-g
Norma=0,0566

[S-]
Nazwa=Pompa do zapraw do 3m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0566

[S-]
Nazwa=Pompa do zapraw do 6m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0566

[POZ]
ID=7538
Nr=138
Kat=NNRNKB 1
Wyd= 2000
Tabl=0832/08
Opis=Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości 25cm, z transportem mechanicznym
Jm=m2
Ilość=13,97
ZaokrObm=2
Cena=175,57
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=(2,40+2,00*2)*0,25

[L]
ID=7
w=(4,60+3,13*2)*0,25

[L]
ID=2
w=(2,76+3,69+3,13*2)*0,25

[L]
ID=3
w=(7,97+3,13*2)*0,25

[L]
ID=4
w=(9,58+1,02*2)*0,25

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=1,8027

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,018

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0676

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,0252

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa cementowa M12|m3
Norma=0,0022

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat tynkarski 1,1-3m3/h|m-g
Norma=0,0566

[S-]
Lp=71
Nazwa=Wibrosito z mieszalnikiem|m-g
Norma=0,0566

[S-]
Lp=72
Nazwa=Pompa do zapraw do 3m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0566

[S-]
Lp=73
Nazwa=Pompa do zapraw do 6m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0566

[POZ]
ID=7479
Nr=139
Kat=NNRNKB 1
Wyd= 2000
Tabl=0832/03
Opis=Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na stropach płaskich, z transportem mechanicznym
Jm=m2
Ilość=344,38
ZaokrObm=2
Cena=80,81
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=5
w=127,97
k=piwnica

[L]
ID=1
w=135,98+2,97+7,66+5,83+3,44+15,90+4,40
k=parter

[L]
ID=2
w=3,35*4,74

[L]
ID=4
w=8,47
k=piętro

[L]
ID=6
w=3,35*4,74

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,6579

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,0361

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0738

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,0209

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa cementowa M12|m3
Norma=0,0042

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat tynkarski 1,1-3m3/h|m-g
Norma=0,0731

[S-]
Lp=71
Nazwa=Wibrosito z mieszalnikiem|m-g
Norma=0,0731

[S-]
Lp=72
Nazwa=Pompa do zapraw do 3m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0731

[S-]
Lp=73
Nazwa=Pompa do zapraw do 6m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0731

[POZ]
ID=6065
Nr=140
Kat=KNR 0-14
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=2012/01
Opis=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD
Jm=m2
Ilość=56,74
ZaokrObm=2
Cena=233,52
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=1,42*12,40
k=parter

[L]
ID=5
w=7,31*4,84
k=piętro

[L]
ID=6
w=0,59*1,24

[L]
ID=7
w=2,45*0,24

[L]
ID=8
w=1,53*1,59

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=1,2081

[R]
Lp=02
Nazwa=Montażyści gr.II|r-g
Norma=0,8054

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)|m2
Norma=1,05

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27|m
Norma=1,9

[M]
Lp=23
Nazwa=Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27|m
Norma=0,4

[M]
Lp=24
Nazwa=Łączniki wzdłużne lw 60/110|szt
Norma=0,38

[M]
Lp=26
Nazwa=Pręty mocujące|szt
Norma=1,52

[M]
Lp=27
Nazwa=Wieszak w 60/100|szt
Norma=1,52

[M]
Lp=28
Nazwa=Blachowkręty|szt
Norma=18,5

[M]
Lp=29
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,0003

[M]
Lp=30
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
Norma=1

[M]
Lp=31
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00064

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,045

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0176

[POZ]
ID=5828
Nr=141
Kat=KNR K-32
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0101/06
Opis=Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym
Jm=m2
Ilość=158,2
ZaokrObm=2
Cena=6,42
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=28
w=(5,49+3,20+2,09)*2*2,10
k=00.01

[L]
ID=29
w=(3,30+1,05+2,83)*2*2,10
k=00.10

[L]
ID=32
w=(2,12+1,42)*2*2,10
k=0.03

[L]
ID=33
w=(2,62+2,58)*2*2,10
k=0.05

[L]
ID=30
w=(3,18+4,03+1,48+0,66+0,85)*2,10
k=0.04

[L]
ID=34
w=(2,11+2,45)*2*2,10
k=1.04

[L]
ID=35
w=(0,60*2+2,45)*1,50
k=1.05

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,11

[M-]
Nazwa=Masa podkładowa ATLAS CERPLAST|kg
Norma=0,30

[POZ]
ID=5829
Nr=142
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0103/03
Opis=Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii
Jm=m2
Ilość=158,2
ZaokrObm=2
Cena=214,55
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=(5,49+3,20+2,09)*2*2,10
k=00.01

[L]
ID=3
w=(3,30+1,05+2,83)*2*2,10
k=00.10

[L]
ID=4
w=(2,12+1,42)*2*2,10
k=0.03

[L]
ID=5
w=(2,62+2,58)*2*2,10
k=0.05

[L]
ID=6
w=(3,18+4,03+1,48+0,66+0,85)*2,10
k=0.04

[L]
ID=7
w=(2,11+2,45)*2*2,10
k=1.04

[L]
ID=8
w=(0,60*2+2,45)*1,50
k=1.05

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,30

[M]
Nazwa=Płytki ścienne ceramiczne|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS PLUS|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS MIG|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS INTER|kg
Norma=6,00

[M-]
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS BIS|kg
Norma=7,20

[M]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka|kg
Norma=0,40

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS SZEROKA|kg
Norma=0,40

[M-]
Nazwa=Zaprawa do fugowania ATLAS ARTIS|kg
Norma=0,40

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=7492
Nr=143
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0102/01
Opis=Przyklejenie płyt styrodurowych do ścian w systemie izolacji cieplnej gr.3cm
Jm=m2
Ilość=76,68
ZaokrObm=2
Cena=146,64
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=19,61*3,91
k=0.02

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,38

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10|kg
Norma=6

[M]
Lp=24
Nazwa=Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30|m3
Norma=1,05*0,03

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,008

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7494
Nr=144
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0109/01
Opis=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej
Jm=m2
Ilość=76,68
ZaokrObm=2
Cena=60,88
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
ID=1
w=19,61*3,91
k=0.02

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,6112

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20|kg
Norma=4

[M]
Lp=23
Nazwa=Siatka zbrojąca VERTEX AKE 145A|m2
Norma=1,135

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=7495
Nr=145
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0109/07
Opis=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki w systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki
Jm=m2
Ilość=76,68
ZaokrObm=2
Cena=54,67
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
ID=1
w=19,61*3,91
k=0.02

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,548

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20|kg
Norma=3,5

[M]
Lp=23
Nazwa=Siatka zbrojąca VERTEX AKE 145A|m2
Norma=1,08

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0012

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=7496
Nr=146
Kat=NNRNKB 1
Wyd= 2000
Tabl=0831/01
Opis=Tynki cementowe IV kategorii wykonane ręcznie na ścianach, z transportem mechanicznym - sgrafitto Rx3
Jm=m2
Ilość=76,68
ZaokrObm=2
Cena=205,3
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=3

[L]
ID=1
w=19,61*3,91
k=0.02

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,6584

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,018

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0656

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,0245

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa cementowa M12|m3
Norma=0,0021

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat tynkarski 1,1-3m3/h|m-g
Norma=0,0732

[S-]
Lp=71
Nazwa=Wibrosito z mieszalnikiem|m-g
Norma=0,0732

[S-]
Lp=72
Nazwa=Pompa do zapraw do 3m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0732

[S-]
Lp=73
Nazwa=Pompa do zapraw do 6m3/h H=30m|m-g
Norma=0,0732

[POZ]
ID=7476
Nr=147
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0104/02
Opis=Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do sufitów w systemie izolacji cieplnej gr.5cm
Jm=m2
Ilość=202,44
ZaokrObm=2
Cena=191,35
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=17,04*11,88
k=widownia

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,638

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20|kg
Norma=6

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm|m2
Norma=1,02

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7478
Nr=148
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0107/03
Opis=Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2 do podłoża z betonu w systemie izolacji cieplnej
Jm=m2
Ilość=202,44
ZaokrObm=2
Cena=44,89
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=1
w=17,04*11,88
k=widownia

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4264

[M]
Lp=20
Nazwa=Dyble plastikowe z grzybkami|szt
Norma=8,32

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0007

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0007

[POZ]
ID=7475
Nr=149
Kat=NNRNKB 5
Wyd= 1999
Tabl=2702/01
Opis=Panel sufitowy na bazie z wełny szklanej
Jm=m2
Ilość=202,44
ZaokrObm=2
Cena=331,98
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=17,04*11,88
k=widownia

[R]
Lp=01
Nazwa=Montażyści gr.III|r-g
Norma=0,79

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,39

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyty z włókien mineralnych  60x60x1,5cm|szt
Norma=2,86

[M]
Lp=21
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil główny|m
Norma=1,7

[M]
Lp=22
Nazwa=Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny  60cm|m
Norma=1,7

[M]
Lp=24
Nazwa=Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27|m
Norma=0,97

[M]
Lp=25
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
Norma=0,88

[M]
Lp=26
Nazwa=Pręty mocujące|szt
Norma=0,88

[M]
Lp=27
Nazwa=Klamerki mocujące|szt
Norma=2,86

[M]
Lp=28
Nazwa=Sprężyny przyścienne|szt
Norma=1,65

[M]
Lp=29
Nazwa=Łączniki rozporowe|szt
Norma=2,53

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7473
Nr=150
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Okładzina akustyczna z nieusieciowionej pianki polietylenowej zamkniętokomórkowej gr.5cm
Jm=m2
Ilość=38,2
ZaokrObm=2
Cena=120
CenaZr=120
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=8,06*4,74
k=parter

[POZ]
ID=7474
Nr=151
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Okładzina akustyczna z nieusieciowionej pianki polietylenowej zamkniętokomórkowej gr.10cm
Jm=m2
Ilość=69,01
ZaokrObm=2
Cena=200
CenaZr=200
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=5,73+20,67+8,68+16,67+17,26
k=piętro

[POZ]
ID=7320
Nr=152
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Panele dekoracyjne w osi 2 i ściany 4
Jm=m2
Ilość=77,34
ZaokrObm=2
Cena=350
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=26,35
k=oś 2

[L]
ID=2
w=27,40
k=ściana 4

[L]
ID=3
w=14,93*1,58

[M]
Nazwa=Panel dekoracyjny na konstrukcji stalowej|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7482
Nr=153
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0104/01
Opis=Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian w systemie izolacji cieplnej gr.10cm widownia
Jm=m2
Ilość=346,03
ZaokrObm=2
Cena=204,59
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=5,46*9,14*2
k=widownia

[L]
ID=2
w=6,05*12,00

[L]
ID=3
w=11,43*(6,05+9,14)/2*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,449

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20|kg
Norma=6

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 100 mm|m2
Norma=1,02

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7483
Nr=154
Kat=KNR K-05
Wyd=wyd.IV 2017
Tabl=0105/02
Opis=Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm przy kryciu dachów w systemie - widownia
Jm=m2
Ilość=346,03
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=64,34
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=5,46*9,14*2
k=widownia

[L]
ID=2
w=6,05*12,00

[L]
ID=3
w=11,43*(6,05+9,14)/2*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,22

[M]
Lp=21
Nazwa=Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50mm|m3
Norma=0,0058

[M]
Lp=23
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,054

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,006

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7486
Nr=155
Kat=KNR 0-21
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=4004/06
Opis=Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych gr.9mm - widownia
Jm=m2
Ilość=346,03
ZaokrObm=2
Cena=122,64
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=5,46*9,14*2
k=widownia

[L]
ID=2
w=6,05*12,00

[L]
ID=3
w=11,43*(6,05+9,14)/2*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,27

[M]
Lp=31
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 9mm barwione|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=32
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 16mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=33
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 18mm|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=34
Nazwa=Płyty wiórowe płaskoprasowane 22mm|m2
Norma=1,1

[M]
Lp=40
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7307
Nr=156
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Płyta akustyczna UP_1
Jm=m2
Ilość=35,36
ZaokrObm=2
Cena=450
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=3
w=11,97*5,17

[L]
ID=4
w=-26,52

[M]
Nazwa=Ustrój akustyczny UP_1|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7321
Nr=157
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Płyta akustyczna UP_2
Jm=m2
Ilość=26,52
ZaokrObm=2
Cena=500
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=5,20*1,59

[L]
ID=3
w=2,60*2,34*3

[M]
Nazwa=Ustrój akustyczny UP_2|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7488
Nr=158
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Płyta akustyczna UP_3
Jm=m2
Ilość=41,9
ZaokrObm=2
Cena=480
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=2
w=11,97*(3,95+3,05)/2

[M]
Nazwa=Ustrój akustyczny UP_3|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7489
Nr=159
Kat=KNR 4-01
Wariant=1
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0321/01
Opis=Obsadzenie podokienników drewnianych z deski dębowej gr.3cm
Jm=m
Ilość=19,41
ZaokrObm=2
Cena=204,39
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=12,90+1,50+3,30+1,71

[R]
Lp=01
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=1,61

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,16

[M]
Nazwa=Deska dębowa gr.cm w kolorze granatowym|m
Norma=1

[M]
Lp=20
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=6,9*0,001

[M]
Lp=21
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,018

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Lp=71
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,09

[ELEM]
ID=5983
Nr=2.5
Opis=Roboty malarskie
PZ=1

[POZ]
ID=6018
Nr=160
Kat=NNRNKB 10
Wyd= 1998
Tabl=2012/01
Opis=Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2
Jm=m2
Ilość=1879,27
ZaokrObm=2
Cena=45,11
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2023,50+13,97

[L]
ID=2
w=-158,20
k=minus płytki

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,33

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,02

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
Norma=4,7

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=6020
Nr=161
Kat=NNRNKB 10
Wyd= 1998
Tabl=2014/01
Opis=Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
Jm=m2
Ilość=344,38
ZaokrObm=2
Cena=50,57
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=344,38

[R]
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,37

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,04

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
Norma=4,83

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7281
Nr=162
Kat=NNRNKB 10
Wyd= 1998
Tabl=2012/04
Opis=Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2
Jm=m2
Ilość=126,88
ZaokrObm=2
Cena=59,56
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=63,44*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,5

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,02

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
Norma=4,7

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7282
Nr=163
Kat=NNRNKB 10
Wyd= 1998
Tabl=2014/04
Opis=Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
Jm=m2
Ilość=56,74
ZaokrObm=2
Cena=67,56
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=56,74

[R]
Lp=01
Nazwa=Tynkarze gr.III|r-g
Norma=0,57

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=0,04

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka|kg
Norma=4,83

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=6069
Nr=164
Kat=NNRNKB 7
Wariant=2
Wyd= 1997
Tabl=1134/02
Opis=Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych
Jm=m2
Ilość=2407,27
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=20,33
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1879,27+344,38+126,88+56,74

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,22

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=6022
Nr=165
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1505/01
Opis=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
Jm=m2
Ilość=2407,27
ZaokrObm=2
Cena=16,11
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=1879,27+344,38+126,88+56,74

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,1083

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0308

[M]
Nazwa=Farba emulsyjna|dm3
Norma=0,2891

[M-]
Nazwa=Farba emulsyjna Polinit|kg
Norma=0,39

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[POZ]
ID=6023
Nr=166
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1505/02
Opis=Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
Jm=m2
Ilość=2407,27
ZaokrObm=2
Cena=6,31
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=1879,27+344,38+126,88+56,74

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,0505

[M]
Nazwa=Farba emulsyjna|dm3
Norma=0,135

[M-]
Nazwa=Farba emulsyjna Polinit|kg
Norma=0,182

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0002

[ELEM]
ID=5833
Nr=2.6
Opis=Podłogi i posadzki
PZ=1

[POZ]
ID=5835
Nr=167
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0616/01
Opis=Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - folia polietylenowa gr.0,3mm
Jm=m2
Ilość=1402,88
ZaokrObm=2
Krot=3
Cena=31,21
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=7
w=127,97*2
k=piwnica

[L]
ID=8
w=426,31*2
k=parter

[L]
ID=9
w=147,16*2
k=piętro

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,0714

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0118

[M]
Nazwa=Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm|m2
Norma=1,19

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0012

[POZ]
ID=6418
Nr=168
Kat=KNR 0-39
Wyd=wyd.I 2001
Tabl=0115/01
Opis=Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą
Jm=m2
Ilość=41,67
ZaokrObm=2
Cena=48,74
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=29
w=17,03
k=00.01

[L]
ID=30
w=11,03
k=00.10

[L]
ID=27
w=2,97
k=0.03

[L]
ID=28
w=5,83
k=0.05

[L]
ID=26
w=4,81
k=1.04

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,092

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,033

[M]
Lp=20
Nazwa=Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej|kg
Norma=1,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0018

[POZ]
ID=5911
Nr=169
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0609/03
Opis=Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr.12cm
Jm=m2
Ilość=444,43
ZaokrObm=2
Cena=52,94
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=127,97
k=piwnica

[L]
ID=7
w=426,31
k=parter

[L]
ID=8
w=-109,85
k=minus wełna parter

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,0819

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0072

[M]
Nazwa=Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez.|m3
Norma=1,05*0,12

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0047

[POZ]
ID=7458
Nr=170
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0613/03
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr.5cm
Jm=m2
Ilość=257,01
ZaokrObm=2
Cena=48,18
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=4,78*13,23
k=0.01

[L]
ID=2
w=3,90*11,95

[L]
ID=3
w=147,16
k=piętro

[R]
Lp=01
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,0714

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0193

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 50 mm|m2
Norma=1,05

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0077

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0089

[POZ]
ID=5840
Nr=171
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1102/02
Opis=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
Jm=m2
Ilość=701,44
ZaokrObm=2
Cena=65,44
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=127,97
k=piwnica

[L]
ID=1
w=426,31
k=parter

[L]
ID=4
w=147,16
k=piętro

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,5719

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0869

[M]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
Norma=0,0206

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,0003

[M]
Nazwa=Masa asfaltowa|kg
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0313

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0006

[POZ]
ID=6077
Nr=172
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1102/03
Opis=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Jm=m2
Ilość=701,44
ZaokrObm=2
Krot=4
Cena=41,83
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=127,97
k=piwnica

[L]
ID=7
w=426,31
k=parter

[L]
ID=8
w=147,16
k=piętro

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0284

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0432

[M]
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12|m3
Norma=0,0105

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0158

[POZ]
ID=5844
Nr=173
Kat=KNR 2-02
Wyd=MGPiB wyd.V 1995
Tabl=1106/07
Opis=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=6mm o oczku 15x15cm
Jm=m2
Ilość=701,44
ZaokrObm=2
Cena=14,95
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=6
w=127,97
k=piwnica

[L]
ID=7
w=426,31
k=parter

[L]
ID=8
w=147,16
k=piętro

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,074

[M]
Nazwa=Siatka o oczku 15x15cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm|m2
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0011

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0017

[POZ]
ID=5845
Nr=174
Kat=KNR K-32
Wyd=wyd.I 2008
Tabl=0201/06
Opis=Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii
Jm=m2
Ilość=701,44
ZaokrObm=2
Cena=6,42
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=6
w=127,97
k=piwnica

[L]
ID=7
w=426,31
k=parter

[L]
ID=8
w=147,16
k=piętro

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,11

[M-]
Nazwa=Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT PLUS|dm3
Norma=0,11

[M-]
Nazwa=Masa podkładowa ATLAS CERPLAST|kg
Norma=0,30

[POZ]
ID=7498
Nr=175
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1106/04
Opis=Posadzki cementowe polerowane dekoracyjne terazzo
Jm=m2
Ilość=636,7
ZaokrObm=2
Cena=535,85
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=19,00+37,72+40,70+131,05+13,70+14,20+54,95+11,30*2+59,45
k=piwnica

[L]
ID=2
w=3,10+24,70+5,90+45,55+129,70
k=parter

[L]
ID=3
w=5,10
k=piętro

[L]
ID=4
w=1,45*1,81
k=schody

[L]
ID=5
w=0,175*1,45*2

[L]
ID=6
w=1,37*(1,58+3,62)

[L]
ID=7
w=0,175*1,37*15

[L]
ID=8
w=1,43*(3,19+3,76)

[L]
ID=9
w=0,1745*1,43*22

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.II|r-g
Norma=4,3696

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0828

[M]
Lp=20
Nazwa=Posadzka cienkowarstwowa Terazzo|m2
Norma=1,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0398

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0018

[POZ]
ID=7274
Nr=176
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/01
Opis=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych winylowa gr.2,4mm
Jm=m2
Ilość=52,55
ZaokrObm=2
Cena=170,67
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=9,00+8,60+17,15+17,80
k=piętro

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,399

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0297

[M]
Lp=20
Nazwa=Posadzka bezspoionowa winylowa gr.2,4mm|m2
Norma=1,09

[M-]
Lp=32
Nazwa=Klej winylowy osakrylowy|kg
Norma=0,6

[M-]
Lp=34
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0058

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0063

[POZ]
ID=7294
Nr=177
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1112/09
Opis=Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Jm=m2
Ilość=52,55
ZaokrObm=2
Cena=12,01
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=9,00+8,60+17,15+17,80
k=piętro

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,1261

[M]
Lp=35
Nazwa=Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego|kg
Norma=0,03

[POZ]
ID=7292
Nr=178
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1113/01
Opis=Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin flokowanych gr.4,3mm akustycznej
Jm=m2
Ilość=196,8
ZaokrObm=2
Cena=143,48
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=50,55+4,50+141,75

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3332

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0194

[M]
Lp=20
Nazwa=Wykładzina podłogowa z włókien syntetycznych - flokowana gr.4,3mm akustyczna|m2
Norma=1,112

[M]
Lp=26
Nazwa=Klej winylowy Mozalep|kg
Norma=0,8

[M-]
Lp=28
Nazwa=Klej winylowy Polacet|kg
Norma=0,8

[M-]
Lp=29
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0035

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0022

[POZ]
ID=7499
Nr=179
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1113/01
Opis=Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin dywanowych gr.4,3mm
Jm=m2
Ilość=58,4
ZaokrObm=2
Cena=120,91
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=26,70+6,00+5,85+8,80+11,05
k=piętro

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,3332

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0194

[M]
Lp=20
Nazwa=Wykładzina podłogowa dywanopodobna gr.4,3mm|m2
Norma=1,112

[M]
Lp=26
Nazwa=Klej winylowy Mozalep|kg
Norma=0,8

[M-]
Lp=28
Nazwa=Klej winylowy Polacet|kg
Norma=0,8

[M-]
Lp=29
Nazwa=Klej winylowy Pronakryl B|kg
Norma=0,6

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0035

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0022

[POZ]
ID=7275
Nr=180
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1113/06
Opis=Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
Jm=m
Ilość=236,16
ZaokrObm=2
Cena=26,47
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=196,80*1,2

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,1619

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0022

[M]
Lp=24
Nazwa=Listwy przypodłogowe z PCW|m
Norma=1,07

[M]
Lp=25
Nazwa=Klej kauczukowy Butapren B|kg
Norma=0,04

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0002

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[POZ]
ID=7276
Nr=181
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1110/04
Opis=Podłoga techniczna podniesiona systemowa wg PT
Jm=m2
Ilość=33,93
ZaokrObm=2
Cena=353,07
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=10
w=16,67
k=1.09

[L]
ID=11
w=17,26
k=1.10

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze gr.III|r-g
Norma=0,9808

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0993

[M]
Lp=20
Nazwa=Posadzka techniczna podniesiona systemowa na konstrukcji stalowej|m2
Norma=1

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,0169

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0336

[POZ]
ID=7299
Nr=182
Kat=NNRNKB 6
Wariant=1
Wyd= 1999
Tabl=2805/06
Opis=Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
Jm=m2
Ilość=55,06
ZaokrObm=2
Cena=264,39
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=4
w=17,03
k=00.01

[L]
ID=5
w=11,03
k=00.10

[L]
ID=6
w=2,97
k=0.03

[L]
ID=7
w=5,83
k=0.05

[L]
ID=8
w=7,66
k=0.04

[L]
ID=9
w=4,81
k=1.04

[L]
ID=10
w=5,73
k=1.05

[R]
Lp=01
Nazwa=Posadzkarze-płytkarze gr.III|r-g
Norma=1,22

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Lp=20
Nazwa=Płytki kamionkowe GRES 40x40cm|m2
Norma=1,04

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka|kg
Norma=7,22

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka|kg
Norma=0,2

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,04

[ELEM]
ID=6433
Nr=2.7
Opis=Ślusarka
PZ=1

[POZ]
ID=7273
Nr=183
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1207/01
Opis=Balustrady schodowe z pochwytem wg PT
Jm=m
Ilość=30,86
ZaokrObm=2
Cena=1035,29
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=3,69*5,06

[L]
ID=7
w=0,39*1,42

[L]
ID=8
w=8,316*1,20

[L]
ID=9
w=1,17*1,42

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=0,65

[R]
Lp=02
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=0,32

[R]
Lp=04
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,52

[R]
Lp=05
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,33

[R]
Lp=06
Nazwa=Operatorzy gr.II|r-g
Norma=0,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Balustrady i pochwyty|m
Norma=1

[M]
Lp=22
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,04

[M]
Lp=23
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,04

[M]
Lp=24
Nazwa=Elektrody|kg
Norma=0,06

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,45

[S]
Lp=72
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=6435
Nr=184
Kat=KNR 7-33
Wyd=wyd.I 1995
Tabl=0102/03
Opis=Montaż dźwigów towarowo-osobowych z obsługą, o nośności do 1000kg i  wysokości podnoszenia do 6 przystanków  w budynkach o wysokości kondygnacji do 3,5m
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=44179,2
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.IV|r-g
Norma=260

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy gr.III|r-g
Norma=260

[POZ]
ID=6459
Nr=185
Kat=KNR 7-33
Wyd=wyd.I 1995
Tabl=0108/03
Opis=Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych i osobowych o nośności do 500kg, szybkości 1m/sek i wysokości podnoszenia do 4 przystanków
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=7391,52
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.IV|r-g
Norma=50

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy gr.III|r-g
Norma=37

[POZ]
ID=6460
Nr=186
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa windy
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=100000
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1

[M]
Nazwa=Winda osobowa|kpl
Norma=1

[POZ]
ID=7358
Nr=187
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Schody stalowe na konstrukcji
Jm=m2
Ilość=1,52
ZaokrObm=2
Cena=1200
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1,00*1,52

[M]
Nazwa=Schody stalowe na konstrukcji|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7441
Nr=188
Kat=KNR 2-05
Wyd=wyd.IV 1994
Tabl=0120/02
Opis=Pomost techniczny
Jm=m2
Ilość=45,34
ZaokrObm=2
Cena=5093,2
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=24,375*0,93*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=23,4

[R]
Lp=02
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
Norma=7,08

[R]
Lp=03
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=5,18

[M]
Nazwa=Pomost techniczny|m2
Norma=1

[M]
Lp=20
Nazwa=Deski iglaste obrzynane|m3
Norma=0,01

[M]
Lp=22
Nazwa=Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane|kg
Norma=1

[M]
Lp=23
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 20, dł. do 90mm|kg
Norma=0,2

[M]
Lp=24
Nazwa=Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowej|kg
Norma=0,1

[S]
Lp=70
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
Norma=4,1

[S]
Lp=71
Nazwa=Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM)|m-g
Norma=1,5

[S]
Lp=72
Nazwa=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t|m-g
Norma=1,5

[S]
Lp=73
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=6,5

[POZ]
ID=6984
Nr=189
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Wycieraczka wewnętrzna
Jm=m2
Ilość=3,7
ZaokrObm=2
Cena=180
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=3,70

[M]
Nazwa=Wycieraczka wewnętrzna|m2
Norma=1

[POZ]
ID=7283
Nr=190
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Relingi
Jm=m
Ilość=49,45
ZaokrObm=2
Cena=250
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=49,45

[M]
Nazwa=Relingi|m
Norma=1

[POZ]
ID=7222
Nr=191
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż kurtyny ppoż.
Jm=kpl
Ilość=4
ZaokrObm=2
Cena=9575
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=4,00

[M]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF1 4100/2900|kpl
Ilość=1

[M]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF2 2570/800|kpl
Ilość=1

[M]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF3 880/400|kpl
Ilość=1

[M]
Nazwa=Kurtyna przeciwpożarowa KF4 1760/400|kpl
Ilość=1

[ELEM]
ID=5813
Nr=2.8
Opis=Elewacja
PZ=1

[POZ]
ID=7503
Nr=192
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1604/02
Opis=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m
Jm=m2
Ilość=947,94
ZaokrObm=2
Cena=55,53
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(26,20+18,94)*2*10,50

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=0,4068

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1719

[M]
Lp=20
Nazwa=Płyty pomostowe robocze|m2
Norma=0,015

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne długie|m2
Norma=0,0004

[M]
Lp=22
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie|m2
Norma=0,0002

[M]
Lp=23
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm|m3
Norma=0,00002

[M]
Lp=24
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm|m3
Norma=0,00018

[M]
Lp=25
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,00002

[M]
Lp=26
Nazwa=Haki do muru|kg
Norma=0,012

[M]
Lp=27
Nazwa=Drut stalowy miękki 3mm|kg
Norma=0,009

[M]
Lp=28
Nazwa=Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm|m2
Norma=0,006

[S]
Lp=70
Nazwa=Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)|m-g
Norma=0,164

[POZ]
ID=7591
Nr=193
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0101/01
Opis=Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej ATLAS
Jm=m2
Ilość=865,54
ZaokrObm=2
Cena=27,93
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=13,80*1,22
k=attyka 1,22

[L]
ID=2
w=4,25*2*9,98
k=ściana

[L]
ID=3
w=(26,20*2-4,25*2+5,15+18,94)*9,98

[L]
ID=4
w=5,60*2*4,58

[L]
ID=5
w=2,19*(2,96+12,58)

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,224

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,01

[S]
Lp=71
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=7592
Nr=194
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0101/02
Opis=Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 1m2 pod systemy izolacji cieplnej ATLAS - 10%
Jm=m2
Ilość=86,55
ZaokrObm=2
Cena=107,19
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=865,54*0,1

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,15

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska ATLAS|t
Norma=0,03

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,007

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,04

[S]
Lp=72
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,04

[POZ]
ID=7595
Nr=195
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0101/05
Opis=Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT
Jm=m2
Ilość=865,54
ZaokrObm=2
Cena=6,42
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=13,80*1,22
k=attyka 1,22

[L]
ID=2
w=4,25*2*9,98
k=ściana

[L]
ID=3
w=(26,20*2-4,25*2+5,15+18,94)*9,98

[L]
ID=4
w=5,60*2*4,58

[L]
ID=5
w=2,19*(2,96+12,58)

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,06

[M]
Lp=21
Nazwa=Środek gruntujący|dm3
Norma=0,11

[POZ]
ID=7596
Nr=196
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0301/01
Opis=Zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobójczym ATLAS MYKOS powierzchni gładkich
Jm=m2
Ilość=865,54
ZaokrObm=2
Cena=29,88
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=13,80*1,22
k=attyka 1,22

[L]
ID=2
w=4,25*2*9,98
k=ściana

[L]
ID=3
w=(26,20*2-4,25*2+5,15+18,94)*9,98

[L]
ID=4
w=5,60*2*4,58

[L]
ID=5
w=2,19*(2,96+12,58)

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,224

[M]
Lp=20
Nazwa=Preparat grzybobójczy ATLAS MYKOS|kg
Norma=0,04

[M]
Lp=21
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,01

[S]
Lp=70
Nazwa=Agregat myjący ciśnieniowy|m-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=7597
Nr=197
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0302/01
Opis=Impregnacja elewacji preparatem hydrofobizującym ATLAS SILSTOP powierzchni gładkich
Jm=m2
Ilość=865,54
ZaokrObm=2
Cena=7,7
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=13,80*1,22
k=attyka 1,22

[L]
ID=2
w=4,25*2*9,98
k=ściana

[L]
ID=3
w=(26,20*2-4,25*2+5,15+18,94)*9,98

[L]
ID=4
w=5,60*2*4,58

[L]
ID=5
w=2,19*(2,96+12,58)

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,06

[M]
Lp=20
Nazwa=Preparat hydrofobizujący ATLAS SILSTOP|dm3
Norma=0,1

[POZ]
ID=7575
Nr=198
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0104/01
Opis=Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian w systemie izolacji cieplnej gr.16cm
Jm=m2
Ilość=101,67
ZaokrObm=2
Cena=214,94
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=13,80*1,22
k=attyka 1,22

[L]
ID=2
w=4,25*2*9,98
k=ściana

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,449

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20|kg
Norma=6

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 160 mm|m2
Norma=1,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7266
Nr=199
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0102/01
Opis=Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ścian w systemie izolacji cieplnej gr.16cm
Jm=m2
Ilość=651,13
ZaokrObm=2
Cena=175,73
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=(26,20*2-4,25*2+5,15+18,94)*9,98

[L]
ID=4
w=5,60*2*4,58

[L]
ID=6
w=2,19*(2,96+12,58)

[L]
ID=7
w=-4,08*2,87
k=minus otwory

[L]
ID=8
w=-7,48*3,13

[L]
ID=9
w=-2,40*2,00

[L]
ID=10
w=-(2,76+3,38)*3,13

[L]
ID=11
w=-(1,94+3,33)*0,90

[L]
ID=12
w=-7,97*3,13

[L]
ID=13
w=-1,20*2,00*2

[L]
ID=14
w=-0,83*0,86

[L]
ID=15
w=-0,85*0,84*2

[L]
ID=16
w=-1,20*2,20

[L]
ID=17
w=-0,90*2,50

[L]
ID=18
w=-9,58*1,02

[L]
ID=19
w=-1,45*1,45*3

[L]
ID=20
w=1,00*4*1,00
k=wyłaz

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,38

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10|kg
Norma=6

[M]
Lp=24
Nazwa=Płyta styropianowa EPS 70-040 lambda 0,031W/mK|m3
Norma=1,05*0,16

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,008

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7507
Nr=200
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0102/05
Opis=Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ościeży o szerokości do 30cm w systemie izolacji cieplnej gr.2cm
Jm=m2
Ilość=18,85
ZaokrObm=2
Cena=153,67
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=14
w=(4,08+2,87*2)*0,16

[L]
ID=15
w=(7,48+3,13*2)*0,16

[L]
ID=2
w=(2,40+2,00*2)*0,16

[L]
ID=3
w=(2,76+3,38+3,13*2)*0,16

[L]
ID=4
w=(1,94+3,33+0,90*2)*0,16

[L]
ID=5
w=(7,97+3,13*2)*0,16

[L]
ID=6
w=(1,20+2,00*2)*0,16*2

[L]
ID=7
w=(0,83+0,86*2)*0,16

[L]
ID=8
w=(0,85+0,84*2)*0,16*2

[L]
ID=9
w=(1,20+2,20*2)*0,16

[L]
ID=10
w=(0,90+2,50*2)*0,16

[L]
ID=11
w=(9,58+1,02*2)*0,16

[L]
ID=12
w=1,45*3*0,16*3

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,6

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10|kg
Norma=6,25

[M]
Lp=24
Nazwa=Płyta styropianowa EPS 70-040 lambda 0,031W/mK|m3
Norma=1,05*0,02

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,008

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0015

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7518
Nr=201
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0102/01
Opis=Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ścian w systemie izolacji cieplnej gr.5cm
Jm=m2
Ilość=45,28
ZaokrObm=2
Cena=143,47
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=18
w=(0,64+0,92)*2*2,00*4
k=obudowa szachtów

[L]
ID=19
w=0,64*4*2,00

[L]
ID=20
w=0,52*4*2,00

[L]
ID=21
w=(0,66+0,48)*2*2,00

[L]
ID=22
w=(0,38+0,22)*2*2,00

[L]
ID=23
w=(0,46+0,56)*2*2,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,38

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10|kg
Norma=6

[M]
Lp=24
Nazwa=Płyta styropianowa EPS 70-040 lambda 0,031W/mK|m3
Norma=1,05*0,05

[M]
Lp=26
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,008

[M]
Lp=27
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,016

[POZ]
ID=7267
Nr=202
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0105/02
Opis=Przymocowanie płyt styropianowych przy użyciu dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z cegły w systemach
Jm=m2
Ilość=798,08
ZaokrObm=2
Cena=22,46
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
ID=2
w=101,67+651,13+45,28

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2125

[M]
Lp=20
Nazwa=Dyble plastikowe z grzybkami|szt
Norma=4,16

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0007

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0007

[POZ]
ID=7268
Nr=203
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0109/01
Opis=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki VERTER AKE 145A na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej
Jm=m2
Ilość=925,58
ZaokrObm=2
Cena=60,88
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
ID=29
w=
k=wełna

[L]
ID=27
w=13,80*1,22
k=attyka 1,22

[L]
ID=28
w=4,25*2*9,98

[L]
ID=47
w=
k=styropian

[L]
ID=30
w=(26,20*2-4,25*2+5,15+18,94)*9,98

[L]
ID=31
w=5,60*2*4,58

[L]
ID=32
w=2,19*(2,96+12,58)

[L]
ID=33
w=-4,08*2,87
k=minus otwory

[L]
ID=34
w=-7,48*3,13

[L]
ID=35
w=-2,40*2,00

[L]
ID=36
w=-(2,76+3,38)*3,13

[L]
ID=37
w=-(1,94+3,33)*0,90

[L]
ID=38
w=-7,97*3,13

[L]
ID=39
w=-1,20*2,00*2

[L]
ID=40
w=-0,83*0,86

[L]
ID=41
w=-0,85*0,84*2

[L]
ID=42
w=-1,20*2,20

[L]
ID=43
w=-0,90*2,50

[L]
ID=44
w=-9,58*1,02

[L]
ID=45
w=-1,45*1,45*3

[L]
ID=46
w=1,00*4*1,00
k=wyłaz

[L]
ID=48
w=(0,64+0,92)*2*2,00*4
k=obudowa szachtów

[L]
ID=49
w=0,64*4*2,00

[L]
ID=50
w=0,52*4*2,00

[L]
ID=51
w=(0,66+0,48)*2*2,00

[L]
ID=52
w=(0,38+0,22)*2*2,00

[L]
ID=53
w=(0,46+0,56)*2*2,00

[L]
ID=54
w=0,66*(14,32+12,57+17,32)
k=attyka

[L]
ID=55
w=2,36*(7,90+17,86+10,75+5,15)

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,6112

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20|kg
Norma=4

[M]
Lp=23
Nazwa=Siatka zbrojąca VERTEX AKE 145A|m2
Norma=1,135

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=7508
Nr=204
Kat=KNR K-33
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0109/03
Opis=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki VERTER AKE 145A na płytach styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej
Jm=m2
Ilość=18,85
ZaokrObm=2
Cena=126,36
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
ID=1
w=18,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,382

[M]
Lp=20
Nazwa=Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20|kg
Norma=4

[M]
Lp=23
Nazwa=Siatka zbrojąca VERTEX AKE 145A|m2
Norma=1,135

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=7270
Nr=205
Kat=KNR K-33
Wyd=wyd.I 2009
Tabl=0113/01
Opis=Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków silikonowych z masy tynkarskiej ATLAS SILKON N-150 o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej
Jm=m2
Ilość=944,43
ZaokrObm=2
Cena=80,17
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=925,58+18,85

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,5346

[M]
Lp=20
Nazwa=Masa podkładowa pod tynki silikonowe ATLAS SILKON ANX|kg
Norma=0,3

[M]
Lp=21
Nazwa=Masa tynkarska silikonowa ATLAS SILKON N-150|kg
Norma=2,65

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,008

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0104

[POZ]
ID=6826
Nr=206
Kat=KNR K-45
Wyd=wyd.II 2020
Tabl=0202/02
Opis=Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości od 250 do 500mm
Jm=m2
Ilość=52,15
ZaokrObm=2
Cena=295,71
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
ID=18
w=(1,94+3,33+0,83+0,85*2+9,58+1,45*3)*0,30
k=parapety

[L]
ID=19
w=(26,20*2+18,50+5,15)*0,60
k=gzyms

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,2

[R-]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,42

[M]
Lp=20
Nazwa=Blacha tytanowo-cynkowa grubości 0,7mm|m2
Norma=1,05

[M-]
Lp=21
Nazwa=Blacha RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 0,8mm|kg
Norma=6,05

[M-]
Lp=22
Nazwa=Blacha RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 1,0mm|kg
Norma=7,56

[M-]
Lp=27
Nazwa=Blacha perforowana RHEINZINK-CLASSIC walzblank AERO 63|m2
Norma=1,1

[M-]
Lp=29
Nazwa=Łączniki UDS RHEINZINK-CLASSIC walzblank szerokości 333mm|m
Norma=1,05

[M]
Lp=33
Nazwa=Maty strukturalne|m2
Norma=1,05

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,004

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=7506
Nr=207
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Renowacja neonów i drabiny zewnętrznej
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=12000
CenaZr=12000
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=1,00

[POZ]
ID=7578
Nr=208
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Montaż uchwytów do ekranu kina letniego
Jm=szt
Ilość=86
ZaokrObm=2
Cena=120
CenaZr=120
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=86,00

[ELEM]
ID=6974
Nr=3
Opis=ROBOTY ZEWNĘTRZNE

[ELEM]
ID=6789
Nr=3.1
Opis=Ogrodzenie
PZ=1

[POZ]
ID=7565
Nr=209
Kat=KNR 2-25
Wyd=wyd.III 1992
Tabl=0312/04
Opis=Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami żelbetowymi
Jm=m2
Ilość=12
ZaokrObm=2
Cena=64,27
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=2,00*6,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=0,18

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,52

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7566
Nr=210
Kat=KNR 2-25
Wyd=wyd.III 1992
Tabl=0307/04
Opis=Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
Jm=m2
Ilość=71
ZaokrObm=2
Cena=60,03
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=71,00

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,65

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=6792
Nr=211
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0217/02
Opis=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
Jm=m3
Ilość=8,26
ZaokrObm=2
Cena=30,43
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=0,30*0,30*1,30*29
k=słupki

[L]
ID=3
w=0,40*0,40*1,40*2

[L]
ID=2
w=0,30*0,20*(18,66+10,04+5,40+20,81+13,74+0,30+0,40+2,44+0,40+0,60+0,64+0,30)
k=pod podwalinę

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1441

[S]
Lp=70
Nazwa=Koparka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3|m-g
Norma=0,0698

[POZ]
ID=6793
Nr=212
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0204/01
Opis=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Jm=m3
Ilość=3,84
ZaokrObm=2
Cena=1010,05
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=0,30*0,30*1,30*29
k=słupki

[L]
ID=3
w=0,40*0,40*1,40*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,74x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=3,3

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,15-2,33

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,015

[M]
Lp=21
Nazwa=Drewno na stemple|m3
Norma=0,004

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,005

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,005

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,27

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,04

[S]
Lp=71
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=6794
Nr=213
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0207/01
Opis=Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy
Jm=m2
Ilość=36,87
ZaokrObm=2
Cena=311,23
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=0,50*(18,66+10,04+5,40+20,81+13,74+0,30+0,40+2,44+0,40+0,60+0,64+0,30)

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,12x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=1,7

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,28-0,25

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,082

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,007

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,003

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,5

[M]
Lp=25
Nazwa=Drut stalowy miękki|kg
Norma=0,12

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,34x0,47

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7443
Nr=214
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0207/07
Opis=Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości
Jm=m2
Ilość=36,87
ZaokrObm=2
Krot=22
Cena=168,05
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=0,50*(18,66+10,04+5,40+20,81+13,74+0,30+0,40+2,44+0,40+0,60+0,64+0,30)

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,01x0,47

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,05-0,03

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,01

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02x0,47

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=6796
Nr=215
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
Jm=t
Ilość=1,49
ZaokrObm=2
Cena=9897,42
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(3,84+36,87*0,30)*0,1

[R]
Lp=01
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M]
Lp=23
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm|t
Norma=1,002

[M-]
Lp=24
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm|t
Norma=1,02

[M-]
Lp=25
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Lp=71
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Lp=72
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Lp=73
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Lp=74
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[POZ]
ID=6797
Nr=216
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1802/04
Opis=Ogrodzenie o wysokości 1,66m, na słupkach stalowych w rozstawie 2,5m, obsadzonych w gniazdach cokołów - ogrodzenie systemowe z płaskownika
Jm=m
Ilość=70,49
ZaokrObm=2
Cena=364,43
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=18,66+10,04+5,40+20,81+13,74+0,30+0,60+0,64+0,30

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,4097

[R]
Lp=02
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,5569

[R]
Lp=03
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=0,3057

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,8383

[M]
Lp=20
Nazwa=Słupki ogrodzeniowe 60x60x1,5mm wys.2,4m|szt
Ilość=35

[M]
Lp=22
Nazwa=Panele ogrodzeniowe wys. 1,90m, długości 2,51m|szt
Ilość=35

[M]
Lp=23
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15|m3
Norma=0,0024

[M]
Lp=24
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,1957

[M]
Lp=25
Nazwa=Elektrody|kg
Norma=0,089

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0043

[S]
Lp=71
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=7445
Nr=217
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1808/03
Opis=Brama wjazdowa automatyczna rozwieralna
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=13556,81
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=1,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=4,99

[R]
Lp=02
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=3,27

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=5,25

[M]
Lp=20
Nazwa=Brama wjazdowa automatyczna rozwieralna|kpl
Norma=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, brązowa|dm3
Norma=1,05

[M]
Lp=22
Nazwa=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7|m3
Norma=0,01

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[ELEM]
ID=7449
Nr=3.2
Opis=Śmietnik
PZ=1

[POZ]
ID=7452
Nr=218
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0217/02
Opis=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
Jm=m3
Ilość=9,22
ZaokrObm=2
Cena=30,43
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=4
w=(1,10+1,20+1,30)*(0,40+0,60*2)*1,60

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1441

[S]
Lp=70
Nazwa=Koparka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3|m-g
Norma=0,0698

[POZ]
ID=7457
Nr=219
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=wyd.V 2003
Tabl=1101/03
Opis=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - podkład betonowy pod ławami z B-10 gr.10cm
Jm=m3
Ilość=0,14
ZaokrObm=2
Cena=656,06
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=9
w=(1,10+1,20+1,30)*0,40*0,10

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)|m3
Norma=1,03

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=7453
Nr=220
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0202/01
Opis=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Jm=m3
Ilość=0,43
ZaokrObm=2
Cena=958,39
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=3
w=(1,10+1,20+1,30)*0,40*0,30

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,74x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=2,76

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=3,91-2,33

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,015

[M]
Lp=21
Nazwa=Drewno na stemple|m3
Norma=0,004

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,007

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,005

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,53

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,05

[S]
Lp=71
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=7454
Nr=221
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0207/01
Opis=Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy
Jm=m2
Ilość=15,88
ZaokrObm=2
Cena=311,23
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=(1,10+1,20+1,30)*4,41

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,12x0,47

[R]
Lp=02
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=1,7

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,28-0,25

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,082

[M]
Lp=22
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,007

[M]
Lp=23
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,003

[M]
Lp=24
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary|kg
Norma=0,5

[M]
Lp=25
Nazwa=Drut stalowy miękki|kg
Norma=0,12

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,34x0,47

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7455
Nr=222
Kat=KNR 2-02
Wariant=2
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0207/07
Opis=Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości
Jm=m2
Ilość=15,88
ZaokrObm=2
Krot=7
Cena=53,47
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=2
w=(1,10+1,20+1,30)*4,41

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,01x0,47

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,05-0,03

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=0,01

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02x0,47

[S]
Lp=72
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=7456
Nr=223
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0290/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
Jm=t
Ilość=0,28
ZaokrObm=2
Cena=9897,42
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=(0,43+15,88*0,15)*0,1

[R]
Lp=01
Nazwa=Zbrojarze gr.II|r-g
Norma=42,88

[M]
Lp=23
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm|t
Norma=1,002

[M-]
Lp=24
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm|t
Norma=1,02

[M-]
Lp=25
Nazwa=Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe|t
Norma=1,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm|m-g
Norma=4,3

[S]
Lp=71
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Lp=72
Nazwa=Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm|m-g
Norma=4,8

[S]
Lp=73
Nazwa=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t|m-g
Norma=0,8

[S]
Lp=74
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[POZ]
ID=7451
Nr=224
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1808/08
Opis=Furtka o szerokości 1,1m przesuwna
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=2156,48
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=4,99

[R]
Lp=02
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=4,17

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=5,3

[M]
Lp=20
Nazwa=Furtka przesuwna|kpl
Norma=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=1,34

[M]
Lp=22
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,01

[S]
Lp=70
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7448
Nr=225
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaz stojaków na rowery
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=2500
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=2,00

[M]
Nazwa=Stojak na rowery|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=6993
Nr=3.2
Opis=Nawierzchnie utwardzone
PZ=1

[POZ]
ID=7569
Nr=226
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0806/01
Opis=Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce piaskowej
Jm=m2
Ilość=120
ZaokrObm=2
Cena=25,02
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=120,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,2945

[POZ]
ID=7570
Nr=227
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0811/02
Opis=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem
Jm=m2
Ilość=150
ZaokrObm=2
Cena=20,69
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=150,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,2436

[POZ]
ID=7572
Nr=228
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/01
Opis=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
Jm=m3
Ilość=162
ZaokrObm=2
Cena=43,65
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=270,00*0,60

[S]
Lp=70
Nazwa=Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3|m-g
Norma=0,143

[POZ]
ID=7573
Nr=229
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/04
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
Jm=m3
Ilość=162
ZaokrObm=2
Cena=51,78
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=270,00*0,60

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,177

[POZ]
ID=7574
Nr=230
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/05
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Jm=m3
Ilość=162
ZaokrObm=2
Krot=79
Cena=855,15
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=270,00*0,60

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,037

[POZ]
ID=7000
Nr=231
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0206/02
Opis=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
Jm=m3
Ilość=161,13
ZaokrObm=2
Cena=99,25
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=63,15*0,30*0,30
k=krawężniki i

[L]
ID=2
w=98,78*0,30*0,30
k=obrzeża

[L]
ID=4
w=9,10*0,36
k=chodnik granitowy

[L]
ID=5
w=287,50*0,36
k=chodnik z kostki brukowej

[L]
ID=6
w=63,15*0,63
k=parking

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,203

[S]
Lp=70
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0754

[S]
Lp=72
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,2016

[POZ]
ID=7018
Nr=232
ST=D.04.01.01.
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0402/04
Opis=Ława betonowa z oporem pod krawężniki
Jm=m3
Ilość=14,3
ZaokrObm=2
Cena=1306,59
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=63,15*0,30*0,30
k=krawężnik

[L]
ID=2
w=95,78*0,30*0,30
k=obrzeża

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=4,28

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=4,28

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)|m3
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,27

[POZ]
ID=7019
Nr=233
ST=D.04.01.01.
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki granitowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=63,15
ZaokrObm=2
Cena=220,06
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=37,00+11,30+14,85

[R]
Nazwa=Brukarze gr.III|r-g
Norma=0,1071

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1071

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,2138

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Krawężnik granitowy uliczny o wymiarach 20/30 cm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0127

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,0039

[POZ]
ID=7008
Nr=234
ST=D.05.01.01.
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0407/05
Opis=Obrzeże granitowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Jm=m
Ilość=95,78
ZaokrObm=2
Cena=143,92
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=2
w=32,20+27,50+18,90+2,68+6,00+8,50

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1202

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1569

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0055

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,0016

[M]
Nazwa=Obrzeże granitowe 30x8cm|m
Norma=1,02

[POZ]
ID=7526
Nr=235
Kat=KNR AT-04
Wyd=wyd.II 2006
Tabl=0101/01
Opis=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m
Jm=m2
Ilość=359,75
ZaokrObm=2
Cena=8,09
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=9,10
k=chodnik granitowy

[L]
ID=2
w=287,50
k=chodnik z kostki brukowej

[L]
ID=3
w=63,15
k=parking

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0175

[M]
Lp=20
Nazwa=Geowłóknina|m2
Norma=1,038

[M]
Lp=21
Nazwa=Szpilki do geowłókniny|szt
Norma=0,06

[S]
Lp=70
Nazwa=Aplikator geowłókniny przyczepny|m-g
Norma=0,0044

[S]
Lp=71
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
Norma=0,0044

[POZ]
ID=7013
Nr=236
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/05
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Jm=m2
Ilość=296,6
ZaokrObm=2
Cena=55,72
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=3
w=9,10
k=chodnik granitowy

[L]
ID=4
w=287,50
k=chodnik z kostki brukowej

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,002

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0313

[M]
Lp=21
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,3182

[S]
Lp=70
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0027

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0387

[POZ]
ID=7014
Nr=237
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/06
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=63,15
ZaokrObm=2
Krot=15
Cena=48,49
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=4
w=63,15
k=parking

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Lp=21
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,0212

[S]
Lp=70
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[POZ]
ID=7527
Nr=238
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=359,75
ZaokrObm=2
Cena=33,28
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=9,10
k=chodnik granitowy

[L]
ID=2
w=287,50
k=chodnik z kostki brukowej

[L]
ID=3
w=63,15
k=parking

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Lp=21
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,1697

[M]
Lp=22
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Lp=70
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=7528
Nr=239
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=296,6
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=6,49
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=9,10
k=chodnik granitowy

[L]
ID=2
w=287,50
k=chodnik z kostki brukowej

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Lp=21
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,0212

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Lp=70
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[POZ]
ID=7529
Nr=240
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=63,15
ZaokrObm=2
Krot=12
Cena=38,86
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=3
w=63,15
k=parking

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Lp=21
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,0212

[M]
Lp=23
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Lp=70
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[POZ]
ID=7534
Nr=241
Kat=KNR 2-31u1
Wyd= 1994
Tabl=0511/03
Opis=Chodniki i place z betonowej kostki granitowej o grubości 6 cm ponad 10 do 50szt kostki na 1m2
Jm=m2
Ilość=9,1
ZaokrObm=2
Cena=196,94
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=4,60+4,50

[R]
Lp=01
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,3474

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,521

[M]
Lp=20
Nazwa=Kostka brukowa granitowa gr.6cm|m2
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0025

[S-]
Lp=70
Nazwa=Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg|m-g
Norma=0,0827

[POZ]
ID=7532
Nr=242
Kat=KNR 2-31u1
Wyd= 1994
Tabl=0511/03
Opis=Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm ponad 10 do 50szt kostki na 1m2
Jm=m2
Ilość=287,5
ZaokrObm=2
Cena=155,94
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=35,40+6,50+48,30+11,90+10,60+49,80+36,80+11,25+25,10+38,40+13,45

[R]
Lp=01
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,3474

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,521

[M]
Lp=20
Nazwa=Kostka brukowa betonowa gr.6cm|m2
Norma=1,02

[M]
Lp=21
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0025

[S-]
Lp=70
Nazwa=Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg|m-g
Norma=0,0827

[POZ]
ID=7042
Nr=243
Kat=KNR 2-31u1
Wyd= 1994
Tabl=0400/01
Opis=Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 7cm
Jm=m2
Ilość=63,15
ZaokrObm=2
Cena=207,73
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=24,30+38,85
k=parking

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,01

[M]
Lp=20
Nazwa=Kostka brukowa prostokątna gr.8cm|szt
Norma=53,1

[M]
Lp=21
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0861

[S]
Lp=70
Nazwa=Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg|m-g
Norma=0,252

[POZ]
ID=7531
Nr=244
Kat=KNR 2-31u1
Wyd= 1994
Tabl=0400/02
Opis=Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 7cm - za każdy 1 cm różnicy
Jm=m2
Ilość=-359,75
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=3,21
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=2
w=-(9,10+287,50+63,15)

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0096

[M]
Lp=21
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0123

[S]
Lp=70
Nazwa=Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg|m-g
Norma=0,0024

[POZ]
ID=7560
Nr=245
Kat=KNR 2-02
Wariant=1
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=2112/04
Opis=Stopnie proste z granitu blokowe o przekroju do 0,06m2
Jm=m
Ilość=13,61
ZaokrObm=2
Cena=835,02
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,50*3+1,25*3+1,18*2

[R]
Lp=01
Nazwa=Kamieniarze gr.IV|r-g
Norma=2,49

[R]
Lp=02
Nazwa=Kamieniarze gr.III|r-g
Norma=1,68

[R]
Lp=03
Nazwa=Kamieniarze gr.II|r-g
Norma=1,14

[M]
Lp=22
Nazwa=Stopnie kamienne blokowe z granitu|m
Norma=1,02

[M]
Lp=23
Nazwa=Pręty stalowe  6-10mm|kg
Norma=0,2

[M]
Lp=24
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,019

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg szybowy|m-g
Norma=0,52

[POZ]
ID=7556
Nr=246
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=1209/01
Opis=Pochwyt stalowy ocynkowany
Jm=m
Ilość=7,51
ZaokrObm=2
Cena=424,8
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
ID=1
w=2,21+4,06+1,24

[R]
Lp=01
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=0,52

[R]
Lp=02
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=0,35

[R]
Lp=03
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,61

[R]
Lp=04
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,42

[R]
Lp=05
Nazwa=Operatorzy gr.II|r-g
Norma=0,03

[M]
Lp=20
Nazwa=Pochwyt stalowy ocynkowany|m
Norma=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,003

[M]
Lp=22
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,04

[M]
Lp=23
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,04

[S]
Lp=70
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Lp=71
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=7535
Nr=247
Kat=KNR K-48
Wyd=wyd.I 2011
Tabl=0101/03
Opis=Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o średnicy 200mm
Jm=m
Ilość=5
ZaokrObm=2
Cena=238,57
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=5,00

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,435

[M]
Lp=20
Nazwa=Korytka polimerobetonowe o długości 100cm|szt
Norma=1,02

[M]
Lp=27
Nazwa=Ruszt zwykły odwodnienia liniowego|m
Norma=1,02

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=7537
Nr=248
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0402/03
Opis=Ława betonowa zwykła pod krawężniki
Jm=m3
Ilość=4,76
ZaokrObm=2
Cena=1264,78
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=0,35*0,60*0,20*85
k=pod płyty betonowe

[L]
ID=2
w=0,35*0,35*0,20*11

[L]
ID=3
w=0,45*0,60*0,20*17

[R]
Lp=01
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=4,67

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=4,67

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,54

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)|m3
Norma=1,04

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,03

[M]
Lp=22
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,34

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[POZ]
ID=7536
Nr=249
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0502/04
Opis=Chodniki z płyt betonowych
Jm=m2
Ilość=23,79
ZaokrObm=2
Cena=413,3
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=0,35*0,60*85
k=płyty betonowe

[L]
ID=2
w=0,35*0,35*11

[L]
ID=3
w=0,45*0,60*17

[R]
Lp=01
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,2835

[R]
Lp=02
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,273

[R]
Lp=03
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,042

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyty betonowe 35x60x6cm|szt
Ilość=85

[M]
Nazwa=Płyty betonowe 35x35x6cm|szt
Ilość=11

[M]
Nazwa=Płyty betonowe 45x60x6cm|szt
Ilość=17

[M]
Lp=23
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0849

[M]
Lp=24
Nazwa=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków|t
Norma=0,0185

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0286

[POZ]
ID=7520
Nr=250
Kat=KNR AT-04
Wyd=wyd.II 2006
Tabl=0102/01
Opis=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wysokości 5cm
Jm=m2
Ilość=312,85
ZaokrObm=2
Cena=71,09
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[L]
ID=1
w=43,90+43,30+38,00+35,00+34,60+18,90+14,75+20,70+63,70

[R]
Lp=01
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0314

[M]
Lp=20
Nazwa=Geokraty|m2
Norma=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Szpilki do geokraty typu J|szt
Norma=0,234

[M]
Lp=22
Nazwa=Szpilki do geokraty typu U|szt
Norma=0,017

[M]
Lp=23
Nazwa=Opaski (klamry) do geokraty|szt
Norma=1,86

[M]
Lp=24
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)|m3
Norma=0,0017

[M]
Lp=25
Nazwa=Pospółka do nawierzchni drogowych|m3
Norma=0,123

[M-]
Lp=26
Nazwa=Żwir do nawierzchni drogowych|m3
Norma=0,115

[M-]
Lp=27
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
Norma=0,124

[M]
Lp=28
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Lp=70
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0252

[S]
Lp=71
Nazwa=Równiarka samojezdna 103kW (140KM)|m-g
Norma=0,0252

[S]
Lp=72
Nazwa=Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t|m-g
Norma=0,0252

[S]
Lp=73
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,0025

[POZ]
ID=7521
Nr=251
Kat=KNR 2-21
Wyd=wyd.III 1998
Tabl=0218/02
Opis=Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej
Jm=m3
Ilość=63,73
ZaokrObm=2
Cena=135,51
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
ID=1
w=(43,90+43,30+38,00+35,00+34,60+18,90+14,75+20,70+63,70+5,80)*0,20

[R]
Lp=01
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
Norma=1,5949

[DANE_ZAŁĄCZNIKA]
nazwa=Charakterystyka obiektu

[DANE_ZAŁĄCZNIKA]
nazwa=Dane wyjściowe do kosztorysowania
tekst=ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
tekst=
tekst=1.Dane ogólne
tekst=1.1.Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego dziła Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul.Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
tekst=1.2. Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Pawłą Suzina 6 w Warszawie - kino Tęcza
tekst=1.3. Rodzaj robót: roboty budowlane
tekst=
tekst=2.Dane dotyczące wyceny robót
tekst=2.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej, dane cenowe i podstawy nakładów
tekst=Kalkulacja kosztorysowa sporządzona będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Innfrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) oraz na podstawie uszczegółówiających dodatkowych uzgodnień zawartych w niniejszych założeniach wyjściowych do kosztorysowania.
tekst=Kosztorys inwestorski sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wg katalogów KNR, KNNR.
tekst=Pozycje, dla których nie istnieją katalogi norm adaptuje sie przez analogię lub dokonuje kalkulacji indywidualnej na podstawie opisu technologii prac dostępnych na stronach internetowych producentów, z wykorzystaniem nakładów robocizny dla robót o zbliżonej technologii i rzeczywistych nakładów materiałowych podanych w opisie technologii.
tekst=Dla pozycji dla których baza cen SEKOCENBUD nie posiada cen jednostkowych dla pozycji materiałów, korzysta się z ogólnodostępnych cenników producentów lub dostawców materiałó zamieszczonych na stronach internetowych producentów i dostawców.
tekst=2.2. Podstawy rzeczowe opracowania przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego
tekst=- zlecenie inwestora
tekst=- dokumentacja projektowa
tekst=- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
tekst=- cenniki SEKOCENBUD I kw.2024r.
tekst=
tekst=2.3.Dane dotyczące robót
tekst=2.3.1.Materiały z odzysku - nie przewiduje się
tekst=2.3.2.Odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 400km
tekst=2.3.3.Materiały w całości dostarcza wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem
tekst=2.3.4.Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
tekst=- teren ogrodzony
tekst=- opomiarowanie energii elektrycznej i wody
tekst=
tekst=2.4 Podstawy cenowe
tekst=Przyjęto stawki cen z wydawnictwa SEKOCENBUD I kwartał 2024r.
tekst=- Stawka robocizny maksymalna dla Warszawy dla robót remontowych - 40,00zł
tekst=- Narzut kosztów pośrednich dla robót remontowych - 80,00%
tekst=- Zysk dla robót remontowych 18,00%
tekst=- koszty zakupu materiałów - zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem ceny materiałó podaje się wraz z kosztami zakupu
tekst=- ceny materiałów średnie
tekst=- staki sprzętu przyjęto wraz z kosztami jednostkowymi transportu
mime=UEsDBBQAAAAIADFYxb1YUsWHxILCtSQGAAAFEwAABwAAAHJ0Zi54bWzCtVhdTxtHFH3Fu8OUy5lwxLrFnlIrYWMMSiDigJpEaUglxaDigJoRJELDoW3EvTs4xIPDncWlwrFmd8K7w515K2rDlMOfQMWvGTw2b8WYy5nCq8Onw47CrsONOiFSxJDFh0gBxJsdw5/EjnPDrsSFxIPDnRd/JDHDvS5txZ7FmsWiw6tsw7TDuh3igJk6MMuHxYfEg8udw47Cu8K3xbx2wrc7L8W+f8uZw53Crg3Dk8Sb4oCaChzFmwjFm8OrwpA1y4dJw7c6Tzt4SsK04oC6ZsOWaEFZbMO2OiMry5gOBS7igqzDjQjCp+KAplUiw65QZGJjw7c6P8O0w70/wrbFlRIlxJHDjk7igKHCpmZsw7PigJjigJlaw4nLncOO4oCmwohTWcWu4oCmxLpQaEkqNmnCsMOXecWIdMWENh5M4oCmFWMrLuKAk8SPxZXLnUxGacO2w7zDvMS6w7zEjsOhw7zDn8OXRwcvw6nEm8O9b8Ozf14dDMSOXsOTxaPCkA7igKHCp8Onb+KAoSfEj0/igKFnL8WEdHfLncO6xZTFh8SHw7oXRuKAlG7DlsW8xLnDs0ZvxbrEgjXEg8Ww4oC6WMOL4oChwpjFvMSOw5ZGxI9cJMuYUGIyxbEY4oCdxI7EjcWkEmlmxI00M8OzSxk4ODoTNnXLmBBUwpDEucWDxZUDRcWuw63FpOKAomNDy4dTw7NLcXfCuMKkc2HDncSbY0gnxIbFpMWIxJAUZWVQwqxRHsO3TsSEFuKEosKxaSRowrDFgsS+xIXCsUbDvX7Ct8W8xYLFgnTFgzbihKJBxbnigKDEjXDigJ09xYFjw6vCpMW5QMKQIisTxYEzw4LDq1JHOU3CrSs5HjoWxLnDvHLDtuKAmE5zwqfigqzCrCdIwrEORUnEmVLCpMK0y4fCt8WCwqvFlMK1xb1sxYLigKHigJnigJ5OTADDicWDw60NAsOEb+KAnOKAosOkY8WaxLnEghrFr004GVQ4CcOhJUBPAklFGUjDtMKoxaDCoF1GAwDigKHFosSMxJrigJ7igJoiEUd5LOKAmuKAsALLmVLigKEO4oCUwqkpw6RkxaQ8xbvFlRPFu8SQ4oCmwqkBw4EFIMuHRQTFmOKAnsK3N0XCuyAOF8W9RcOTwrHCoHRqPAodxbnigLnFg8SbCjBFxYhkYClQORlGw6fDogjFuQNgVCtMF0EHWl9YxZXFkMSHUeKAk8Ww4oCZHOKAploJw5rFmMKmRMWUw4vCoMOfw5/Lmz3CmErCp8OWY8OERFbDjsW7Y8OJ4oChEsKuxIZdxaF3UQh+xZ8MMCfEhAvihKJ6HijCkGjFpMSaKFZBdWoKJCADXTLDi8WZE8KoEcWVKgLDvDATABvFmsOCI2PigKbCu8uZbMWQxbAlxZ7DvMOhKkbEg1/CsDXEmkHigJggxZnigLlcR8OBBDXFoMK1w6nEh8OzT2UWw4F8Qj/DrcK7xaLCux7Dp8OaxbDFmMSbxIPLmcO2w47EjuKAokvigJ3FgsOODh/EjlMXOOKAsCk0xbzigJ7Dp3rigqzFlEUITHhLxZk7d2PCgwrEmMWvX8OEw7zCtlkVwoNGy53EuiR1w7zEmOKAsMWvxITihKJ/w6ISxYjFgnIyxbzEhlAvKksrfcS54oCwXkvFlCzCrDV7xJDigJ5LWXURI8uHAcSZwrs8GcWQVMWaxYQwEzEPxZXigJoOxblOw5bEkcSDxI3CpGVow4cGxZDCmEhwJhbFkOKCrMS6CjA4woFMwq7igJPFucOJwrtVwqTFpE1I4oCeYsWhxLoTSSkOYcKkSUdCxbHDp8WCK8Wgw7MRxJgXGcONBxrEhSgd4oCT4oCmCnPDtBzCqcKsw7TDk0wVxZTihKLDicWVwoM2bEVVxZTCgwRnxYLCq8KpRw/DjlcixZrFvOKAosOOwqTFkMubRiRQFcSHYDrCg3ANwrQpxJgIRS1hGsKxJw3EhsWxxIUXKMOWCsOOwrTEhsKrIQcSxJo/GcW9xZ4ZAmbCt8KDy5sgxIc0wqsiWBpKBAJQxZrFvioCxZTCruKAoDhn4oCa4oCeGnZaNmc/xIdCccKDw5Rqf0bDggkecHTDusO6cMWZxJnFkcWDL8SPw7Z9xI7CpiZVxI3FuX804oCYy4dGDWtG4oCeDVPDiwx8xYMWBUM/xYNAVwvEvWnDlh/Eh8K0xaDFnuKEonBXxI/Fn8Wuw5zEhmDEhDDCtzdgF8KYw44ANg9oIMWefmfCrmXDqQYsxJjDh+KAucOJxI/igLrDiWpgGFsVwqc9dkNew5PFmMK1xbozXx3igJPDrWLDqeKAmeKAuWXFlSfFo8OCbEthxI8yw4nFiARlw7MqwrQcxYfCrcONwqZTGeKAnRcq4oCaxa4axIzEmC9jxJorw63Cq8KmxIzigJ4jZWzFoyh6xaLCrcKxxITFoUg+wqDCqOKCrA4MwqB5y5nEgnbLm8WvxLl+xYg44oC5w4kmVuKAnDcLCsKw4oCeY8SPKlPCrH3DncWgxaFAG09APzhnV8Oty50NesSCwrDCuMudcSt04oCgW8OcPUYKcwI1BcOtTBjDizErw53FkcSbb8OaxJnDt8WBwqTLncOnw41mxb4FBV5Jy4fFvhV7LXbFoBovRcWUxbDFsULFmjV2IMK3ZOKCrHzigJ5AwrbEvmjEhBNj4oCcxYhIwrYL4oCZQ3/FiGovKcW6wrXEuSrigJnEhmDEuR5jxL1owrc1Z8Km4oCgw4fFucW5VMOibiotS8W5xZpBZUx5w4fFocKkwqgww6HCgxx9IwvCtsOu4oCgY8K1KMK3XCPCoCHigJzFrhVucGwTxJBjBWI5DkXCgRHigJlhO8WjxZrFlVjEmOKCrBt6OMONxI/Cq8OkKTsVDcWkT0TigJ3igJMJwrYNw6HigKLFu8S+XcKtaH91OcKrVMKoC2rCrMWRxbFufsWuNuKAmSNcRMOzwqzCsUTCgxkWSsKsag3EvsOXxa82O8uZwrHCrcOrc0zigLrFu8WvxZjFmH4MDz4rxZo2EcS6w5N8dcOuQMSDKuKAk3PDl8KxwrfDjsW7eXnDtFfFogLCt3TCrEgJT8KmxIfFkSchfy1swq4NxJrDnHpAUsOBxaBcazLCtuKAsMOaw6sjxIxNxIUaecOdxbrigJMExI0yxJHDvVLFuQTFu8ubxJnLm18xw6LDs0Qa4oC5GV7DocO6wqfFrybCkD0owrUFw4t3w5fFr8KuW31PwrVewq1Yw7zigKLDlsWfy5lOC3/DvQdQSwECFAAUAAAACAAxWMW9WFLFh8SCwrUkBgAABRMAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHJ0Zi54bWxQSwUGAAAAAAEAAQA1AAAASQYAAAAA

[ZAŁĄCZNIK:0]

[ZAŁĄCZNIK:1]
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Dane ogólne
1.1.Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego dziła Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul.Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
1.2. Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Pawłą Suzina 6 w Warszawie - kino Tęcza
1.3. Rodzaj robót: roboty budowlane

2.Dane dotyczące wyceny robót
2.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej, dane cenowe i podstawy nakładów
Kalkulacja kosztorysowa sporządzona będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Innfrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) oraz na podstawie uszczegółówiających dodatkowych uzgodnień zawartych w niniejszych założeniach wyjściowych do kosztorysowania.
Kosztorys inwestorski sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wg katalogów KNR, KNNR.
Pozycje, dla których nie istnieją katalogi norm adaptuje sie przez analogię lub dokonuje kalkulacji indywidualnej na podstawie opisu technologii prac dostępnych na stronach internetowych producentów, z wykorzystaniem nakładów robocizny dla robót o zbliżonej technologii i rzeczywistych nakładów materiałowych podanych w opisie technologii.
Dla pozycji dla których baza cen SEKOCENBUD nie posiada cen jednostkowych dla pozycji materiałów, korzysta się z ogólnodostępnych cenników producentów lub dostawców materiałó zamieszczonych na stronach internetowych producentów i dostawców.
2.2. Podstawy rzeczowe opracowania przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego
- zlecenie inwestora
- dokumentacja projektowa
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- cenniki SEKOCENBUD I kw.2024r.

2.3.Dane dotyczące robót
2.3.1.Materiały z odzysku - nie przewiduje się
2.3.2.Odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 400km
2.3.3.Materiały w całości dostarcza wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem
2.3.4.Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- teren ogrodzony
- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

2.4 Podstawy cenowe
Przyjęto stawki cen z wydawnictwa SEKOCENBUD I kwartał 2024r.
- Stawka robocizny maksymalna dla Warszawy dla robót remontowych - 40,00zł
- Narzut kosztów pośrednich dla robót remontowych - 80,00%
- Zysk dla robót remontowych 18,00%
- koszty zakupu materiałów - zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem ceny materiałó podaje się wraz z kosztami zakupu
- ceny materiałów średnie
- staki sprzętu przyjęto wraz z kosztami jednostkowymi transportu

[EXPORT_PDF]
[encoded data, 27372 characters]

